PRÜFLISTE FÜR DIE SPIELPLATZSICHERHEIT

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE STANDORTBEURTEILUNG ---
[ ] Gesamtzustand des Spielplatzes (Kurzbeschreibung)
[ ] Ungefähre Spielplatzfläche (Quadratfuß)
[ ] Art des Spielplatzes (z. B. öffentlich, schulisch, Kindergarten) (Öffentlich, Schule, Kindergarten, Wohngebiet, Andere)
[ ] Altersgruppe der Hauptnutzer (Unter 5, 5-12, 12+, Gemischte Altersgruppen)
[ ] Datum der letzten größeren Renovierung/Modernisierung
[ ] Hinweise zur Umgebung (z. B. Nähe zu Straßen, Lärmpegel)
[ ] GPS-Koordinaten des Spielplatzes

--- OBERFLÄCHENINSPEKTION ---
[ ] Oberflächenabdeckung - Unter der Spielgerüste (Zoll)
[ ] Oberflächenhöhe - Unter der Schieflage (Zoll)
[ ] Oberflächenhöhe - Rund um die Kletterstruktur (Zoll)
[ ] Auftrittsart (Spanplatten aus Holzfasern, Gummi-Mulch, Gussgummi, Gummifliesen, Sand, Erbsenkiesel, Sonstige (Bitte unten angeben))
[ ] Wenn „Sonstige“ als Oberflächenart ausgewählt wurde, bitte spezifizieren Sie:
[ ] Oberflächenbeschaffenheit (Ausgezeichnet – Keine Anzeichen von Abnutzung oder Degradation., Gut – Leichte Abnutzungsspuren, innerhalb akzeptabler Grenzen., Gut - Deutliche Gebrauchsspuren, die zukünftige Aufmerksamkeit erfordern., Schlecht – Starke Degradation, sofortige Reparatur erforderlich.)
[ ] Beschreiben Sie jegliche festgestellten Schäden oder Mängel an der Oberfläche:
[ ] Fotos des Belags anhängen (optional):

--- GERÄTEPRÜFUNG - STRUKTURELLE INTEGRITÄT ---
[ ] Posttiefe (Zoll) - Schiebematerial
[ ] Plattenstärke (Zoll) - Kletterstruktur
[ ] Anzeichen von Fäulnis/Verfall an Holzpfosten? (Ja, Nein, Nicht verfügbar - Metallkonstruktion)
[ ] Rost/Korrosion an Metallstützen? (Ja, Nein, Klein)
[ ] Beschreiben Sie jegliche festgestellte strukturelle Schäden (Risse, Biegungen etc.)
[ ] Abstand zwischen Stützpfosten (Fuß)
[ ] Sind die Stützen sicher verankert? (Ja, Nein, Unsicher)
[ ] Foto des strukturellen Problems hochladen (sofern vorhanden)

--- GERÄTEINSPEKTION – HARDWARE UND BEFESTIGUNGSELEMENTE ---
[ ] Überprüfen Sie jede Befestigungstyp und bewerten Sie deren Zustand: (Bolzen, Schrauben, Nieten, Nüsse, Waschmöglichkeiten)
[ ] Anzahl der festgestellten losen/fehlenden Schrauben/Bolzen:
[ ] Anzahl der korrodierten Befestigungselemente:
[ ] Korrosionsgrad der Befestigung (falls zutreffend): (Keiner, Geringfügig, Mäßig, Schwer)
[ ] Beschreibung von beschädigten oder beeinträchtigten Befestigungselementen:
[ ] Laden Sie Fotos von verdächtigen Befestigungselementen hoch (optional):
[ ] Sind alle Befestigungselemente des richtigen Typs und der richtigen Größe für die Anwendung? (Ja, Nein)
[ ] Weitere Anmerkungen zu Hardware und Befestigungselementen:

--- GERÄTEINSPEKTION – BEWEGLICHE TEILE ---
[ ] Schwingkettenlänge (Zoll)
[ ] Schwingstuhlhöhe (Zoll)
[ ] Plattenzustand (Oberfläche) (Glatt, Leicht rau, Beschädigt/Zerkratzt, Erheblicher Schaden)
[ ] Schaukelbewegung (Glatt, Jerky, Eingeschränkt, Instabil)
[ ] Karussell-/Drehspielgeräte-Probleme (Rissige/Beschädigte Oberfläche, Lose Schrauben, Übermäßige Bewegung, Lärmbelästigende Operation, Keiner)
[ ] Beschreiben Sie ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen, die bei beweglichen Anlagen beobachtet wurden.
[ ] Abstand zwischen Schwinghockern (Zoll)

--- FALLZONE & ZUGÄNGLICHKEIT ---
[ ] Mindesthöhe des Falls für Ausrüstung (Zoll)
[ ] Fallzonentiefe (Zoll) Um die Rutsche
[ ] Fallzone-Tiefe (Zoll) Um die Schaukeln
[ ] Oberflächenmaterialtyp in Absturzbereichen (Span-Holzfasern, Gummi Mulch, Gegossenes Gummi, Sand, Erbsenkiesel, Andere (Bitte angeben))
[ ] Falls „Sonstiges“ als Oberflächenmaterial ausgewählt wurde, bitte spezifizieren Sie:
[ ] Ist der Spielplatz gemäß den ADA-Richtlinien zugänglich? (Ja, Nein, Nicht zutreffend)
[ ] Vorhandene Barrierefreiheitsfunktionen? (Barrierefreier Weg zum Spielplatz, Barrierefreier Bodenbelag, Verladestationen, Barrierefrete Ausstattung, Beschilderung in barrierefreien Formaten)
[ ] Hinweise zu Barrierefreiheitsbeobachtungen (bei gefundenen Problemen)

--- GEFAHRENIDENTIFIZIERUNG UND -BESEITIGUNG ---
[ ] Gibt es hervorstehende Gegenstände (Nägel, Schrauben, scharfe Kanten)? (Ja - Dokumentenstandort, Nein, Nicht zutreffend – keine hervorstehenden Objekte vorhanden)
[ ] Beschreiben Sie jegliche Verfangen-Gefahren (Seile, Kleidung, Haare)
[ ] Anzahl der festgestellten Stolperfallen (z. B. freiliegende Wurzeln, unebener Belag)
[ ] Beschreiben Sie jegliche Bedingung, die zu chemischen Gefahren führt (z. B. faulendes Holz, imprägniertes Bauholz)
[ ] Hinweise auf Vandalismus oder Beschädigung? (Ja – Details unten, Nein)
[ ] Details zu Vandalismus oder Schäden (falls zutreffend)
[ ] Fotos der identifizierten Gefahren beifügen
[ ] Datum Gefahrbeseitigung erforderlich (falls zutreffend)

--- BESCHILDERUNG UND DOKUMENTATION ---
[ ] Spielplatzkapazitätsschild vorhanden?
[ ] Altergerechte Beschilderung vorhanden?
[ ] Notfallkontaktinformationen ausgehängt?
[ ] Beschreiben Sie fehlende oder beschädigte Beschilderungen, die Sie bemerkt haben:
[ ] Letztes Überprüfungsdatum der Beschilderung:
[ ] Beschilderungszustand (Gut, Mäßig, Schlecht):
[ ] Foto des Schildes hochladen (falls erforderlich)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/playground-safety-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)