ANALYSE DES PRODUKTIONSSTILLSTAND-WORKFLOWS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Abrufen von Ausfallzeitereignisprotokollen: Rufen Sie alle Ausfallereignisprotokolle der letzten 24 Stunden ab, einschließlich Zeitstempel, Zeilen-ID und Fehlercode.
[ ] Berechne Ausfallzeiten pro Linie: Fasse die Protokolle von Ausfallereignissen zusammen und berechne die gesamte Ausfallzeit (in Minuten) für jede Produktionslinie.
[ ] Erste Ermittlungsaufgabe zuweisen: Erstellen Sie eine Aufgabe für den Wartungstechniker, um eine erste Untersuchung von Leitungen mit einer Ausfallzeit von über 15 Minuten zu beginnen.
[ ] Aktualisiere den Ereignisstatus auf Unter Prüfung.: Aktualisiere den Status von Ausfallereignissen auf Leitungen, die zur Untersuchung gekennzeichnet sind, auf In Bearbeitung.
[ ] Maschinendaten zum Leistung abrufen: Rufen Sie aktuelle Leistungsdaten (Geschwindigkeit, Temperatur, Fehlercodes) für Maschinen ab, die Ausfallzeiten aufweisen.
[ ] Berechnen Sie die mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTBF).: Berechnen Sie die mittleren Betriebszeiten zwischen Ausfällen (MTBF) für betroffene Maschinen unter Verwendung historischer Ausfallzeiten.
[ ] Ursachenanalyse-Aufgabe zuweisen: Erstelle eine Aufgabe für einen Ingenieur, um eine Ursachenanalyse durchzuführen, wenn die Ausfallzeit einen Schwellenwert überschreitet (z. B. 30 Minuten).
[ ] Ursachenanalyse erstellen: Erfassen Sie die Ergebnisse des Ingenieurs in der Root Cause-Datenmodellvorlage.
[ ] Weise Korrekturmaßnahme zu: Erstellen Sie einen Auftrag für das verantwortliche Team, um Korrekturmaßnahmen auf Basis der Ursachenanalyse umzusetzen.
[ ] Aktualisiere Ereignis mit Ausfallursache: Aktualisieren Sie den Ausfallereignis-Eintrag mit der ermittelten Ursachenforschung.
[ ] Erstelle einen Eintrag für den Maßnahmenplan.: Erstellen Sie einen Eintrag im Datenmodell für den Maßnahmenplan zur Fehlerbehebung, der die Schritte zur Verhinderung von Wiederholungen beschreibt.
[ ] Informieren Sie den Vorgesetzten über kritische Ausfallzeiten.: Senden Sie eine E-Mail an den Produktionsleiter für Ausfallzeiten, die einen kritischen Schwellenwert überschreiten (z. B. 1 Stunde).
[ ] Erzeuge Bericht über Ausfallzeiten: Erstellen Sie einen Bericht, der Ausfallzeiten der letzten Woche zusammenfasst, einschließlich der betroffenen Leitungen, Gründe und der durchgeführten Korrekturmaßnahmen.
[ ] Ereignisstatus auf 'Gelöst' aktualisieren: Aktualisieren Sie den Status des Ausfallereignisses auf Gelöst, nachdem die Korrekturmaßnahmen abgeschlossen sind.
[ ] Abrufe ähnliche Ausfallereignisse: Sammeln Sie eine Liste ähnlicher Ausfallereignisse aus der Vergangenheit, um die Ursachen und die ergriffenen Präventivmaßnahmen zu vergleichen.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/production-line-downtime-analysis-workflow
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)