ANÁLISIS DE LA INTERRUPCIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN - FLUJO DE TRABAJO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Recuperar registros de eventos de inactividad: Recupera todos los registros de eventos de inactividad de las últimas 24 horas, incluyendo la marca de tiempo, el ID de la línea y el código de razón.
[ ] Calcula el tiempo total de inactividad por línea.: Consolida los registros de interrupciones, calculando el tiempo total de inactividad (en minutos) para cada línea de producción.
[ ] Asignar tarea de investigación inicial: Crear una tarea asignada al técnico de mantenimiento para que inicie la investigación inicial de líneas con una inactividad superior a 15 minutos.
[ ] Actualizar el estado del evento a En investigación.: Actualiza el estado de los eventos de inactividad en las líneas marcadas para investigación a En Investigación.
[ ] Recuperar datos de rendimiento de la máquina: Obtenga datos de rendimiento recientes (velocidad, temperatura, códigos de error) para las máquinas que estén experimentando tiempos de inactividad.
[ ] Calcular el MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos): Calcule el MTBF para las máquinas afectadas utilizando datos históricos de tiempos de inactividad.
[ ] Asignar tarea de análisis de la causa raíz.: Crea una tarea para que un ingeniero realice un análisis de causa raíz si el tiempo de inactividad excede un umbral (por ejemplo, 30 minutos).
[ ] Crear entrada de causa raíz: Cree una entrada en el modelo de datos de Causa Raíz, registrando los hallazgos del ingeniero.
[ ] Asignar tarea de acción correctiva: Asignar una tarea al equipo responsable para implementar acciones correctivas basadas en el análisis de la causa raíz.
[ ] Actualizar evento de inactividad con la causa raíz.
: Actualice el registro del evento de inactividad con la causa raíz identificada.
[ ] Crear entrada del plan de acción correctivo: Crear una entrada en el modelo de datos del Plan de Acción Correctivo que describa los pasos para prevenir la recurrencia.
[ ] Notificar al supervisor sobre tiempo de inactividad crítico.: Enviar un correo electrónico al supervisor de producción para eventos de inactividad que excedan un umbral crítico (por ejemplo, 1 hora).
[ ] Generar Informe de Tiempo de Inactividad: Elaborar un informe que resuma los eventos de inactividad de la semana pasada, incluyendo las líneas afectadas, las razones y las acciones correctivas.
[ ] Actualizar el estado del evento a Resuelto.: Actualiza el estado del evento de inactividad a Resuelto una vez finalizadas las acciones correctivas.
[ ] Recuperar eventos de inactividad similares.: Obtenga una lista de eventos de inactividad similares pasados para comparar la causa raíz y la acción preventiva.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/production-line-downtime-analysis-workflow
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)