ANALYSE DU FLUX DE TRAVAIL DES INTERRUPTIONS DE LA CHAÎNE DE PRODUCTION

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Récupérer les enregistrements des événements d'indisponibilité: Récupérer tous les enregistrements d'événements d'indisponibilité des dernières 24 heures, y compris l'horodatage, l'ID de ligne et le code de raison.
[ ] Calculer le temps d'arrêt total par ligne.: Regrouper les enregistrements des incidents d'interruption de service, en calculant le temps total d'arrêt (en minutes) pour chaque ligne de production.
[ ] Attribuer la tâche d'enquête préliminaire: Créer une tâche assignée au technicien de maintenance pour débuter une première investigation des lignes ayant subi un temps d'arrêt supérieur à 15 minutes.
[ ] Mettre à jour l'état de l'événement à « En cours d'enquête ».: Mettez à jour le statut des événements d'interruption de service sur les lignes marquées pour investigation à « En cours d'investigation ».
[ ] Récupérer les données de performance de la machine: Obtenez les données de performance récentes (vitesse, température, codes d'erreur) des machines rencontrant des arrêts.
[ ] Calculer le MTBF (Temps Moyen entre Pannes): Calculez le MTBF des machines concernées en utilisant les données historiques de temps d'arrêt.
[ ] Attribuer la tâche d'analyse des causes profondes: Créez une tâche pour un ingénieur afin d'effectuer une analyse des causes profondes si le temps d’arrêt dépasse un seuil (par exemple, 30 minutes).
[ ] Créer une fiche d'analyse des causes profondes: Créez une entrée dans le modèle de données de la cause profonde, intégrant les conclusions de l'ingénieur.
[ ] Attribuer la tâche de mesure corrective: Créez une tâche pour l'équipe responsable de mettre en œuvre des actions correctives sur la base de l'analyse des causes profondes.
[ ] Mettre à jour l'événement d'interruption avec la cause racine.
: Mettez à jour l'enregistrement de l'événement d'indisponibilité avec la cause profonde identifiée.
[ ] Créer une entrée de plan d'actions correctives: Créez une entrée dans le modèle de données du Plan d'actions correctives décrivant les étapes à mettre en œuvre pour éviter la récurrence.
[ ] Prévenir le superviseur en cas d'interruption critique.: Envoyez un courriel au superviseur de production pour les événements d'arrêt supérieur à un seuil critique (par exemple, 1 heure).
[ ] Générer le rapport récapitulatif des périodes d'arrêt.
: Établir un rapport résumant les événements d'interruption de service de la semaine passée, incluant les lignes concernées, les raisons et les actions correctives.
[ ] Mettre à jour le statut de l'événement à Résolu: Mettez à jour le statut de l'événement d'indisponibilité à « Résolu » après la réalisation des actions correctives.
[ ] Récupérer les événements d'interruption similaires: Obtenez une liste d'événements d'interruption similaires antérieurs afin de comparer la cause première et les mesures préventives.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/production-line-downtime-analysis-workflow
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)