ANALIZA PRZEPŁYWU PRACY ZWIĄZANA Z PRZESTOJAMI LINII PRODUKCYJNEJ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Pobierz zapisy zdarzeń przestoju: Pobierz wszystkie rekordy zdarzeń przestojów z ostatnich 24 godziny, zawierające znacznik czasu, identyfikator linii i kod przyczyny.
[ ] Oblicz całkowity czas przestoju dla każdej linii.
: Gromadź zapisy zdarzeń przestojów, obliczając łączny czas przestoju (w minutach) dla każdej linii produkcyjnej.
[ ] Przypisz zadanie wstępnego dochodzenia: Utwórz zadanie przydzielone technikowi utrzymania ruchu w celu rozpoczęcia wstępnego zbadania linii, które miały przestój trwający ponad 15 minut.
[ ] Zmień status zdarzenia na „W toku postępowania”.: Zaktualizuj status zdarzeń awarii na liniach oznaczonych do zbadania na W trakcie analizy.
[ ] Pobierz dane dotyczące wydajności maszyny: Pobierz dane dotyczące najnowszej wydajności (prędkość, temperatura, kody błędów) dla maszyn, które doświadczają przestojów.
[ ] Oblicz MTBF (średni czas między awariami)
: Oblicz MTBF dla dotkniętych maszyn, wykorzystując historyczne dane dotyczące przestojów.
[ ] Przypisz zadanie analizy przyczyn źródłowych: Utwórz zadanie dla inżyniera, aby przeprowadził analizę przyczyn źródłowych w przypadku, gdy przestój przekroczy ustalony próg (np. 30 minut).
[ ] Utwórz wpis przyczyny źródłowej: Utwórz wpis w modelu danych Przyczyn Źródłowych, rejestrując ustalenia inżyniera.
[ ] Przypisz zadanie naprawcze: Utwórz zadanie dla odpowiedzialnego zespołu w celu wdrożenia działań naprawczych w oparciu o analizę przyczyn źródłowych.
[ ] Aktualizuj zdarzenie przestoju z podaną przyczyną.: Zaktualizuj wpis dotyczący przerwy w działaniu, dodając zidentyfikowaną przyczynę.

[ ] Utwórz wpis planu działań naprawczych: Utwórz wpis w modelu danych Planu działań naprawczych, opisujący kroki zapobiegające ponownemu wystąpieniu.
[ ] Powiadom przełożonego o krytycznym przestoju.: Wyślij e-mail do kierownika produkcji w przypadku przerw w działaniu przekraczających krytyczny próg (np. 1 godzina).
[ ] Wygeneruj raport podsumowania przestojów: Stwórz raport podsumowujący incydenty przestojów z ostatniego tygodnia, zawierający informacje o dotkniętych liniach, przyczynach i podjętych działaniach naprawczych.
[ ] Zmień status zdarzenia na Rozwiązane.
: Zaktualizuj status incydentu przestoju na „Rozwiązano” po zakończeniu działań naprawczych.
[ ] Pobierz podobne zdarzenia przestojów.: Pobierz listę podobnych zdarzeń awaryjnych z przeszłości, aby porównać przyczynę źródłową i podjęte działania zapobiegawcze.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/production-line-downtime-analysis-workflow
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)