AUDIT DER SAUBERKEIT ÖFFENTLICHER TOILETTEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- GESAMTEINDRUCK ---
[ ] Gesamtreinlichkeitsbewertung (1-5, 5 ist ausgezeichnet)
[ ] Kurze narrative Beschreibung des ersten Eindrucks
[ ] Was sind die auffälligsten Probleme? (Langanhaltende Gerüche, Sichtbarer Schmutz/Belag, Nicht vorrätige Materialien, Beschädigte Armaturen, Übermäßige Feuchtigkeit, Sonstiges (In ausführlichem Text angeben))
[ ] Falls oben „Sonstiges“ ausgewählt wurde, geben Sie bitte an:
[ ] Ist die Toilette für die öffentliche Nutzung geeignet? (Ja, Nein, Erfordert sofortiges Handeln)
[ ] Gibt es weitere Anmerkungen oder Beobachtungen?

--- EINGANG & VORRAUM ---
[ ] Lichtverhältnisse (1-5, 1=Dämmrig, 5=Hell)
[ ] Bodenbeschaffenheit (Alle zutreffenden auswählen) (Sauber, Nass, Trümmer vorhanden, Beschädigte Fliesen, Rutschgefahr)
[ ] Türzustand (Sauber, Schmutzig, Beschädigt, Hinges Visible)
[ ] Beschreiben Sie sichtbare Schäden am Eingangsbereich (z. B. Risse in den Wänden, abgeblätterte Farbe)
[ ] Eingangsschilder (Präsent und lesbar, Vorhanden, aber schwer zu lesen, Fehlt)
[ ] Foto des Eingangsbereichszustandes beifügen

--- SANITÄROBJEKTE (TOILETTEN, URINALE) ---
[ ] Anzahl der funktionierenden Toiletten/Urinale
[ ] Toilette-Reinheit (Makellos, Leicht verschmutzt, Mäßig dreckig, Übermäßig schmutzig)
[ ] Hygienische Pflege des Urinbeckens (makellos, Leicht schmutzig, Mäßig schmutzig, Übermäßig schmutzig)
[ ] Toilettenschüssel-Wasserlinie (Sauber, Verfärbt, Mineralvorkommen, Sonstige (In langer Text spezifizieren))
[ ] Beschreiben Sie alle festgestellten Flecken oder Probleme (falls zutreffend)
[ ] Spülmechanismus-Funktionalität (Funktioniert richtig, Langsam spülend, Nicht spülend, Undicht)
[ ] Anzahl der Toiletten/Urinale mit Problemen

--- ARMATUREN (WASCHBECKEN & ARBEITSPLATTEN) ---
[ ] Reinigung der Spüle (Makellos, Leicht verschmutzt, Mäßig verschmutzt, Stark verschmutzt)
[ ] Hygiene der Arbeitsplatte (Makellos, Leicht verschmutzt, Mäßig verschmutzt, Stark verschmutzt)
[ ] Funktionalität des Wasserhahns (Wasserfluss & Temperatur) (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Wassertemperatur (ungefähr in °F)
[ ] Seifenspender Zustand (Vollständig & Funktionsfähig, Kaum leer, Leer und nicht funktionsfähig, Undicht)
[ ] Beschreiben Sie alle Probleme, die mit den Wasserhähnen oder Dispensern festgestellt wurden.
[ ] Foto des Waschbereichs hochladen (bei Problemen)

--- BÖDEN & WÄNDE ---
[ ] Bodenbeschaffenheit – Welche Probleme werden beobachtet? (Rein und trocken, Leichter Schmutz/Detritus, Sichtbare Verfärbungen, Nass/Feucht, Risse/Beschädigte Fliesen, Lose Fliesen, Fugenverfärbung)
[ ] Zustand der Wand – Welche Probleme sind festzustellen? (Sauber und fleckenfrei, Leichte Kratzer/Flecken, Graffiti, Wasserflecken, Schimmel/Stockflecken, Schäden/Risse)
[ ] Anzahl der gesprungenen/beschädigten Bodenfliesen (falls vorhanden)
[ ] Anzahl der zerbrochenen/beschädigten Wandfliesen (falls vorhanden)
[ ] Beschreiben Sie spezifische Problembereiche an Boden oder Wänden.
[ ] Fugenzustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)

--- VERSORGUNG & ANNEHMLICHKEITEN ---
[ ] Verbleibende Toilettenpapierrollen (pro Kabine)
[ ] Seifenspender-Füllstand (Schätzung %)
[ ] Küchentuchspender Füllstand (Schätzung %)
[ ] Verfügbarer Seifentyp (Flüssig, Seifenstücke, Schaum, Keine)
[ ] Verfügbare Einrichtungen (Alle zutreffenden auswählen) (Handtrockner, Luftfrischer, Windelnwechselstation, Tampon-/Pad-Dispenser)
[ ] Zustand der Wickelstation (Sauber und hygienisch, Schmutzig, Fehlendes Wickelmatten-Auflage)
[ ] Hinweise zu Liefermengen/Zustand

--- GERÜCHE & LÜFTUNG ---
[ ] Beschreiben Sie den anfänglichen Geruch beim Betreten der Toilette. (Frisch/Neutral, Etwas unangenehm, Unangenehm/Stark, Sehr unangenehm/Überwältigend)
[ ] Funktioniert die Lüftungsanlage? (Ja, Nein, Unsicher)
[ ] Falls ein Lüfter vorhanden ist, die Luftstromstärke einschätzen (Skala von 1-10, wobei 10 am stärksten ist)
[ ] Beschreiben Sie alle wahrgenommenen spezifischen Gerüche (z. B. Urin, Schimmel, Chemikalien).
[ ] Gibt es im Lüftungsbereich Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmel? (Ja, Nein, Unsicher)

--- MÜLLEIMER ---
[ ] Anzahl der vorhandenen Mülleimer
[ ] Status der Mülltonnenauskleidung (Ausgekleidet, Ungefüttert, Linien fehlend)
[ ] Zustand des Mülleimers (Sauber, Kleine Flecken, Beschädigt, Übermäßige Flecken)
[ ] Prozentsatz der gefüllten Behälter (Schätzung)
[ ] Hinweise zu Müll/Schutt um Behälter herum
[ ] Art des Behälters (Standard, Recycling, Sondermüll)

--- BARRIEREFREIHEIT ---
[ ] Bedienung der WC-Kabinentür (Öffnet nach innen, Öffnet nach außen, Automatik/Power Assist)
[ ] Spülbeckenhöhe-Konformität (Konform (max. 34 Zoll), Nicht konform, N/A - Kein Waschbecken vorhanden)
[ ] Spiegelhöhenkonformität (Konform (mindestens 28 Zoll vom Boden), Nicht konform, N/A - Kein Spiegel vorhanden)
[ ] Haltegriff vorhanden (Toilette) (Präsent & Sicher, Vermisst, Beschädigt/Lose)
[ ] Freie Breite an der Spüle (Zoll)
[ ] Barrierefreie Spenderhöhen (Alle Spender konform (48–60 Zoll vom Boden), Einige Dosiersysteme nicht konform, Alle Spender nicht konform)
[ ] Zusätzliche Barrierefreiheitshinweise

--- ALLGEMEINE WARTUNG ---
[ ] Wasserleckage (falls vorhanden) - Menge in Gallonen/Minute
[ ] Beschreiben Sie sichtbare Schäden an den Ständen (z. B. zerbrochene Trennwände, lose Beschläge)
[ ] Zustand der Spiegel (Ausgezeichnet – Keine Kratzer oder Schäden, Gut - Leichte Kratzer/Makel, Gut - Deutliche Kratzer/Beschädigungen, Schlecht – Erhebliche Schäden)
[ ] Anzahl der kaputten/beschädigten Armaturen
[ ] Beschreibung ungewöhnlicher Geräusche (z. B. Tropfen, Brummen)
[ ] Zustand des Verguss-/Abdichtungsmörtels (Ausgezeichnet - Unversehrt und sauber, Gut - Leichte Verfärbungen/Risse, Gut - Deutliche Lücken/Beschädigungen, Schlecht - Deutliche Verschlechterung)
[ ] Datum der letzten Wartungsreparatur (sofern bekannt)
[ ] Andere Wartungsprobleme, die oben nicht behandelt wurden.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/public-restroom-cleanliness-audit
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)