WARTUNGSCHECKLISTE FÜR RADIOLOGIEGERÄTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE RAUMAUSSTATTUNG ---
[ ] Raumtemperatur (°C)
[ ] Raumluftfeuchtigkeit (%)
[ ] Wasserschäden entdeckt? (Ja., Nein, unsicher)
[ ] Schädlinge entdeckt? (Ja., Nein., unsicher)
[ ] Hinweise zum Zustand des Raumes (z. B. Staub, Sauberkeit)

[ ] Ausreichend Beleuchtung? (Ja., Nein., Benötigt Anpassung)
[ ] Letztes Reinigungsdatum

--- RÖNTGENRÖHRE ---
[ ] Generator Ausgangsspannung (kVp)
[ ] Generatorkatodenstrom (mA)
[ ] Belichtungszeit (ms/s)
[ ] Kühlkörpertemperatur (°C)
[ ] Zustand des Generatorschmierkühlsystems (betrieblich, Warnung – Verminderte Effizienz, Fehler – Benötigt Aufmerksamkeit)
[ ] Wechselrichterstatus (Normal, Warnung, Fehler)
[ ] Gab es während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche?
[ ] Datum der letzten Hochspannungskabelprüfung

--- RÖNTGENRÖHRE ---
[ ] Röhrenbelastung (mAs)

[ ] Röhrenspannung (kV)
[ ] Röhrenstrom (mA)
[ ] Lüfterbetrieb (Drehzahl)
[ ] Zustand der Röhren (Visuelle Inspektion)
 (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Schlecht – Benötigt Aufmerksamkeit)
[ ] Detaillierte Hinweise zum Zustand der Röhre (Brandspuren, Verfärbungen usw.)
[ ] Letztes Austauschdatum der Röhre
[ ] Funkenbildung beobachtet? (Ja, Nein.)

--- HOCHSPANNUNGSANLAGE ---
[ ] Spannung Ausgangsspannung (kV)

[ ] Streustrom (µA)
[ ] Isolationswiderstand (MΩ)
[ ] Zustand von Hochspannungskabeln (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Kühlmittelstand (falls zutreffend) (Normal, Niedrig, leer, Luftgekühlt)
[ ] Beobachtungen/Vermerke zum Hochspannungssystem
[ ] Letztes Datum der Analyse des Füllöl-Transformatoröls (falls zutreffend)

[ ] Hochvolt-Systemprüfbericht hochladen (falls zutreffend)

--- BILDEMPFÄNGER (DETEKTOR) ---
[ ] Pixelwert-Histogramm-Maximum (LU)
[ ] Pixelwert-Histogrammbreite (LU)
[ ] Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
[ ] Gleichförmigkeitsfaktor (%)

[ ] Detektortyp (CR, DR (Flachbildschirm), DR (Gebogenes Panel), DR mit KI)
[ ] Gab es beobachtete Artefakte oder Probleme?
[ ] Letzte Kalibrierdatum
[ ] Bildempfänger-Testergebnisse (z. B. MTF-Kurven, Linearität)

--- KOLLIMATION & LICHTFELD ---
[ ] Lichtfeld-Ausrichtung: Links-Rechts-Abweichung (mm)
[ ] Lichtfeld-Ausrichtung: Abweichung oberhalb/unterhalb (mm)
[ ] Lichtfeld-Quellenzustand (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm, Muss ersetzt werden.
)
[ ] Kollimatorbedienung: Sanftheit der Bewegung (glatt, Etwas rau, rau, Außer Betrieb.)
[ ] Kollimatorblatt-Ausrichtung (Ausgerichtet, Leicht versetzt, Fehl ausgerichtet – Benötigt Einstellung, Beschädigt – Reparatur/Ersatz erforderlich)
[ ] Kommentare oder Anmerkungen bezüglich der Ausrichtung oder des Lichtsfelds?
[ ] Datum der letzten Lichtfeldkalibrierung

--- PATIENTENBETREUUNG & TISCH ---
[ ] Letzte Flächenreinigung der Tische
[ ] Tischbewegungsgeschwindigkeit (mm/s)
[ ] Tabellenfunktionalität – Hoch/Runter (funktional, Reparatur erforderlich)
[ ] Tischfunktion – Neigung (funktional, Reparatur erforderlich)
[ ] Patientengewicht bestätigt? (Ja, Nein.)
[ ] Gibt es sichtbare Beschädigungen der Tischoberfläche (z. B. Risse, Abnutzung)?
[ ] Funktionieren die Tabellenverriegelungen ordnungsgemäß? (Ja., Nein.)
[ ] Tischhöhe bei niedrigster Einstellung (mm)
[ ] Tischhöhe bei höchster Einstellung (mm)

[ ] Techniker-Unterschrift

--- DOSISKALIBRIERUNG & QUALITÄTSSICHERUNG ---
[ ] Letzte Kalibrierdatum
[ ] Gemessene kVp bei Nennstromstärke
[ ] Belichtungszeit
[ ] Abweichung vom Nenn-kV (in %)

[ ] Abweichung von der Nominalbelichtungszeit (%)
[ ] Bildempfänger (Detektor) Qualitätssicherung – Räumliche Auflösung (Pass, Randbezogen, Fehlschlag)
[ ] Bildempfänger (Detektor) Qualitätssicherungs-Ergebnis – Gleichmäßigkeit (Pass, Rand-, Fehlschlag)
[ ] Kommentare/Feststellungen zu Dosimetrie-Kalibrierung & Qualitätssicherung
[ ] Phantombild-Upload (falls zutreffend)

--- SICHERHEITSVERRIEGELUNGEN & ABSCHIRMUNGEN ---
[ ] Sperrsystem-Teststatus (Pass, Fehl., Nicht ausgeführt)
[ ] Strahlungsmessung (mSv)
[ ] Schildintegrität (unversehrt, Geringfügiger Schaden, Erheblicher Schaden)
[ ] Details zu eventuellen Schutzschaden (falls zutreffend)
[ ] Letztes Abschirmungssicherheitsdatum
[ ] Verriegelungsprüfungen durchgeführt (Türeingang/Türexit-Verriegelung, Tischpositionssperre, Betriebsflächensicherung, Notfall-Stopp-Funktion)
[ ] Hinweise zur Verriegelungsfunktion

--- ELEKTROTECHNISCHE UND MECHANISCHE SYSTEME ---
[ ] Eingangsspannung (VAC)
[ ] Leistungsaufnahme (VA)

[ ] Drehzahl (U/min)
[ ] Erdung – Verbindungsstatus (sicher, locker, Korrodiert)
[ ] Betrieb des Kühlventilators (Normal, Lärmig, Nicht betriebsbereit)
[ ] Letztes Schmierdatum (Motoren/Lager)

[ ] Detaillierte Beobachtungen/Kommentare (Elektrik/Mechanik)
[ ] Laden Sie relevante Dokumente/Fotos hoch.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/radiology-equipment-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)