LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOLOGÍA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- AMBIENTE GENERAL DE LA HABITACIÓN ---
[ ] Temperatura ambiente (°C)

[ ] Humedad relativa (%)

[ ] ¿Hay indicios de fugas de agua? (Sí., No., Indeciso.
)
[ ] ¿Hay indicios de plagas? (Sí., No, Indeciso
)
[ ] Observaciones sobre el estado de la habitación (p. ej., polvo, limpieza)

[ ] ¿Iluminación adecuada?
 (Sí., No, Requiere ajuste.)
[ ] Fecha de última limpieza

--- GENERADOR DE RAYOS X ---
[ ] Tensión de Salida del Generador (kVp)
[ ] Corriente del tubo generador (mA)
[ ] Tiempo de exposición (mSeg/s)
[ ] Temperatura del disipador térmico (°C)
[ ] Estado del sistema de refrigeración del generador (operativo, Advertencia – Eficiencia reducida, Fallo – Requiere atención)
[ ] Estado del inversor (Normal, Advertencia, Error)
[ ] ¿Se observaron ruidos inusuales durante la operación?
[ ] Fecha de la última inspección de cable de alta tensión

--- TUBO DE RAYOS X ---
[ ] Carga tubular (mA-s)
[ ] Voltaje de tubo (kV)
[ ] Corriente de Tubo (mA)
[ ] Funcionamiento del Ventilador de Refrigeración por Tubos (RPM)
[ ] Estado de los tubos (Inspección visual) (Excelente, Bien., Justo, Deficiente - Requiere Atención)
[ ] Notas detalladas sobre el estado de los tubos (marcas de quemadura, decoloración, etc.)
[ ] Fecha de último reemplazo de tubo
[ ] ¿Arco eléctrico observado? (Sí., No)

--- SISTEMA DE ALTO VOLTAJE ---
[ ] Voltaje de Salida de Alto Voltaje (kV)
[ ] Corriente de fuga (µA)
[ ] Resistencia de Aislamiento (MΩ)
[ ] Estado del Cable de Alta Tensión (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Nivel del refrigerante (si aplica) (Normal, Bajo, Vacío, N/A (Refrigerado por aire))
[ ] Observaciones/Notas sobre el sistema de alta tensión
[ ] Fecha del último análisis de aceite de transformador de alta tensión (si aplica)
[ ] Subir informe de pruebas del sistema HV (si aplica)

--- RECEPTOR DE IMAGEN ---
[ ] Pico del Histograma de Valores de Píxeles (LU)

[ ] Ancho del Histograma de Valores de Píxeles (LU)
[ ] Relación Señal-Ruido (RSN)

[ ] Ratio de uniformidad (%)
[ ] Tipo de detector (CR, DR (Pantalla Plana)
, DR (Panel Curvo), DR con IA)
[ ] ¿Se han observado artefactos o problemas?
[ ] Fecha de última calibración
[ ] Resultados de la prueba del receptor de imagen (p. ej., curvas MTF, linealidad)

--- COLIMACIÓN Y CAMPO DE LUZ ---
[ ] Alineación de Campo de Luz: Desviación Izquierda-Derecha (mm)

[ ] Alineación de Campo de Luz: Desviación Arriba-Abajo (mm)
[ ] Condición de fuente de campo lumínico (Excelente, Bien., Justo, Pobre, Necesita reemplazo.
)
[ ] Operación del colimador: Suavidad en el movimiento (Suave, Ligeramente áspero, áspero, No funcional.)
[ ] Alineación de la hoja colimadora (Alineado, Ligeramente desalineado., Desalineado – Requiere ajuste, Dañado - Requiere reparación o reemplazo.)
[ ] ¿Algún comentario u observación sobre la colimación o el campo de luz?
[ ] Fecha de la última calibración del campo de luz

--- ATENCIÓN AL PACIENTE Y MESA ---
[ ] Última limpieza de la superficie de la mesa
[ ] Velocidad de movimiento de la mesa (mm/s)

[ ] Funcionalidad de la tabla – Arriba/Abajo
 (Funcional, Requiere reparación.
)
[ ] Funcionalidad de la mesa - Inclinación (Funcional, Requiere reparación.
)
[ ] ¿Se ha verificado la capacidad de peso del paciente? (Sí, No)
[ ] ¿Se observa algún daño en la superficie de la mesa (grietas, desgaste)?
[ ] ¿Está funcionando correctamente el mecanismo de bloqueo de tablas? (Sí., No.)
[ ] Altura de la mesa en la posición más baja (mm)

[ ] Altura de la mesa en posición más alta (mm)
[ ] Firma del Técnico

--- CALIBRACIÓN DE LA DOSIS Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ---
[ ] Fecha de última calibración
[ ] kVp medido a mA nominal
[ ] Tiempo de exposición medido
[ ] Desviación del kVp Nominal (%)
[ ] Desviación del Tiempo de Exposición Nominal (%)
[ ] Resultado de Control de Calidad del Receptor de Imagen (Detector) – Resolución Espacial (Pasa., Marginal, Fracasar)
[ ] Resultado de Control de Calidad del Receptor de Imagen (Detector) – Uniformidad (Pasa., Marginal, Fracasar.)
[ ] Comentarios/Observaciones sobre la calibración de dosis y el control de calidad
[ ] Imagen fantasma (si aplica)

--- CERROJOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ---
[ ] Estado de la prueba del sistema de bloqueo (Pasa.
, Fallar, No realizado.)
[ ] Fuga de radiación (mSv)

[ ] Integridad del blindaje (Intacto, Daños menores, Daños importantes)
[ ] Detalles de cualquier daño al blindaje (si aplica)
[ ] Fecha de última inspección de protección
[ ] Pruebas de Interbloqueo Realizadas (Cerrojo de puerta de entrada/salida, Bloqueo de posición de la mesa, Interbloqueo de la Pantalla del Operador, Función de parada de emergencia)
[ ] Notas sobre la funcionalidad de bloqueo

--- SISTEMAS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS ---
[ ] Tensión de entrada (VAC)
[ ] Consumo de energía (VA)

[ ] Velocidad del motor (RPM)

[ ] Estado de conexión a tierra (Asegurar., suelto, Corroído)
[ ] Funcionamiento del Ventilador de Refrigeración (Normal, Ruidoso/a, No funciona.)
[ ] Fecha del Último Lubricado (Motores/Rodamientos)
[ ] Observaciones/Comentarios Detallados (Eléctricos/Mecánicos)
[ ] Subir la documentación/fotos pertinente.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/radiology-equipment-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)