LISTE DE CONTRÔLE DE LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE RADIOLOGIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL DE LA PIÈCE ---
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Humidité ambiante (%)

[ ] Des signes de fuites d'eau ? (Oui, Non., Incertain.
)
[ ] Signes de nuisibles ? (Oui., Non., Incertain(e))
[ ] Observations sur l'état de la chambre (p. ex. poussière, propreté)
[ ] Éclairage suffisant ? (Oui., Non., Nécessite un ajustement)
[ ] Date du dernier nettoyage

--- GÉNÉRATEUR DE RAYONS X ---
[ ] Tension de sortie du générateur (kVp)
[ ] Courant du tube de l'amplificateur (mA)

[ ] Temps de pose (ms/s)

[ ] Température du dissipateur thermique (°C)
[ ] État du système de refroidissement du générateur (Opérationnel
, Attention – Efficacité réduite, Défaut – Nécessite une attention)
[ ] État de l'onduleur
 (Normal, Attention
, Erreur)
[ ] Des bruits anormaux ont-ils été observés pendant le fonctionnement ?
[ ] Date de la dernière inspection des câbles haute tension

--- TUBE À RAYONS X ---
[ ] Charge du tube (mA-s)
[ ] Tension d'alimentation (kV)
[ ] Courant cathodique (mA)
[ ] Fonctionnement du ventilateur de refroidissement (tours/min)

[ ] État des tubes (inspection visuelle)
 (Excellent, Bon., Juste, Mauvais - Nécessite une attention particulière)
[ ] Notes détaillées sur l'état des tubes (marques de brûlure, décoloration, etc.)
[ ] Date du dernier remplacement de tube
[ ] Décharge observée ? (Oui, Non.)

--- SYSTÈME HAUTE TENSION ---
[ ] Tension de sortie haute (kV)

[ ] Courant de fuite (µA)
[ ] Résistance d'isolement (MΩ)

[ ] État des câbles haute tension (Excellent, Bien., Juste, Pauvre
)
[ ] Niveau du liquide de refroidissement (si applicable) (Normal, Bas, Vide, N/A (Refroidissement par air))
[ ] Observations/Notes sur l'installation haute tension
[ ] Date du dernier contrôle de l'huile du transformateur haute tension (si applicable)

[ ] Télécharger le rapport d'essai du système HV (si applicable)

--- RÉCEPTEUR D'IMAGE (DÉTECTEUR)
 ---
[ ] Pic de l'histogramme des valeurs de pixels (LU)

[ ] Largeur de l'histogramme des valeurs de pixels (LU)

[ ] Rapport signal/bruit (RSB)

[ ] Ratio d'uniformité (%)

[ ] Type de détecteur (CR, DR (Écran plat)
, DR (Panneau Courbe)
, DR avec l'IA)
[ ] Des artefacts ou des problèmes ont-ils été observés ?
[ ] Date du dernier étalonnage
[ ] Résultats des tests du récepteur d'image (p. ex. courbes MTF, linéarité)

--- COLLIMATION ET CHAMP LUMINEUX ---
[ ] Alignement du champ lumineux : Déviation gauche-droite (mm)

[ ] Alignement du champ lumineux : écartement haut-bas (mm)

[ ] Condition de source de champ lumineux (Excellent, Bien., Juste, Pauvre, À remplacer)
[ ] Fonctionnement du collimateur : Fluidité du mouvement (Lisse, Un peu rustique, Rugueux, Hors service)
[ ] Alignement des lamelles du collimateur (Aligné
, Légèrement désaligné, Décalé – Nécessite un ajustement, Endommagé - Nécessite une réparation/un remplacement)
[ ] Des commentaires ou observations concernant la collimation ou le champ lumineux ?

[ ] Date du dernier calibrage du champ de lumière

--- SOUTIEN AUX PATIENTS ET TABLE D'ACCUEIL ---
[ ] Nettoyage final de la surface de la table
[ ] Vitesse de déplacement de la table (mm/s)
[ ] Fonctionnalité du tableau - Haut/Bas (Fonctionnel
, Nécessite une réparation)
[ ] Fonctionnalité du tableau - Inclinaison (Fonctionnel, Nécessite une réparation)
[ ] Capacité de charge du patient vérifiée ? (Oui., Non.)
[ ] Des dommages constatés sur la surface de la table (fissures, usure) ?
[ ] Le mécanisme de verrouillage des tables fonctionne-t-il correctement ? (Oui., Non.)
[ ] Hauteur de la table au réglage le plus bas (mm)
[ ] Hauteur de la table au réglage maximal (mm)

[ ] Signature du technicien

--- ÉTALONNAGE DES DOSES ET CONTRÔLE QUALITÉ ---
[ ] Date du dernier calibrage
[ ] Tension kVp mesurée aux mA nominaux
[ ] Temps d'exposition réglé
[ ] Déviation par rapport au kVp nominal (%)

[ ] Déviation par rapport au temps d'exposition nominal (%)
[ ] Résultat du contrôle qualité du récepteur d'image (détecteur) - Résolution spatiale
 (Passez., Marginal, Échouer)
[ ] Résultat du contrôle qualité du récepteur d'image (détecteur) - Uniformité (Passez., Marginal
, Échouer)
[ ] Commentaires/Observations concernant l'étalonnage et le contrôle qualité
[ ] Image fantôme (si applicable)

--- VERROUILLAGES DE SÉCURITÉ ET BLINDAGE ---
[ ] État du test du système de verrouillage (Passez., Échouer, Non effectué
)
[ ] Mesure des fuites de rayonnement (mSv)

[ ] Intégrité du blindage (Intacte, Dommages mineurs, Dégâts importants)
[ ] Détails des dommages subis par le bouclier (le cas échéant)
[ ] Date du dernier contrôle de blindage
[ ] Tests d'interverrouillage effectués (Système de verrouillage combiné entrée/sortie, Verrouillage de position de table, Verrouillage de l'écran opérateur, Fonction d'arrêt d'urgence)
[ ] Notes sur le fonctionnement des verrouillages

--- SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES ---
[ ] Tension d'entrée (VAC)

[ ] Consommation électrique (VA)

[ ] Vitesse de rotation (tr/min)

[ ] Statut de la connexion à la terre (Sécuriser, lâche, Corrodé(e))
[ ] Fonctionnement du ventilateur de refroidissement (Normal, Bruyant, Hors service)
[ ] Date du dernier graissage (moteurs/roulements)

[ ] Observations/Commentaires détaillés (Électrique/Mécanique)
[ ] Téléchargez les documents/photos pertinents.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/radiology-equipment-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)