LISTA KONTROLNA KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOLOGICZNEGO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- OGÓLNE WARUNKI W POMIESZCZENIU ---
[ ] Temperatura pokojowa (°C)
[ ] Wilgotność pokoju (%)

[ ] Ślady wycieków wody? (Tak., Nie., Niepewny)
[ ] Ślady szkodników? (Tak., Nie., Niepewny)
[ ] Uwagi dotyczące stanu pokoju (np. kurz, czystość)
[ ] Odpowiednie oświetlenie? (Tak., Nie., Konieczna korekta.)
[ ] Data ostatniego sprzątania

--- GENERATOR RENTGENOWSKI ---
[ ] Napięcie wyjściowe generatora (kVp)
[ ] Prąd katodyczny wzmacniacza (mA)
[ ] Czas naświetlania (ms/s)

[ ] Temperatura chłodzenia (°C)

[ ] Stan układu chłodzenia generatora (Funkcjonalny, Ostrzeżenie – Obniżona wydajność, Błąd – Wymaga uwagi)
[ ] Status falownika (Normalny, Ostrzeżenie, Błąd)
[ ] Czy podczas pracy zaobserwowano jakieś nietypowe dźwięki?
[ ] Data ostatniego przeglądu kabla wysokiego napięcia

--- RURKA RENTGENOWSKA ---
[ ] Dozowanie promieniowania (mA·s)

[ ] Napięcie katodowe (kV)
[ ] Prąd katodyczny (mA)

[ ] Prędkość wentylatora chłodzenia (RPM)
[ ] Stan lamp (wizualna inspekcja)
 (Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Zły - Wymaga uwagi)
[ ] Szczegółowe uwagi dotyczące stanu lamp (znaki przypalenia, przebarwienia, itp.)
[ ] Data ostatniej wymiany rur
[ ] Obserwowano łuk elektryczny?
 (Tak, Nie.)

--- WYSOKIEGO NAPIĘCIA SYSTEM ---
[ ] Napięcie Wyjściowe Wysokiego Napięcia (kV)

[ ] Prąd upływu (µA)

[ ] Rezystancja izolacji (MΩ)

[ ] Stan kabla wysokiego napięcia (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Poziom płynu chłodniczego (jeśli dotyczy) (Normalny, Niski, Pusty, (Chłodzone Powietrzem)
)
[ ] Obserwacje/Uwagi dotyczące systemu wysokiego napięcia
[ ] Data ostatniej analizy oleju w transformatorze wysokiego napięcia (jeśli dotyczy)
[ ] Prześlij raport z testów systemu HV (jeśli dotyczy).

--- ODBIORNIK OBRAZU (DETEKTOR) ---
[ ] Histogram Szczyt Wartości Pikseli (LU)

[ ] Szerokość histogramu wartości pikseli (LU)
[ ] Stosunek sygnału do szumu (S/N)
[ ] Współczynnik jednorodności (%)
[ ] Typ detektora (CR
, DR (Panel Płaski)
, DR (Panel Wygięty), DR z AI)
[ ] Czy zaobserwowano jakieś artefakty lub problemy?
[ ] Data ostatniej kalibracji
[ ] Wyniki testów receptorów obrazu (np. krzywe MTF, liniowość)

--- KOLLIMACJA I POLE ŚWIATŁA ---
[ ] Wyrównanie pola światła: Odchylenie w lewo-prawo (mm)
[ ] Wyrównanie pola światła: Odchylenie powyżej/poniżej (mm)

[ ] Warunki Źródła Pola Światła (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymiana konieczna.
)
[ ] Działanie kolimatora: płynność ruchu (Gładki, Nieidealny, Szorstki, Niesprawny)
[ ] Wyrównanie ostrza kolimatora (Wyrównany, Nieco przesunięty, Niedopasowane – Wymaga korekty, Uszkodzone - Wymaga naprawy/wymiany)
[ ] Jakiekolwiek uwagi lub spostrzeżenia dotyczące kolimacji lub pola światła?
[ ] Data ostatniej kalibracji pola światła

--- WSPARCIE PACJENTA I STÓŁ ---
[ ] Ostatnie czyszczenie blatu
[ ] Prędkość przemieszczania stołu (mm/s)
[ ] Funkcjonalność tabeli - w górę/w dół (Funkcjonalny, Wymaga naprawy.
)
[ ] Funkcjonalność stołu - Nachylenie (Funkcjonalny, Wymaga naprawy.
)
[ ] Czy sprawdzono dopuszczalną wagę pacjenta? (Tak, Nie.)
[ ] Czy zauważalne są jakieś uszkodzenia powierzchni stołu (pęknięcia, ślady zużycia)?
[ ] Czy mechanizm blokowania tabel działa prawidłowo? (Tak., Nie.)
[ ] Wysokość stołu przy najniższym ustawieniu (mm)

[ ] Wysokość stołu przy najwyższym ustawieniu (mm)
[ ] Podpis technika

--- KALIBRACJA DAWKI I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI ---
[ ] Data ostatniej kalibracji
[ ] Zmierzony kVp przy nominalnym mA.
[ ] Zmierzony czas naświetlania
[ ] Odchylenie od nominalnego kVp (%)

[ ] Odchylenie od nominalnego czasu naświetlania (%)

[ ] Wynik kontroli jakości (QA) detektora – Rozdzielczość przestrzenna (Przejdź., Graniczny, Zawód)
[ ] Wynik kontroli jakości (QA) detektora – Jednorodność (Przejdź., Graniczny, Zawieść
)
[ ] Komentarze/Uwagi dotyczące kalibracji dawki i kontroli jakości
[ ] Obraz fantomowy (jeśli dotyczy)

--- BEZPIECZNE BLOKADY I OSŁONY ---
[ ] Status testu systemu interlokacji (Przejdź., Zawieść, Brak wykonania)
[ ] Pomiar wycieku promieniowania (mSv)
[ ] Integralność osłony (Nienaruszony, Drobne uszkodzenia, Znaczące zniszczenia)
[ ] Szczegóły dotyczące uszkodzeń pancerza (jeśli dotyczy)
[ ] Data ostatniej kontroli osłon.

[ ] Wykonane testy blokad (Zamek drzwi wejściowych/wyjściowych, Blokada pozycji stołu, Blokada ekranu operatora, Funkcja zatrzymania awaryjnego)
[ ] Uwagi dotyczące funkcjonalności blokady

--- SYSTEMY ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE ---
[ ] Napięcie wejściowe (VAC)
[ ] Pobór mocy (VA)

[ ] Prędkość obrotowa (RPM)
[ ] Status połączenia z uziemieniem (Zabezpieczyć, Luźny, Zardzewiały)
[ ] Działanie wentylatora chłodzącego (Normalny, Głośny, Nie działa.
)
[ ] Data ostatniego smarowania (silniki/łożyska)

[ ] Szczegółowe Obserwacje/Uwagi (Elektryczne/Mechaniczne)

[ ] Prześlij odpowiednie dokumenty/zdjęcia.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/radiology-equipment-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)