LISTA KONTROLNA INSPEKCJI SYSTEMU ODWODNIENIA DACHU

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACJE OGÓLNE ---
[ ] Nazwa Projektu
[ ] Adres projektu
[ ] Data inspekcji

[ ] Czas inspekcji
[ ] Inspektor Nazwa
[ ] Inspektor Company
[ ] Faza projektu (np. konstrukcja, pokrycie dachu)

[ ] Warunki pogodowe (Czysty, Deszcz, Śnieg, Pochmurno)

--- WERYFIKACJA PLANU DACHU ---
[ ] Opisz szczegóły systemu odwodnienia dachu (np. wymiary rynien, lokalizacja rur spustowych, rozmieszczenie zsypników).
[ ] Załącz kopię zatwierdzonego planu odwodnienia dachu.
[ ] Czy zainstalowany system odwodnieniowy jest zgodny z zatwierdzonym planem? (Tak., Nie., Drobne rozbieżności, Nie sprawdzono.
)
[ ] Wymiary rynny (zgodnie z planem):

[ ] Liczba rynien (zgodnie z planem):
[ ] Czy lokalizacje rynien są zgodne z planem? (Tak., Nie, N/A)
[ ] Jeśli występują rozbieżności, należy je tu opisać:

--- RYNNY I RURY SPUSTOWE – OGLĘDZINY WIZUALNE ---
[ ] Opuszczanie się/odkształcenie rynny?
 (Nie, Niewielki, Umiarkowany, Poważny)
[ ] Wyrównanie rynien/rur spustowych? (Właściwie ustawiony, Nieco przesunięty, Znacznie rozbieżne)
[ ] Uszkodzenia rynien/rur spustowych (liniowo, w stopach)

[ ] Opis widocznych uszkodzeń (np. pęknięć, wgnieceń)

[ ] Ślady wcześniejszych napraw? (Nie., Tak, Minorze., Tak, istotne.)
[ ] Lokalizacja zaobserwowanych uszkodzeń (współrzędne GPS)

--- RYNNY I RURY SPUSTOWE – ZANIECZYSZCZENIA I ODPŁYW.
 ---
[ ] Rodzaj zaobserwowanych szczątków (Zaznacz wszystkie pasujące opcje)
 (Liście, Gałązki/Gałęzie, Ziemia/Szlam, Igły sosnowe, Gniazda zwierząt, Inne (Określ w POLU_TEKSTOWYM)
)
[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne”, proszę określić:
[ ] Warunki przepływu wody (Płynny, Ograniczony, Zablokowany.
)
[ ] Opisz zaobserwowane ograniczenia przepływu:

[ ] Szacunkowa objętość gruzu (stopy sześcienne)
[ ] Weryfikacja spadku rynny (W określonych tolerancjach, Nieco nisko, Zdecydowanie niski)

--- ODPŁYW RYNNOWY I NACHYLENIE TERENU ---
[ ] Miejsce wylotu rynny (GPS)
[ ] Odległość od rynny do fundamentu (ft)

[ ] Metoda rozładowania (Odciek powierzchniowy, Rura podziemna, Wyschnięte źródło, Inne (określ)
)
[ ] Jeśli wybrano metodę rozładunku Inne, proszę opisać:
[ ] Nachylenie odprowadzające od fundamentu (%).
[ ] Sygnały erozji/zatorów wodnych? (Tak, Nie.)
[ ] Jeśli tak, opisz lokalizację i zakres erozji/mulistnienia.

[ ] Zdjęcie odpływu rynnowego i spadku terenu

--- RYNNY DACHOWE (JEŚLI WYSTĘPUJĄ) ---
[ ] Zweryfikowano lokalizację(e) zablokowania? (Tak, wszystkie lokalizacje., Tak, niektóre lokalizacje (określ poniżej), Nie)
[ ] Określ lokalizacje zatopień (jeśli wybrano Tak, niektóre lokalizacje).
[ ] Uszkodzenie struktury – gruz? (Brak szczątków, Niewielkie zanieczyszczenia (łatwe do usunięcia), Znaczne gruzowisko (wymaga sprzątania), Zablokowany.
)
[ ] Rozmiar wylotu ze śluzy (cale)

[ ] Czy obecny jest osłona/barierka zabezpieczająca? (Tak., Nie)
[ ] Stan ekranu/osłony? (Doskonale, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Słaby - Zalecana wymiana)
[ ] Uwagi dotyczące inspekcji śrubowania

--- WEWNĘTRZNE ODPŁYWY (JEŚLI DOTYCZY) ---
[ ] Rodzaj odpływu?
 (Pompa do kanalizacji, Grawitacyjny Odpływ, Inny)
[ ] Pojemność odpływu (gal./min.)
[ ] Opis lokalizacji odpływu
[ ] Czy odpływ działa prawidłowo? (Tak, Nie., N/A
)
[ ] Jeśli „Nie”, opisz problemy z odpływem.
[ ] Dołącz zdjęcie odpływu wewnętrznego (jeśli występują problemy).
[ ] Przepływ wody (galony/minutę)

--- POŁĄCZENIA I ZŁĄCZA ---
[ ] Połączenia od krawędzi do krawędzi: Stan techniczny (Doskonały, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Połączenia rynnowo-rzerznie: Stan (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Łączenia rynien z fundamentem/gruntem: Stan (Doskonały, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Liczba zaobserwowanych wycieków (jeśli występują)
[ ] Szczegółowy opis miejsc wycieków/obaw
[ ] Typ połączenia (np. nity, zacisk, lutowane) (Nity, Zacisk, Zalutowany, Inny)
[ ] Uwagi dotyczące integralności materiału połączeń (korozja, pękanie)

--- STAN MATERIALNY ---
[ ] Rodzaj Materiału Rynny (Aluminium, Stal, Miedź, Winał, Inne (Określ w POLU_WYJAŚNIENIA)
)
[ ] Jeśli dotyczy materiał Inne, prosimy o podanie szczegółów:
[ ] Ślady rdzy/korozji (rury spustowe) (Brak., Niewielki, Umiarkowany, Poważny)
[ ] Procent powierzchni rynny pokrytej rdzą/korozją
[ ] Ślady uszkodzeń (rury spustowe) (Brak., Wgniecenia, Pęknięcia, Opadać, Rozłączenia w połączeniach)
[ ] Zdjęcia dokumentujące degradację materiału
[ ] Rodzaj materiału rynny (Aluminium, Stal, PCW, Inne (Określ w POLU_TEKSTOWYM))
[ ] Jeśli dotyczy inny materiał na rynny, proszę określić:

--- PODSUMOWANIE I ZALECENIA ---
[ ] Podsumowanie oceny ogólnej
[ ] Ocena powagi (1-5, 1=Niewielkie, 5=Krytyczne)
[ ] Szczegółowe zalecenia
[ ] Zalecane działania (zaznacz wszystkie pasujące) (Czyszczenie rynien, Czyszczenie rynien spustowych, Naprawa/Wymiana rynien, Naprawa/Wymiana rynien spustowych, Naprawa/Wymiana śrubokrętów, Poziomowanie terenu, Konieczne dalsze dochodzenie.
, Brak konieczności działania.
)
[ ] Zalecany Termin Zakończenia
[ ] Odpowiedzialna strona (za działania naprawcze)
[ ] Podpis Inspektora
[ ] Uwagi (dodatkowe komentarze)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/roof-drainage-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)