ÉVALUATION DU COMPACTAGE DES SOLS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRÉPARATION DU SITE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES ---
[ ] Nom du projet/Identifiant
[ ] Date d'évaluation

[ ] Coordonnées du site (latitude/longitude)

[ ] Brève description du site (occupation des sols, topographie)
[ ] Utilisation précédente du terrain (Sélectionner tout ce qui s'applique)
 (Champ de culture, Prairie, Forêt, Urbain/Développé, Autre (préciser)
)
[ ] Historique de l'utilisation d'équipements lourds (le cas échéant)
[ ] Altitude (mètres/pieds)
[ ] Problèmes ou préoccupations liés au compactage ?

--- ÉQUIPEMENT ET OUTILS ---
[ ] Valeur d'étalonnage du pénétromètre (kg/cm²)

[ ] Type de pénétromètre (Numérique, Manuel)
[ ] Certificat d'étalonnage du pénétromètre (le cas échéant)
[ ] Numéro de série NDG (le cas échéant)
[ ] Statut de l'étalonnage de l'humidimètre NDG (le cas échéant)
 (étalonné, Nécessite un étalonnage)
[ ] Type d'échantillonneur de sol (si utilisé)

[ ] Autres outils présents (cochez toutes les cases applicables)
 (Mètre ruban, Appareil GPS, Appareil photo, Carottier)

--- ÉVALUATION VISUELLE ---
[ ] Observer et repérer les signes visibles de compaction. (Fissures à la surface du sol, Eau stagnante à la surface, Faible taux d'infiltration, Croissance racinaire ralentie, Terrain irrégulier, Croûtes de sol (couches durcies), Aucun n'a été observé.
)
[ ] Décrivez toute structure du sol inhabituelle observée (p. ex., massive, plaque, bloc).
[ ] Enregistrez la localisation des symptômes de tassement observés à l'aide du GPS.
[ ] Estimez le pourcentage de la zone évaluée présentant des signes de compaction.
[ ] Documentez toute utilisation antérieure des terres ou activités susceptibles d'avoir contribué au tassement (par exemple, l'utilisation de matériel lourd, le pâturage).
[ ] Téléchargez des photos illustrant les symptômes visibles de compaction.

--- TESTS DE PÉNÉTROMÉTRIE ---
[ ] Mesure du pénétromètre (Profondeur : 0-15 cm)

[ ] Mesure du pénétromètre (Profondeur : 15-30 cm)
[ ] Mesure du pénétromètre (Profondeur : 30-60 cm)
[ ] Coordonnées GPS du lieu de test
[ ] Description du type de sol au site d'essai
[ ] Teneur en eau du sol (si mesurée)
[ ] Méthode utilisée pour le test au pénétromètre (p. ex., manuelle, automatisée) (Manuel
, Automatisé(e))
[ ] Observations concernant le test au pénétromètre (p. ex. résistance ressentie, observations particulières)

--- TESTS DES DENSIMÈTRES NUCLÉAIRES (NDG) (LE CAS ÉCHÉANT) ---
[ ] Mesure de la teneur en eau (initiale) – NDG

[ ] Lecture de densité (sec) NDG
[ ] Lecture de densité (humide) NDG
[ ] Statut de l'étalonnage des capteurs (Calibré – Dans les dates, Calibré - Expiré, Non calibré)
[ ] Date d'expiration de l'étalonnage
[ ] Nom de l'opérateur NDG

[ ] Observations sur les performances et les problèmes liés aux jauges
[ ] Coordonnées GPS du lieu de test NDG

--- PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS DE SOL ET ANALYSES DE LABORATOIRE (LE CAS ÉCHÉANT) ---
[ ] Coordonnées GPS du site d'échantillon

[ ] Profondeur de l'échantillon (cm)

[ ] Teneur en eau du sol (%)

[ ] Densité sèche (g/cm³)

[ ] Densité apparente (g/cm³)

[ ] Type de sol (Sandy, Tourbeux, Argile, argileux, Autre)
[ ] Notes de laboratoire et observations
[ ] Rapport de laboratoire (PDF)

--- ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES ---
[ ] Lecture moyenne du pénétromètre (N)

[ ] Plage de lectures du pénétromètre (Minimum - Maximum)

[ ] Teneur en eau du sol (%)

[ ] Type de sol (d'après l'évaluation) (Sandy, limoneux, Argileux, Argileux, Autre (préciser)
)
[ ] Évaluation qualitative du tassement (p. ex. léger, modéré, sévère)
[ ] Comparaison aux limites admissibles (si disponible) (Dans les limites acceptables, Légèrement au-delà des limites, Dépasse largement les limites., Aucune limite disponible.)
[ ] Observations sur les effets potentiels du tassement (par exemple, croissance des racines, infiltration de l'eau)
[ ] Densité apparente (g/cm³)

--- RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS ---
[ ] Synthèse des résultats
[ ] Indice de gravité de la compaction (1-10)
[ ] Cause principale du tassement (si identifiée) (Engins lourds, Circulation du bétail, Pratiques de travail du sol, Processus naturels, Inconnu(e)
)
[ ] Techniques de remédiation recommandées (Cocher toutes les réponses pertinentes) (Travail réduit du sol, Cultures de couverture, Amendement (p. ex. compost, gypse), Schémas de circulation réglementés, Aération, Labour profond)
[ ] Plan de remédiation détaillé
[ ] Coût estimé de remédiation (USD)

[ ] Date du prochain contrôle
[ ] Signature de l'évaluateur
[ ] Documents justificatifs (cartes, photos, calculs)

--- DOCUMENTATION ET ARCHIVAGE ---
[ ] Date d'évaluation

[ ] Durée de l'évaluation
[ ] Nom de l'évaluateur
[ ] Notes détaillées / Observations détaillées
[ ] Nombre de lieux de test
[ ] Photos du site d'évaluation
[ ] État de l'étalonnage des équipements (étalonné(e), Non calibré, Compte rendu d'étalonnage disponible)
[ ] Description du rapport d'étalonnage (le cas échéant)
[ ] Signature de l'évaluateur

[ ] Coordonnées GPS de la zone d'évaluation

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/agriculture/soil-compaction-assessment
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)