PRÜFLISTE FÜR DIE AUSRICHTUNG VON STAHLKONSTRUKTIONEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE INFORMATIONEN ---
[ ] Projektname
[ ] Zeichnungsrevisionsnummer
[ ] Inspektionsdatum
[ ] Name des Inspektors
[ ] Auftragnehmer
[ ] Wetterbedingungen (Klar, Regen, Bewölkt, Windig, Schnee)
[ ] Referenzdokumente (z. B. Werkzeichnungen, Baustellenzeichnungen)

--- AUSRICHTUNG DER FUNDAMENT-/GRUNDPLATTE ---
[ ] Fundamenterhöhungsprüfung (mm)
[ ] Plattennivelliertheit (mm)
[ ] Abstand von Säule zu Basisplatte (X-Achse) (mm)
[ ] Abstand Säule zu Grundplatte (Y-Achse) (mm)
[ ] Prüfung der Lage der Ankerbolzen an der Grundplatte (Korrekte Position, Kleinere Anpassung erforderlich, Signifikante Anpassung erforderlich)
[ ] Beobachtungen/Kommentare zur Ausrichtung der Grundplatte
[ ] Foto-Dokumentation der Grundplattenausrichtung
[ ] Oberflächenzustand der Grundplatte (Sauber & Glatt, Kleinere Unvollkommenheiten, Erhebliche Mängel)

--- SPALTENAUSRICHTUNG ---
[ ] Säulenvertikalität (Grad vom Lot)
[ ] Säulenrechtigkeit (Abweichung von der Geradlinigkeit, Zoll)
[ ] Position der Spalte relativ zur Gitternetzlinie (Links/Rechts/Auf) (Links, Recht, Auf)
[ ] Spaltenversatz vom Entwurfsort (Zoll)
[ ] Spaltenausrichtung zur Niveau-Linie (Über/Unter/Auf) (Oben, Unten, Auf)
[ ] Neigung des Säulenfußes (Zoll pro Fuß)
[ ] Hinweise zu Abweichungen bei der Spaltenausrichtung
[ ] Spaltenausrichtung-Foto (vor der Korrektur)
[ ] Spaltenausrichtung Foto (nach Anpassung)

--- STRAHMAUSRICHTUNG ---
[ ] Strahlhöhe-Abweichung (Max)
[ ] Trägernivellierungsabweichung (über die Länge)
[ ] Strahmausrichtung mit Rasterlinien (Innerhalb der Toleranz, Außerhalb der Toleranz, N/A (Nicht zutreffend))
[ ] Details zu festgestellten Ausrichtungsproblemen
[ ] Geradheitsprüfung von Strahlen (Visuelle Inspektion) (Gerade, Leicht gebogen, Deutlicher Bogen)
[ ] Gemessenere Trägerlänge
[ ] Bemessungslängen des Trägers
[ ] Stabwackeln/Bewegung während der Messung (Keiner, Leicht, Erheblich)

--- VERBINDUNGSAUSRICHTUNG ---
[ ] Bohrlochversatz (Max)
[ ] Schweißlänge (Tatsächlich vs. Erforderlich)
[ ] Schraubloch-Ausrichtung - Zufriedenstellend? (Ja, Nein, N/A)
[ ] Schweißqualität – Sichtprüfung (Akzeptabel, Reparatur erforderlich, Ablehnen)
[ ] Detaillierte Hinweise zu Problemen bei der Verbindungsausrichtung
[ ] Verbindungsbaugruppen-Fotos
[ ] Anschlussart (Gezapft, Geschweißt, Andere)

--- AUSGLEICHENDES AUSRICHTEN ---
[ ] Diagonalstrebe Vertikalität (Grad)
[ ] Horizontalverstrebungswinkel (Grad)
[ ] Verbindungstyp des Gestells (geschraubt, Geschweißt, Shop Welded, Vor Ort geschweißt)
[ ] Verbindungsinspektionsstatus (Visuelle Inspektion abgeschlossen, Schweißinspektion abgeschlossen, Verzapfte Verbindung festgezogen, Keine Probleme gefunden)
[ ] Bemerkungen/Beobachtungen zum Spannungsbogen-Ausrichtung
[ ] Fotografischer Nachweis der Schienenausrichtung
[ ] Anbringungsort (Rasterkoordinaten)

--- DACHSTUHL-/RAHMENAUSRICHTUNG ---
[ ] Truss-/Rahmenneigung (Grad)
[ ] Abweichung von der Entwurfsneigung (Grad)
[ ] Maximale zulässige Abweichung (Grad)
[ ] Gleichmäßigkeit des oberen Chords (Innerhalb der Toleranz?) (Ja, Nein, N/A)
[ ] Chordausrichtungsprüfungen abgeschlossen? (Rasterlinie 1, Rasterlinie 2, Rasterlinie 3, Alle Rasterlinien)
[ ] Anmerkungen/Beobachtungen zur Ausrichtung
[ ] Spannung des Verbindungsbolzens geprüft? (Ja, Nein, N/A)
[ ] Unterstützende Fotos/Dokumentation

--- TRÄGER- UND HAUPTBINDERSTABAUSRICHTUNG ---
[ ] Träger/Balken-Höhenprüfung (am Nordende)
[ ] Träger/Riegel-Höhenprüfung (am Südende)
[ ] Nivellierungsabweichung des Träger-/Stahlträger-Niveaus (maximal zulässig)
[ ] Verwendete Träger-/Balkenausrichtungsmethode (Laserwasserwaage, Transit-Niveau, Fadenlinie, Sonstige)
[ ] Detaillierte Beschreibung aller vorgenommenen Korrekturen (falls zutreffend)
[ ] Position des Trägers/Balkens relativ zur Rasterlinie (Innerhalb der Toleranz, Außerhalb der Toleranz - Korrektur erforderlich)
[ ] Ausrichtungsfotos (vor und nach der Korrektur)
[ ] Spezifischer Ort des zu prüfenden Trägers/Balkens (z. B. Gitternetzkoordinaten)

--- IST-ZUSTANDSPRÜFUNG UND DOKUMENTATION ---
[ ] Zusammenfassung der Aktivitäten zur Überprüfung der Übereinstimmung
[ ] Abgleich-Umfragedaten (PDF/CAD)
[ ] Gesamtzahl durchgeführter Ausrichtungsprüfungen
[ ] Wurden Abweichungen bei der Ausrichtung festgestellt? (Ja, Nein)
[ ] Detaillierte Beschreibung von Unstimmigkeiten (falls vorhanden)
[ ] Ergriffene Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen
[ ] Datum der Ist-Zustandsprüfung
[ ] Zeitpunkt der as-built Überprüfung
[ ] Inspektor Unterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/structural-steel-alignment-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)