CHECKLISTE FÜR DIE WARTUNG UND INSPEKTION VON EISENBAHNSIGNALSYSTEMEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ACHSINTEGRITÄT ---
[ ] Schienenwiderstand (Ohm)
[ ] Spannungsabfall (Volt)
[ ] Gleisstromkreis-Zustand (Nominal, Leicht erhöht, Hoch, Öffnen)
[ ] Testzeitpunkt
[ ] Beobachtungen/Notizen
[ ] Datum der Prüfung

--- SIGNALFORMPRÜFUNG ---
[ ] Aspektintensität (Lumen)
[ ] Aspekt-Farbechtheit (Richtig, Geringfügige Abweichung, Signifikante Abweichung)
[ ] Aspekt-Sequenz-Korrektheit (Ja, Nein)
[ ] Datum der letzten Aspektkalibrierung
[ ] Zeitpunkt der Inspektion
[ ] Signalspannung (Volt)
[ ] Aspekt-Klarheit (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)

--- BLOCKIERUNG DER GERÄTEFUNKTIONALITÄT ---
[ ] Verriegelungs-Sequenzzählung
[ ] Block-Status – Normalbetrieb? (Ja, Nein, N/V)
[ ] Letzte Zeit der Geräte-Rücksetzung des Blocks
[ ] Detaillierte Beobachtungsnotizen (z. B. ungewöhnliches Verhalten)
[ ] Messwert des Gleisfreimeldedaten-Sensors
[ ] Zugerkennungssystem funktionstüchtig? (Ja, Nein, Teilweise)
[ ] Datum des letzten umfassenden Tests

--- RELAIS- UND LOGIKPRÜFUNG ---
[ ] Relais-Kontaktwiderstand (Ohm)
[ ] Versorgungsspannung der Logikschaltung (V)
[ ] Relaisbetrieb (Bestanden/Nicht bestanden) (Überspringen, Fehler)
[ ] Detaillierte Beobachtungen/Notizen
[ ] Logikschaltkreis-Funktion (Pass/Fail) (Überspringen, Fehlschlag)
[ ] Datum des Logikschaltkreis-Tests
[ ] Zeitpunkt der Logikschaltkreisprüfung
[ ] Spannungsabfall der Logikschaltung (mV)

--- INSPEKTION DES SIGNALKABELS ---
[ ] Kabellänge (Meter)
[ ] Kabeltyp (Koaxial, Glasfaser, Mehrpaarig, Sonstiges)
[ ] Kabelisolationszustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Detaillierte Beschreibung des Kabelzustands
[ ] Fotos der Kabelinspektion hochladen
[ ] Anzahl der Korrosionspunkte
[ ] Koordinaten der Kabelposition

--- GLASFASERKABEL-PRÜFUNG ---
[ ] Dämpfung (dB)
[ ] Verlust am Stecker (dB)
[ ] Reflexion (%)
[ ] Einfügedämpfung (dB)
[ ] OTDR Bestanden/Nicht bestanden (Passen, Fehlgeschlagen)
[ ] Testdatum
[ ] Testzeit
[ ] Beobachtungen/Kommentare

--- ÜBERPRÜFUNG DER STROMVERSORGUNG ---
[ ] Eingangsspannung (VAC)
[ ] Eingangsstrom (Ampere)
[ ] Ausgangsspannung (VAC)
[ ] Ausgangsstrom (Ampere)
[ ] Stromversorgungsstatus (Nominal, Leicht erhöht, Etwas niedrig, Anormal)
[ ] Datum des letzten Austauschs des Netzteils
[ ] Zeitpunkt der Netzteilprüfung

--- TEST DES NOTSTROMSYSTEMS ---
[ ] Testbeginn
[ ] Spannung während des Tests (V)
[ ] Frequenz während des Tests (Hz)
[ ] Funktion der automatischen Umschalteinrichtung (ATS) (Erfolgreich übertragen, Teilübertragung, Übertragung fehlgeschlagen)
[ ] UPS-Status (Online, Umschalten, Umgehung, Fehler)
[ ] Letztes Datum der USV-Wartung
[ ] Gibt es ungewöhnliche Beobachtungen während des Tests?
[ ] Test-Endzeit

--- ÜBERPRÜFUNG VON SYSTEMSOFTWARE- & FIRMWARE-UPDATES ---
[ ] Installationsdatum aktualisieren
[ ] Softwareversion vor dem Update
[ ] Softwareversion nach dem Update
[ ] Detaillierte Update-Notizen (Zusammenfassung der Release Notes)
[ ] Aktualisierungsmethode (z. B. Remote, Manuell) (Remote, Handbuch)
[ ] Status aktualisieren (Erfolgreich, Fehlgeschlagen, Teilweise)
[ ] Protokolldatei (falls zutreffend)
[ ] Etwaige Fehlermeldungen/Beobachtungen während des Updates

--- AUFZEICHNUNG UND DOKUMENTATION ---
[ ] Datum der Inspektion
[ ] Beginn der Inspektion
[ ] Geräteseriennummer(n)
[ ] Detaillierte Beobachtungen & Kommentare
[ ] Inspektionsergebnis (Überspringen, Fehlgeschlagen, Bedingtes Bestehen)
[ ] Unterstützende Dokumentation (z. B. Fotos, Diagramme)
[ ] Name des Inspektors
[ ] Unterschrift des Prüfers

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/public-transport-management/train-signaling-system-maintenance-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)