BATTERIEZUSTAND DER UNTERBRECHUNGSFREIEN STROMVERSORGUNG (USV)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VISUELLE PRÜFUNG ---
[ ] Batteriegehäusezustand (1-5, 1 = Sehr gut, 5 = Schlecht)

[ ] Korrosionsspuren? (Ja., Nein., unsicher)
[ ] Batteriequellung? (Ja., Nein., unsicher)
[ ] Detaillierte Vermerke zum Zustand der Hülle (z. B. Kratzer, Dellen, Undichtigkeiten)
[ ] Fotos vom Akkuhalter hochladen
[ ] Nachweis von Flüssigkeitsverschüttung? (Ja., Nein., unsicher)
[ ] Anzahl der optisch beschädigten Batterien

--- BATTERIESPANNUNG UND -TEMPERATUR ---
[ ] Batterie 1 – Spannung (V)
[ ] Batterie 2 Spannung (V)
[ ] Batterie 3 Spannung (V)
[ ] Batterie 4 Spannung (V)
[ ] Batterie 5 Spannung (V)
[ ] Batterie 6 Spannung (V)
[ ] Batterietemperatur 1 (°C)
[ ] Batterie 2 Temperatur (°C)
[ ] Hinweise zu Spannung/Temperatur-Messwerten

--- BATTERIEKAPAZITÄTPRÜFUNG ---
[ ] Batterielebensdauer-Testdauer (Minuten)
[ ] Anfangspannung (V) während des Tests
[ ] Endspannung (V) nach Test
[ ] Spitzenstrom (A) während des Tests
[ ] Entladetätigkeit erreicht (%)
[ ] Testergebnis (Bestanden – Erfüllt die Spezifikationen, Randwert - Unterschritten, Fehler – Wesentlich unter den Spezifikationen)
[ ] Notizen/Feststellungen während des Leistungstests
[ ] Datum der Leistungstests

--- USV-SYSTEMPROTOKOLLE & EREIGNISSE ---
[ ] Überprüfen Sie die UPS-Systemprotokolle auf aktuelle Fehlermeldungen.
[ ] Beachten Sie alle Warnhinweise bezüglich Batteriespannung oder -temperatur.
[ ] Anzahl der batteriebezogenen Alarme in den letzten 24 Stunden.
[ ] Protokollieren Sie alle Fälle, in denen die USV auf Batteriebetrieb umschaltet (Stromausfall), und deren Dauer.
[ ] Geben Sie an, ob die Firmware-Version aktuell ist (siehe Herstellerempfehlungen). (Ja., Nein., N/A)
[ ] Beachten Sie alle wiederkehrenden Fehlercodes oder Muster in den Protokollen.

--- WARTUNGSPROTOKOLLE-ÜBERPRÜFUNG ---
[ ] Datum der letzten Batteriewechsel
[ ] Batterielebensdauer (in Monaten)

[ ] Zusammenfassung der bisherigen Batterietest-Ergebnisse
[ ] Vorheriger Batterietyp (Blei-Säure, Lithium-Ionen, Andere)
[ ] Vorherige Batteriekapazität (kVAh)
[ ] Datum der letzten Batteriewartung (z. B. Reinigung, Angleichung)
[ ] Vermerke/Feststellungen aus vorherigen Inspektionen

--- UMWELTBEDINGUNGEN ---
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Batteriekabinetttemperatur (°C)
[ ] Relative Luftfeuchtigkeit (%)

[ ] Belüftungsgüte (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Staub- und Schmutzablagerungen (Keine., Gering, mäßig, bedeutend)
[ ] Hinweise zu Umweltbedingungen

--- VERBINDUNGS- UND VERKABELUNGSPRÜFUNG ---
[ ] Batteriespannung (an jedem Akku)

[ ] Terminalzustand (sauber/verrostet/beschädigt) (sauber, Leichte Korrosion, Leichte Korrosion, Erhebliche Korrosion, Sachschaden vorhanden)
[ ] Kabelzustand (intakt/abgenutzt/beschädigt) (unversehrt, Geringfügiges Ausfransen, Leichter Schaden, Erheblicher Schaden)
[ ] Drehmoment an Batteriepole (Nm/lb-in)
[ ] Verbindungs-Sicherheit (Stark/Locker/Fraglich) (eng, Etwas locker, locker)
[ ] Hinweise zu Verkabelung/Anschlüssen

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/uninterruptible-power-supply-ups-battery-health
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)