SALUD DE LA BATERÍA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN VISUAL ---
[ ] Estado del compartimento de la batería (1-5, 1=Excelente, 5=Deficiente)
[ ] ¿Hay indicios de corrosión? (Sí., No., Indeciso.)
[ ] ¿Hinchazón o abultamiento de la batería?
 (Sí., No, Indeciso/a)
[ ] Notas detalladas sobre el estado del cerramiento (p. ej., arañazos, abolladuras, fugas).
[ ] Sube fotos del alojamiento de la batería.
[ ] ¿Hay evidencia de derrame de líquido? (Sí, No., Indeciso
)
[ ] Número de Baterías Visiblemente Dañadas

--- VOLTAJE Y TEMPERATURA DE LA BATERÍA ---
[ ] Voltaje de la Batería 1 (V)
[ ] Voltaje de la batería 2 (V)
[ ] Voltaje de la batería 3 (V)
[ ] Voltaje de la batería 4 (V)
[ ] Voltaje de la Batería 5 (V)
[ ] Batería 6 Voltaje (V)
[ ] Temperatura de la batería 1 (°C)
[ ] Temperatura de la batería 2 (°C)
[ ] Notas sobre lecturas de voltaje/temperatura

--- PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA BATERÍA ---
[ ] Duración de la prueba de capacidad de la batería (minutos)

[ ] Voltaje inicial (V) durante la prueba
[ ] Voltaje final (V) tras la prueba
[ ] Corriente máxima de descarga (A) durante la prueba
[ ] Capacidad de descarga alcanzada (%)

[ ] Resultado de la prueba
 (Pasa - Cumple con las especificaciones, Marginal – Por debajo de las especificaciones, No cumple - Significativamente por debajo de las especificaciones.)
[ ] Notas/Observaciones durante la prueba de capacidad
[ ] Fecha de la Prueba de Capacidad

--- REGISTROS Y EVENTOS DEL SISTEMA UPS ---
[ ] Revisar los registros del sistema UPS en busca de mensajes de error recientes.
[ ] Preste atención a cualquier advertencia relacionada con el voltaje o la temperatura de la batería.
[ ] Número récord de alarmas relacionadas con la batería en las últimas 24 horas.
[ ] Registre cualquier instancia en la que el SAI cambie a la alimentación por batería (apagón eléctrico) y su duración.
[ ] Indique si la versión del firmware es la más reciente (consulte las recomendaciones del fabricante). (Sí, No, N/A
)
[ ] Registra cualquier código de error o patrón recurrente en los registros.

--- REVISIÓN DE REGISTROS DE MANTENIMIENTO ---
[ ] Fecha de último reemplazo de batería
[ ] Edad de la batería (en meses)

[ ] Resumen de los resultados de pruebas de baterías anteriores
[ ] Tipo de batería anterior (Plomo-ácido, Ion-litio, Otro)
[ ] Capacidad de la batería anterior (kVAh)

[ ] Fecha de la última revisión de la batería (p. ej., limpieza, ecualización)

[ ] Notas/Observaciones de Inspecciones Anteriores

--- CONDICIONES AMBIENTALES ---
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Temperatura del gabinete de baterías (°C)
[ ] Humedad Relativa (%)
[ ] Adecuación de la ventilación (Excelente., Bien., Justo, Pobre)
[ ] Acumulación de polvo/escombros (Ninguno., Menor, Moderado, Significativo)
[ ] Notas sobre las condiciones ambientales

--- INTEGRIDAD DE LAS CONEXIONES Y CABLEADO ---
[ ] Voltaje del terminal de la batería (cada batería)

[ ] Condición terminal (Limpieza/Corrosión/Daño) (Limpio, Ligera corrosión, Corrosión moderada, Corrosión significativa, Daño presente)
[ ] Estado del cableado (Intacto/Deshilachado/Dañado) (Intacto, Ligera deshilachado, Daños Moderados, Daños importantes)
[ ] Par de apriete en conexiones de terminales de la batería (Nm/lb-in)
[ ] Seguridad de la Conexión (Alta/Baja/Cuestionable)
 (Aprietado/a, Ligeramente holgado/a., Suelto)
[ ] Notas sobre el Cableado/Conexiones

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/uninterruptible-power-supply-ups-battery-health
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)