ÉTAT DE LA BATTERIE D'UN ONDULEUR

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE ---
[ ] État du boîtier de la batterie (1-5, 1=Excellent, 5=Mauvais)

[ ] Preuves de corrosion ? (Oui., Non., Incertain(e))
[ ] Gonflement/Déformation de la batterie ? (Oui., Non., Incertain.)
[ ] Observations détaillées sur l'état de l'enclosure (par exemple, rayures, bosses, fuites).
[ ] Téléchargez des photos du boîtier de la batterie.
[ ] Preuves de déversement de liquide ?
 (Oui., Non., Incertain(e))
[ ] Nombre de batteries visiblement endommagées

--- TENSION ET TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE ---
[ ] Tension de la batterie 1 (V)
[ ] Tension de la batterie 2 (V)

[ ] Tension de la batterie 3 (V)

[ ] Tension de la batterie 4 (V)
[ ] Batterie 5 - Tension (V)

[ ] Batterie 6 Tension (V)

[ ] Température de la batterie 1 (°C)
[ ] Température de la batterie 2 (°C)

[ ] Observations concernant les relevés de tension/température

--- TESTS DE CAPACITÉ DE LA BATTERIE ---
[ ] Durée du test de capacité de la batterie (minutes)

[ ] Tension initiale (V) pendant le test
[ ] Tension finale (V) après test
[ ] Courant de pointe (A) pendant le test
[ ] Capacité de décharge atteinte (%)

[ ] Résultat des tests
 (Réussi - Conforme aux spécifications, Marginal – Non conforme aux spécifications, Échec - Nettement inférieur aux spécifications)
[ ] Observations/Remarques durant le test de capacité
[ ] Date du test de capacité

--- JOURNAUX ET ÉVÉNEMENTS DU SYSTÈME D'ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI) ---
[ ] Examinez les journaux du système UPS pour rechercher les messages d'erreur récents.
[ ] Veuillez noter les avertissements relatifs à la tension ou à la température de la batterie.
[ ] Nombre record d'alarmes liées aux batteries au cours des dernières 24 heures.
[ ] Enregistrez tout passage sur batterie des onduleurs (coupure de courant) ainsi que sa durée.
[ ] Vérifiez si la version du micrologiciel est à jour (reportez-vous aux recommandations du fabricant). (Oui., Non., N/A
)
[ ] Notez les codes d'erreur récurrents ou les schémas dans les journaux.

--- EXAMEN DES REGISTRES DE MAINTENANCE ---
[ ] Date du dernier remplacement de la batterie
[ ] Âge de la batterie (en mois)

[ ] Résumé des résultats des tests de batterie précédents
[ ] Type de batterie précédente (Plomb-acide, Lithium-ion, Autre)
[ ] Capacité de la batterie précédente (kVAh)
[ ] Date du dernier entretien de la batterie (p. ex. nettoyage, égalisation)

[ ] Remarques/Observations des inspections précédentes

--- CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ---
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Température du coffret de batterie (°C)
[ ] Humidité relative (%)
[ ] Adéquation de la ventilation (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Accumulation de poussière/débris (Rien., Mineur, Modéré(e), Important)
[ ] Observations sur les conditions environnementales

--- INTÉGRITÉ DES CONNEXIONS ET DU CÂBLAGE ---
[ ] Tension aux bornes de la batterie (par batterie)

[ ] État terminal (Propre/Corrodé/Endommagé) (Propre, Légère corrosion, Corrosion modérée, Corrosion importante, Dommages constatés)
[ ] État du câblage (Intact/Effiloché/Endommagé)
 (Intact, Légers effilochages, Dommages modérés, Dégâts importants)
[ ] Couple sur les connexions aux bornes de la batterie (Nm/lb-in)

[ ] Sécurité de la connexion (Forte/Faible/Médiocre)
 (Serre, Légèrement ample, lâche)
[ ] Notes sur le câblage/les connexions

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/uninterruptible-power-supply-ups-battery-health
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)