INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ALMACENES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS ---
[ ] Estado del panel - Voltaje de la batería (V)

[ ] Estado del panel – Condición general (Bien., Justo, Pobre, Necesita reparación.
)
[ ] Número de detectores de humo presentes
[ ] Número de detectores de calor presentes.
[ ] Funcionamiento del detector de humo – ¿Se realizó una prueba? (Sí., No)
[ ] Funcionamiento del detector de calor – ¿Se realizó prueba? (Sí., No.)
[ ] Notas sobre el estado del panel de alarma o del detector
[ ] Fecha de última prueba del sistema

--- EXTINTORES ---
[ ] Extintor 1 Ubicación
[ ] Extintor 1 Presión (PSI)

[ ] Extintor 1 - Condición (Bien., Dañado, Corroído, Bloqueado.
)
[ ] ¿Etiqueta de inspección del extintor presente y actualizada? (Sí., No.)
[ ] Extintor 2 Peso (lbs)
[ ] Extintor de Clase 3 (ABC, CO2, Clase K, Químico seco, Otros)

--- SISTEMA DE RIEGO ---
[ ] Inspección de Riego por Aspersión - Total de Aspersores
[ ] Inspección de aspersores – Se encontraron aspersores corroídos
[ ] Inspección de Aspersores – Se Encontraron Aspersores Dañados
[ ] Inspección de Aspersores – Se encontraron aspersores obstruidos.
[ ] Cobertura de aspersores (adecuado, Insuficiente, Requiere evaluación adicional.
)
[ ] Estado de la tubería
 (Bien., Corrosión leve, Corrosión significativa, Fugas presentes)
[ ] Fecha de la última prueba hidroestática del sistema de riego.
[ ] Observaciones sobre el estado del sistema de riego

--- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
 ---
[ ] Ubicación del Accesorio de Iluminación de Emergencia 1
[ ] Funcionamiento de la Luminaria de Iluminación de Emergencia 1 (Funcionando correctamente, Parpadeando, No funciona.
, Baja intensidad)
[ ] Luminaria de iluminación de emergencia, 1 lúmen (si es medible)
[ ] Estado de la batería del aparato de alumbrado de emergencia (si es accesible) (Nominal, Bajo, Desconocido
)
[ ] Fecha de la última sustitución de la batería (si aplica)
[ ] Notas sobre el aparato de iluminación de emergencia 1
[ ] Funcionalidad de Luminaria de Iluminación de Emergencia de 2 Funciones (Funcionando correctamente.
, Parpadeando, No funciona.
, Baja intensidad)

--- RUTAS DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ---
[ ] ¿Están las vías de evacuación libres de obstáculos? (Sí., No., Parcialmente)
[ ] Estado de la iluminación de la ruta de evacuación. (adecuado, Débil, defectuoso, No presente.)
[ ] Número de vías de evacuación obstruidas identificadas
[ ] ¿Están las señales de salida iluminadas y visibles? (Sí., No., Algunos no lo son.)
[ ] ¿Qué rutas de evacuación requieren mejoras en la señalización? (Salida Norte, Salida Sur, Salida Este, Salida Oeste, Ninguno.)
[ ] Detalles de cualquier deficiencia observada en la señalización o iluminación de las vías de evacuación.
[ ] ¿Se pueden abrir fácilmente las puertas de emergencia desde el interior? (Sí., No., Sin probar.
)

--- PUERTAS Y CONTRAVENTANAS CORTAFUEGOS ---
[ ] Estado de la puerta/persiana - General (Excelente, Bien., Justo, Pobre, N/A
)
[ ] Función de cierre automático (Funciona correctamente., Requiere ajuste.
, No funciona., N/A – No aplica)
[ ] Etiquetado de puertas/persianas (Correctamente etiquetado, Etiquetado de Información Faltante/Oscurecida, N/A – Sin etiqueta requerida)
[ ] Espacio libre (arriba y abajo) - (pulgadas)
[ ] Notas/Observaciones adicionales
[ ] ¿Puerta/persiana libre de obstrucciones? (Sí., No.)

--- BOCAS DE INCENDIO Y SUMINISTRO DE AGUA ---
[ ] Número de hidrante (si hay varios)
[ ] Ubicación de Hidrante (coordenadas GPS)
[ ] Presión del agua (PSI)
[ ] Caudal (GPM)

[ ] Estado del Hidrante (Bien., Justo, Pobre, Necesita reparación.
)
[ ] Comentarios/Observaciones
[ ] Fecha del último lavado del sistema de agua
[ ] Accesibilidad a los hidrantes (Claro y accesible., Parcialmente obstruido., Bloqueado – Necesita despeje)

--- DETECTORES DE HUMO Y CALOR (AUTÓNOMOS)
 ---
[ ] Comprobación de la funcionalidad del detector - Humo (Funcional - Alarma audible, Indicador visual funcional, Defectuoso - Sin respuesta, Defectuoso – Falsa Alarma
)
[ ] Comprobación de la funcionalidad del detector – Calor (Funcional - Alarma audible, Indicador Visual – Funcional, Defectuoso - Sin respuesta, Defectuoso – Falsa Alarma
)
[ ] Lectura de temperatura del detector (°C)
[ ] Notas sobre el rendimiento del detector/Observaciones
[ ] Verificación de la ubicación del detector (Ubicación correcta, Ubicación incorrecta – Relocalizado, Ubicación incorrecta – Requiere ajuste.)
[ ] Última fecha de mantenimiento

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/warehouse-fire-safety-equipment-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)