INSPEKTIONS-WORKFLOW FÜR WASSERAUFBEREITUNGSANLAGEN: OPTIMIERTES PROZESSMANAGEMENT

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Anlagen-Details abrufen: Holen Sie die erforderlichen Standort- und Anlagendaten (z. B. Werks-ID, Standort) aus dem Stammdatensatz des Standorts.
[ ] Inspektionsprüfblatt-Vorlage abrufen: Ziehen Sie die spezifische, vordefinierte Checkliste, die für die Art der Prüfung relevant ist (z. B. Chemisch, Mechanisch).
[ ] Inspektionsaufgaben den Technikern zuweisen: Erstellt automatisch Inspektionsaufgaben und weist sie basierend auf dem Facility-Typ und dem erforderlichen Umfang den entsprechenden Technikern zu.
[ ] Vorgesetzten über ausstehende Inspektion informieren: Erstellen Sie eine Benachrichtigungsaufgabe für den Vorgesetzten, wenn die anfänglichen Standortbewertungstasks fällig sind.
[ ] Logbuchwerte & Beobachtungen: Technikern ermöglichen, Echtzeitdaten für physikalische Parameter einzugeben (z. B. Trübungswerte, Messwertanzeigen).
[ ] Historische Daten prüfen: Verfügbarkeit vergangener Inspektionsunterlagen und historischer Leistungsdaten zum Vergleich und zur Trendanalyse.
[ ] Leistungsmetriken berechnen: Führen Sie Formeln aus, um KPIs wie Durchsatz-Effizienz, Abweichung des Chemikalienverbrauchs oder Compliance-Scoring zu berechnen.
[ ] Prüfen Sie den Bestehens-/Nichtbestehensstatus: Wenden Sie bedingte Logik basierend auf den erfassten Dateneinträgen an, um zu bestimmen, ob der Inspektionsabschnitt bestanden oder nicht bestanden hat.
[ ] Defizitbericht erstellen Aufgabe: Beim Verfehlen von Konformitätsprüfungen bei Pflichtinspektionspunkten eine Folgeaufgabe auslösen.
[ ] Endabnahmebericht erstellen: Fassen Sie alle gesammelten Daten, Beobachtungen und berechneten Ergebnisse in einem abschließenden, teilbaren Berichtsdokument zusammen.
[ ] Vollendeten Bericht verteilen: Senden Sie den Endabnahmeprotokoll automatisch an die Stakeholder (Kunde, Technik, Betriebsleiter).
[ ] Alarm bei kritischem Ausfall: Bei einem erfassten kritischen Sicherheits- oder Betriebsfehler sofort SMS-Alarm an das zuständige Wartungspersonal senden.
[ ] Status des Assets aktualisieren: Das Stammdatenkonto aktualisieren, um den aktuellen Betriebsstatus widerzuspiegeln (z. B. „In Ordnung“, „Benötigt geringfügige Reparatur“, „Außer Betrieb“).

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/water-treatment-facility-inspection-workflow-optimized-process-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)