WINDKRAFTANLAGEN-INSPEKTIONSCHECKLISTE-VORLAGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORABPRÜFUNGEN ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Inspektionsbeginn
[ ] Turbinenstandort (GPS-Koordinaten)
[ ] Turbinen-ID
[ ] Wetterbedingungen (Klar., Wölkig, Regen, windig, Schnee)
[ ] Prüfart (Routine, Reaktiv, Geplante Wartung)
[ ] Inspektor Name

--- TURMPRÜFUNG ---
[ ] Turmhöhe (Meter)
[ ] Sichtbarer Zustand des Turmbauwerks (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Beschreibung aller beobachteten Korrosionen
[ ] Fotos der Turmstruktur hochladen
[ ] Zustand von Zugangstreppen/Podesten (unversehrt, Geringfügiger Schaden, Erheblicher Schaden, Unsicher)
[ ] Anzahl der festgestellten Risse (falls vorhanden)

--- NACELLENINSPEKTION ---
[ ] Getriebeöl Temperatur (°C)
[ ] Generatorkagerlager-Temperatur (°C)
[ ] Hydraulikdruck (PSI)
[ ] Zustand des Getriebeöls (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Generator Isolationswiderstand (Megohm)
 (Über der Schwelle, Unterhalb der Schwelle, Nicht getestet)
[ ] Wurden ungewöhnliche Geräusche festgestellt?
[ ] Nacelle-Fotos (bei Problemen)
[ ] Letztes Datum Ölwechsel Getriebe

--- KLINGENINSPEKTION ---
[ ] Klingenlänge (Meter)
[ ] Flächenbeschädigung? (Keine., Geringe Erosion, Moderate Erosion
, Starke Erosion, Risse, Schichtablösung)
[ ] Randzustand? (sauber, Geringfügige Kontamination, Erhebliche Verunreinigung, Schaden)
[ ] Beschreibung von Klingenbeschädigungen
[ ] Messerschaden-Fotos
[ ] Anzahl der beobachteten Risse (falls vorhanden)
[ ] Gesamtzustand der Klinge (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)

--- GETRIEBEINSPEKTION ---
[ ] Ölstand (mm)
[ ] Getrieböl-Temperatur (°C)
[ ] Zustand des Getriebeöls (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Beobachtungen (Lärm, Vibration usw.)
[ ] Undichtigkeiten festgestellt? (Öl, Kühlmittel, Kein)
[ ] Letztes Datum für Ölwechsel
[ ] Zahnkranzfreiraum (mm)

--- GENERATORPRÜFUNG ---
[ ] Generator Ausgangsspannung (V)
[ ] Generator-Ausgangsstrom (A)
[ ] Drehzahl des Generators (U/min)
[ ] Generatortemperatur (°C)

[ ] Lagergeräuschpegel (Normal, Leichtes Summen, Mäßiges Grollen, Laute Geräusche)
[ ] Kühlsystemleistung (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Wurden ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen festgestellt?
[ ] Generator-Wärmebild (falls zutreffend)

--- HYDRAULIKSYSTEMPRÜFUNG ---
[ ] Hydraulikflüssigkeitsstand (Zoll)
[ ] Hydraulikflüssigkeitstemperatur (°C)
[ ] Flüssigkeitszustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Arm)
[ ] Undichtigkeiten festgestellt? (Reservoir, Zylinder, Schläuche, Befestigungselemente, Keine Undichtigkeiten)
[ ] Pumpenlärmpegel (Normal, Leicht erhöht, erhöht, Abnormal)
[ ] Zusätzliche Kommentare/Feststellungen

--- ELEKTRISCHE ANLAGENPRÜFUNG ---
[ ] Generator-Spannung (V)
[ ] Kabelisolationswiderstand (MΩ)
[ ] Zustand der Kabelbäume (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Anzeichen von Elektroschäden (Verbrennungsspuren, Funkenschlag, Korrosion, Beschädigte Isolierung, Keine.)
[ ] Detaillierte Beobachtungen zu elektrischen Bauteilen
[ ] Letztes Datum der Stromversorgung

--- WINKEL- UND NEIGUNGSPRÜFUNGSSYSTEME ---
[ ] Drehrate (Grad/Sekunde)
[ ] Neigungswinkel (Grad)
[ ] Yaw Motor Funktionsweise (Normal, Hörbares Rauschen, Bindung, Fehlerfunktion
)
[ ] Tonhöhensystem-Reaktion (antwortfähig, Langsam, unberechenbar, Keine Antwort)
[ ] Hydraulikdruck (psi)
[ ] Hinweise zum Verhalten des Gier-/Nicksystems
[ ] Pitchaktuatorenleck festgestellt? (Ja., Nein.)

--- SICHERHEITSPRÜFUNG VON SYSTEMEN ---
[ ] Notfall-Feststellhebelprüfung – Betätigungszeit (Sekunden)
[ ] Bremsensystemfunktionalität (Nominal, Geringfügiges Problem, Wichtiges Problem)
[ ] Blitzschutzsystemprüfung (Visuelle Inspektion abgeschlossen, Weitere Ermittlungen erforderlich.)
[ ] Feuerlöschsystem-Druck (PSI)
[ ] Sicherheitsverriegelungen geprüft (Klingenöffnung, Nacellenzugang, Dienstleistungsplattform)
[ ] Letztes Datum der Sicherheitszertifizierung

--- FUNDAMENT- UND ERDUNGSPRÜFUNG ---
[ ] Grundlagenabsenkung (mm)
[ ] Widerstand (Ω)
[ ] Visueller Zustand von Beton (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Anzeichen von Bodenbewegungen (Risse, Verschiebung, Senkungen, Keine Beobachtungen.)
[ ] Detaillierte Beobachtungen des Fundaments
[ ] Letztes Datum der Erdungssystemprüfung

--- NACHBESPRECHUNG & EMPFEHLUNGEN ---
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse
[ ] Gesamtzustand (Bewertung 1-10)

[ ] Erforderliche Maßnahmen (Alle zutreffenden auswählen) (Geringfügige Reparaturen, Wesentliche Reparaturen, Schmierung, Komponentenaustausch, Weitere Ermittlungen, Keine Aktion erforderlich.)
[ ] Datum der nächsten geplanten Inspektion
[ ] Empfohlene nächste Schritte
[ ] Inspektursignatur
[ ] Inspektors Name

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/wind-turbine-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)