MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSPECTION DES ÉOLIENNES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À L'INSPECTION ---
[ ] Date d'inspection

[ ] Heure de début d'inspection

[ ] Localisation de la turbine (coordonnées GPS)
[ ] Identifiant de turbine
[ ] Conditions météorologiques (Clair, Nuageux, Pluie, Venté, Neige)
[ ] Type d'inspection
 (Routine
, Réactif
, Maintenance planifiée)
[ ] Inspecteur Nom

--- INSPECTION DES TOURS ---
[ ] Hauteur de la tour (mètres)

[ ] État visuel de la structure de la tour (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Description des corrosions constatées
[ ] Télécharger des photos de la structure de la tour
[ ] État des échelles/plates-formes d'accès (Intact, Dommages mineurs, Dommages importants, Dangereux)
[ ] Nombre de fissures observées (le cas échéant)

--- INSPECTION DE NACELLE ---
[ ] Température de l'huile de boîte de vitesses (°C)

[ ] Température du palier du générateur (°C)

[ ] Pression hydraulique (PSI)
[ ] État de l'huile de boîte de vitesses (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Résistance d'isolement du générateur (Mégohms)
 (Seuil dépassé, Sous seuil, Non testé(e)
)
[ ] Des bruits inhabituels ont-ils été observés ?
[ ] Boîtiers photo (si problèmes)
[ ] Date du dernier changement d'huile de boîte de vitesses

--- INSPECTION DES LAMES ---
[ ] Longueur de la lame (mètres)
[ ] Dommages sur le bord d'attaque ? (Rien., Érosion mineure, Érosion modérée, Érosion sévère, Fissuration, Délamination)
[ ] État du bord de fuite ? (Propre, Contamination mineure, Contamination importante, Dommages)
[ ] Description des dommages liés à la lame
[ ] Photos de dommages à la lame
[ ] Nombre de fissures observées (le cas échéant)
[ ] État général de la lame (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

--- INSPECTION DE LA BOÎTE DE VITESSES ---
[ ] Niveau d'huile de boîte de vitesses (mm)

[ ] Température de l'huile de transmission (°C)
[ ] État de l'huile de transmission (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Observations (Bruit, vibrations, etc.)
[ ] Fuites détectées ? (Pétrole, Liquide de refroidissement, Rien.)
[ ] Date du dernier changement d'huile
[ ] Jeu d'engrenage (mm)

--- INSPECTION DU GROUPE ÉLECTROGÈNE ---
[ ] Tension de sortie du générateur (V)
[ ] Courant de sortie du générateur (A)

[ ] Vitesse du générateur (tr/min)

[ ] Température du générateur (°C)

[ ] Niveau sonore des roulements (Normal, Faible bourdonnement, Vibrations modérées, Bruit fort)
[ ] Performances du système de refroidissement (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Des bruits ou vibrations inhabituels constatés ?

[ ] Image thermique du générateur (si applicable)

--- INSPECTION DU SYSTÈME HYDRAULIQUE ---
[ ] Niveau du liquide hydraulique (pouces)

[ ] Température du fluide hydraulique (°C)
[ ] État fluide (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Fuites détectées ? (réservoir, Cylindre, Tuyaux, Raccords, Pas de fuites.
)
[ ] Niveau sonore de la pompe (Normal, Légèrement surélevé, Surélevé, anormal)
[ ] Commentaires/Observations supplémentaires

--- INSPECTION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE ---
[ ] Tension du générateur (V)
[ ] Résistance d'isolement des câbles (MΩ)

[ ] État des faisceaux électriques (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Signes de dommages électriques (Cicatrices brûlées, Étincelles, Corrosion, Isolation endommagée, Rien.)
[ ] Observations détaillées sur les composants électriques
[ ] Date du dernier raccordement électrique

--- INSPECTION DES SYSTÈMES DE LACET ET DE TANGAGE ---
[ ] Taux de lacet (degrés/seconde)

[ ] Angle de tangage (degrés)
[ ] Fonctionnement du moteur de rotation (Normal, Bruit audible, Reliure, Dysfonctionnement)
[ ] Réponse du système de hauteur (Réactif
, Lent, Erratique, Pas de réponse.)
[ ] Pression hydraulique (psi)
[ ] Observations sur le comportement du système de lacet/tangage
[ ] Fuite de l'actionneur de correction détectée ? (Oui, Non.)

--- INSPECTION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ---
[ ] Test du levier d'arrêt d'urgence – Temps d'activation (secondes)

[ ] Fonctionnement du système de freinage (Nominal, Petit problème, Problème majeur)
[ ] Inspection du système de protection contre la foudre (Inspection visuelle terminée, Nécessite des investigations complémentaires.)
[ ] Pression du système d'extinction incendie (PSI)

[ ] Verrouillages de sécurité testés (Accès à la lame, Accès Nacelle
, Plateforme de services)
[ ] Date de la dernière certification du système de sécurité

--- INSPECTION DES FONDATIONS ET DU SOL ---
[ ] Affaissement des fondations (mm)

[ ] Résistance de la terre (Ohms)

[ ] État visuel du béton (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Signes de mouvements sismiques (Fissures, Déplacement, Affaissement, Aucun n'a été observé.)
[ ] Observations détaillées du fondement
[ ] Date du dernier test du système de mise à la terre

--- APRÈS L'INSPECTION : RECOMMANDATIONS ---
[ ] Résumé des résultats
[ ] Note générale (sur une échelle de 1 à 10)

[ ] Actions requises (Cocher toutes les options qui s'appliquent) (Petits travaux, Réparations importantes, Lubrification, Remplacement de composant, Enquêtes complémentaires, Aucune action requise.
)
[ ] Date de la prochaine inspection prévue
[ ] Étapes suivantes recommandées
[ ] Signature de l'inspecteur
[ ] Inspecteur Nom

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/wind-turbine-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)