SZABLON LISTY KONTROLNEJ INSPEKCJI TURBIN WIATROWYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WSTĘPNE KONTROLE ---
[ ] Data inspekcji

[ ] Godzina rozpoczęcia inspekcji
[ ] Lokalizacja turbiny (Współrzędne GPS)

[ ] Identyfikator turbiny
[ ] Warunki pogodowe (Czysty, Pochmurne, Deszcz, Wietrzny, Śnieg)
[ ] Rodzaj inspekcji (Rutyna, Reaktywny, Planowane Prace Utrzymaniowe)
[ ] Inspektor Name

--- INSPEKCJA WIEŻ ---
[ ] Wysokość wieży (metry)
[ ] Stan wizualny konstrukcji wieży (Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Opis zaobserwowanych oznak korozji
[ ] Prześlij zdjęcia konstrukcji wieży.
[ ] Stan drabin/platform dostępowych (Nienaruszony, Drobne uszkodzenia, Znaczące zniszczenia, Niebezpieczny)
[ ] Liczba zaobserwowanych pęknięć (jeśli występują).

--- INSPEKCJA GONDOLI ---
[ ] Temperatura oleju w skrzyni biegów (°C)
[ ] Temperatura łożyska generatora (°C)
[ ] Ciśnienie hydrauliczne (PSI)
[ ] Stan oleju w skrzyni biegów (Doskonale, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Rezystancja izolacji generatora (Megom) (Próg przekroczony, Poniżej progu, Nietestowane)
[ ] Czy zaobserwowano jakieś nietypowe dźwięki?
[ ] Zdjęcia gondoli (w przypadku problemów)
[ ] Data ostatniej wymiany oleju w skrzyni biegów

--- INSPEKCJA OSTRZA ---
[ ] Długość ostrza (metry)
[ ] Uszkodzenia krawędzi natarcia? (Żaden., Drobne erozje, Umiarkowana erozja, Silna erozja, Pękanie, Rozwarstwienie)
[ ] Stan krawędzi wylotowej?
 (Czysty, Drobne Skażenie, Znaczące zanieczyszczenie, Uszkodzenie)
[ ] Opis uszkodzeń ostrza
[ ] Zdjęcia uszkodzeń ostrza
[ ] Liczba zaobserwowanych pęknięć (jeśli występują)
[ ] Ogólny stan ostrza (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

--- INSPEKCJA SKRZYNI BIEGÓW ---
[ ] Poziom oleju przekładniowy (mm)

[ ] Temperatura oleju przekładniowa (°C)

[ ] Stan oleju przekładniowego (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Obserwacje (Hałas, Wibracje, itp.)
[ ] Wycieki wykryte? (Olej, Płyn chłodniczy, Żaden.)
[ ] Data ostatniej wymiany oleju w skrzyni biegów
[ ] Przesunięcie zębate (mm)

--- KONTROLA GENERATORA ---
[ ] Napięcie Wyjściowe Generatora (V)
[ ] Prąd wyjściowy generatora (A)
[ ] Prędkość generatora (obr./min)

[ ] Temperatura generatora (°C)
[ ] Poziom hałasu łożyska (Normalny, Lekkie brzęczenie, Umiarkowane wstrząsy, Głośny hałas)
[ ] Wydajność układu chłodzenia (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Czy zaobserwowano jakieś nietypowe dźwięki lub wibracje?
[ ] Obraz termiczny (jeśli dotyczy)

--- INSPEKCJA UKŁADU HYDRAULICZNEGO ---
[ ] Poziom płynu hydraulicznego (cale)
[ ] Temperatura oleju hydraulicznego (°C)
[ ] Stan płynowy (Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Wykryto wycieki?
 ( zbiornik, Cylinder, Węże, Armaturki, Brak wycieków)
[ ] Poziom hałasu pompy (Normalny, Nieco podwyższony, Podniesiony, Nieprawidłowy)
[ ] Dodatkowe uwagi/obserwacje

--- INSPEKCJA SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO ---
[ ] Napięcie generatora (V)
[ ] Rezystancja izolacji kabla (MΩ)
[ ] Stan przewodów instalacji elektrycznej (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Objawy uszkodzenia elektrycznego (Blizny, Łukowanie, Korozja, Uszkodzona izolacja, Brak.)
[ ] Szczegółowe obserwacje dotyczące elementów elektrycznych
[ ] Ostatnia data przyłączenia do sieci elektrycznej

--- KONTROLA SYSTEMÓW KOŁYSANIA I PRZECHYŁU ---
[ ] Tempo zmiany kursu (stopnie/sekundę)

[ ] Kąt natężenia (stopnie)

[ ] Działanie silnika Yaw (Normalny, Hałas słyszalny, Oprawa, Awaria)
[ ] Odpowiedź systemu strojenia (Reagujący, Powoli, Nieprzewidywalny, Brak odpowiedzi.)
[ ] Ciśnienie hydrauliczne (psi)

[ ] Uwagi dotyczące zachowania się systemu kołysania/kątowania.
[ ] Wykryto wyciek aktuatora wysokości? (Tak, Nie.)

--- KONTROLA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA ---
[ ] Próba dźwigni zatrzymania awaryjnego – czas aktywacji (sekundy)

[ ] Funkcjonalność układu hamulcowego (Nominalny, Drobny problem, Ważny problem)
[ ] Badanie systemu ochrony przeciwko wyładowaniom atmosferycznym (Kontrola wizualna zakończona., Wymagana dalsza analiza.
)
[ ] Ciśnienie systemu gaśniczego (PSI)
[ ] Sprawdzone zabezpieczenia blokujące. (Dostęp do ostrza, Dostęp do gondoli, Platforma Usług)
[ ] Data ostatniego certyfikatu systemu bezpieczeństwa

--- INSPEKCJA FUNDAMENTÓW I POSADOWIENIA ---
[ ] Osiedanie fundamentów (mm)
[ ] Opór właściwy (Ω)
[ ] Stan wizualny betonu (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Oznaki ruchów gruntu (Pęknięcia, Przesuwanie, Osunięcie się, Brak zaobserwowano.
)
[ ] Szczegółowe obserwacje fundamentów
[ ] Data ostatniego testu systemu uziemienia

--- WNIOSKI PO INSPEKCJI I ZALECENIA ---
[ ] Podsumowanie wyników
[ ] Ocena stanu ogólnego (1-10)

[ ] Wymagane działania (zaznacz wszystkie właściwe) (Drobne naprawy, Główne naprawy, Smarowanie, Wymiana komponentów, Dalsze dochodzenie, Nie wymagane działanie.
)
[ ] Data następnej planowanej kontroli
[ ] Zalecane kolejne kroki
[ ] Podpis Inspektora
[ ] Inspektor Nazwa

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/wind-turbine-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)