MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA INSPEÇÃO DE TURBINAS EÓLICAS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VERIFICAÇÕES A SEREM REALIZADAS ANTES DA INSPEÇÃO. ---
[ ] Data da Inspeção
[ ] Hora de início da inspeção
[ ] Localização da turbina (coordenadas GPS)
[ ] ID da turbina
[ ] Condições meteorológicas (Claro, Nublado, Chuva, Ventos forte, Neve)
[ ] Tipo de Inspeção (Rotina, Reativo, Manutenção Programada)
[ ] Nome do inspetor

--- INSPEÇÃO DE TORRES ---
[ ] Altura da torre (em metros)
[ ] Condição visual da estrutura da torre (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Descrição de qualquer corrosão observada.
[ ] Carregue fotos da estrutura da torre.
[ ] Estado das Escadas/Plataformas de Acesso (Intacto, Danos menores, Danos Consideráveis, Inseguro)
[ ] Número de fissuras observadas (se existirem)

--- INSPEÇÃO DA CARENAGEM ---
[ ] Temperatura do óleo da caixa de velocidades (°C)
[ ] Temperatura do rolamento do gerador (°C)
[ ] Pressão hidráulica (PSI)
[ ] Condição do óleo da caixa de velocidades. (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Resistência de isolamento do gerador (megohms) (Acima do Limiar, Abaixo do Limiar, Não testado.)
[ ] Algum ruído incomum foi ouvido?
[ ] Fotos da nacele (se houver algum problema)
[ ] Data da última troca de óleo da caixa de velocidades.

--- INSPEÇÃO DA PÁ ---
[ ] Comprimento da lâmina (em metros)
[ ] Borda de ataque danificada? (Nenhum., Erosão leve, Erosão Moderada, Erosão Severa, Quebrando, Descolamento)
[ ] Condição da borda de fuga? (Limpo, Contaminação Leve, Contaminação Significativa, Danos)
[ ] Descrição de quaisquer danos nas lâminas.
[ ] Fotos de Danos nas Lâminas
[ ] Número de fissuras observadas (se houver)
[ ] Estado geral da lâmina. (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)

--- INSPEÇÃO DA CAIXA DE VELOCIDADES. ---
[ ] Nível do óleo da caixa de velocidades (mm)
[ ] Temperatura do óleo da caixa de velocidades (°C)
[ ] Estado do óleo da caixa de velocidades. (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
[ ] Observações (ruído, vibração, etc.)
[ ] Foram detetadas fugas? (Óleo, Líquido de arrefecimento, Nenhum.)
[ ] Data da última troca de óleo da caixa de velocidades.
[ ] Folga entre as engrenagens (mm)

--- INSPEÇÃO DO GERADOR ---
[ ] Tensão de saída do gerador (V)
[ ] Corrente de saída do gerador (A)
[ ] Velocidade do Gerador (RPM)
[ ] Temperatura do gerador (°C)
[ ] Nível de ruído do rolamento (Normal, Leve zumbido., Ruído Moderado, Ruído Forte)
[ ] Desempenho do Sistema de Arrefecimento (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
[ ] Foram observados ruídos ou vibrações incomuns?
[ ] Imagem térmica do gerador (se aplicável)

--- INSPEÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO ---
[ ] Nível do fluido hidráulico (em polegadas)
[ ] Temperatura do Fluido Hidráulico (°C)
[ ] Estado do fluido (Excelente, Bom., Justo, imparcial; feira., Pobre)
[ ] Foram detetados vazamentos? (Reservatório, Cilindro, Mangueiras, Acessórios / Peças de ligação, Sem vazamentos.)
[ ] Nível de ruído da bomba (Normal, Ligeiramente acima do normal., Elevado, Anormal)
[ ] Comentários/Observações adicionais

--- INSPEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO ---
[ ] Tensão do gerador (V)
[ ] Resistência de isolamento do cabo (MΩ)
[ ] Estado dos conjuntos de cabos elétricos (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Sinais de Danos Elétricos (Marcas de queimadura, Arco elétrico, Corrosão, Isolamento Danificado, Nenhum)
[ ] Observações detalhadas sobre os componentes elétricos.
[ ] Última data de realização de serviços de eletricidade

--- INSPEÇÃO DOS SISTEMAS DE INCLINAÇÃO E ARFAGEM ---
[ ] Taxa de guinada (graus por segundo)
[ ] Ângulo de ataque (em graus)
[ ] Funcionamento do motor de guinada (Normal, Ruído audível, Encadernação, Mau funcionamento)
[ ] Resposta do Sistema de Afinação (Adaptável, Lento, Irregular, Sem resposta.)
[ ] Pressão hidráulica (psi)
[ ] Observações sobre o comportamento do sistema de guinada/arrolamento.
[ ] Detetada fuga no atuador do mecanismo de afinação? (Sim, Não)

--- INSPEÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ---
[ ] Teste da Alavanca de Paragem de Emergência – Tempo de Ativação (segundos)
[ ] Funcionalidade do Sistema de Travagem (Nominal, Problema menor, Problema Grave)
[ ] Inspeção do Sistema de Proteção contra Raios (Inspeção visual concluída., É necessário realizar uma investigação mais aprofundada.)
[ ] Pressão do sistema de supressão de incêndio (PSI)
[ ] Dispositivos de segurança testados. (Acesso à lâmina, Acesso à Gôndola, Plataforma de Serviços)
[ ] Última data de certificação do sistema de segurança.

--- INSPEÇÃO DA FUNDAÇÃO E DA ATERRAÇÃO ---
[ ] Acomodação da Fundação (mm)
[ ] Resistência de aterramento (ohms)
[ ] Estado visual do concreto (Excelente, Bom., Justo; razoável; adequado., Pobre)
[ ] Sinais de Movimento do Solo (Rachaduras, Mudança, Afundamento., Nenhum observado.)
[ ] Observações detalhadas da fundação
[ ] Data do último teste do sistema de aterramento

--- APÓS A INSPEÇÃO E RECOMENDAÇÕES ---
[ ] Resumo dos Resultados
[ ] Classificação Geral do Estado de Conservação (de 1 a 10)
[ ] Ações Necessárias (Selecione todas as que se aplicam) (Pequenos Reparos, Reparações de Grande Envergadura, Lubrificação, Substituição de Componentes, Investigação Adicional, Não é necessário tomar nenhuma medida.)
[ ] Data da Próxima Inspeção Programada
[ ] Próximos passos recomendados.
[ ] Assinatura do Inspetor
[ ] Nome do Inspetor

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/wind-turbine-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)