LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES.
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--- PREPARACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN. ---
[ ] Fecha programada para la inspección
[ ] Hora de inicio programada para la inspección
[ ] Número de permiso. (Permiso A, Permiso B, Permiso C)
[ ] Condiciones meteorológicas (Claro, Nublado, Lluvioso, Ventoso)
[ ] Lista de verificación de equipos de seguridad (confirmar disponibilidad) (Casco de seguridad, Gafas de seguridad, Aprovechar/Utilizar/Dominar, Guantes)
[ ] Cualquier observación o inquietud inusual antes de la inspección.

--- INSPECCIÓN DE TORRES ---
[ ] Altura de la torre (metros)
[ ] Condición fundamental (Excelente, Bien., Justo, Malo.)
[ ] Describa cualquier grieta o daño visible.
[ ] Ancho de la grieta (en mm, si corresponde)
[ ] Estado de la escalera de acceso (Bien., Justo/a, Malo)
[ ] Fecha de la última inspección
[ ] Firma del inspector

--- INSPECCIÓN DE PALAS ---
[ ] Número de serie del servidor.
[ ] Estado del borde delantero de la pala (Excelente, Bien., Justo, imparcial., Malo, Erosión grave)
[ ] Descripción de los daños sufridos por la pala (si los hubiera)
[ ] Fotografía del daño en la pala (vista frontal)
[ ] Longitud de la fisura (mm), en caso de que sea aplicable.
[ ] Tipos de daños observados (Descifrar, Erosión, Delaminación, Impacto de un rayo, Deterioro de la pintura)
[ ] Estado de la punta de la aspa (Normal, Ligero desgaste., Desgaste considerable, Daño detectado.)

--- INSPECCIÓN DE LA GÓNDOLA (EXTERIOR) ---
[ ] Temperatura exterior (°C)
[ ] Daños visibles (carrocería) (Ninguno, Arañazos, Abolladuras, Corrosión, Grietas)
[ ] Descripción de cualquier daño observado.
[ ] Estado de las rejillas de ventilación. (Claro, Parcialmente obstruido., Bloqueado)
[ ] Adjunte fotos del exterior.
[ ] Humedad (%)

--- INSPECCIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS. ---
[ ] Nivel de aceite de la caja de cambios (mm)
[ ] Temperatura del aceite de la caja de cambios (°C)
[ ] Nivel de vibración de la caja de cambios (mm/s)
[ ] Estado del aceite: inspección visual. (Limpio, Parcialmente nublado., Nublado, Contaminado)
[ ] ¿Se ha detectado algún ruido inusual?
[ ] Fecha del último cambio de aceite.
[ ] Foto de una muestra de aceite de la caja de cambios.

--- INSPECCIÓN DEL GENERADOR ---
[ ] Temperatura del generador (°C)
[ ] Temperatura del cojinete (°C)
[ ] Voltaje (V)
[ ] Actual (A)
[ ] Nivel del refrigerante (Completo, Normal, Bajo, Vacío)
[ ] Notas sobre el estado del refrigerante
[ ] Estado del devanado (Excelente, Bien., Justo, equitativo., Malo)
[ ] Imagen del generador (si corresponde)

--- INSPECCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO ---
[ ] Nivel del líquido hidráulico (en pulgadas)
[ ] Temperatura del depósito hidráulico (°C)
[ ] Presión de la bomba hidráulica (psi)
[ ] Estado fluido (Excelente., Bien., Justo, equitativo., Malo)
[ ] ¿Se ha detectado alguna fuga? (Sí., No.)
[ ] Descripción de la fuga (si corresponde)
[ ] Foto del sistema hidráulico (si se detectan problemas).

--- INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS ---
[ ] Grosor de las pastillas de freno (mm)
[ ] Holgura del rotor (mm)
[ ] Estado de las pastillas de freno (Excelente, Bien., Justo, equitativo., Malo.)
[ ] Nivel de líquido de frenos (Completo, Adecuado., Bajo, Crítico)
[ ] Notas sobre el rendimiento del sistema de frenos.
[ ] Fecha de la última sustitución de las pastillas de freno.

--- INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GUIÑADA ---
[ ] Velocidad de rotación del motor (RPM)
[ ] Temperatura del cojinete de eje vertical (°C)
[ ] Presión del freno de guiñada (PSI)
[ ] Condición de lubricación de los rodamientos (Bien, Justo, imparcial., Malo)
[ ] Estado del engranaje (Óptimo, Ligeramente suelto., Demasiado ajustado.)
[ ] Notas sobre el funcionamiento del motor.
[ ] Última fecha de lubricación

--- ANEMÓMETRO Y SENSORES ---
[ ] Velocidad del viento (m/s)
[ ] Lectura de la dirección del viento (en grados)
[ ] Estado del sensor (Operacional, Deteriorado., Error)
[ ] Última fecha de calibración
[ ] Tiempo de lectura
[ ] Notas/Observaciones

--- SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS ---
[ ] Fecha de la última inspección del sistema de protección contra rayos.
[ ] Resistencia a tierra (ohmios)
[ ] Estado del pararrayos. (Bien, Justo, equitativo., Malo, Requiere reemplazo.)
[ ] ¿Cuáles son las posibles áreas de riesgo? (Parte superior de la torre, Puntos de entrada de cables, Sistema de puesta a tierra, Ninguno identificado.)
[ ] Observaciones/Notas detalladas
[ ] Fotos del sistema de puesta a tierra.

--- CONEXIONES ELÉCTRICAS Y CABLEADO ---
[ ] Estado del aislamiento del cable (Excelente, Bien, Justo, Malo, No aplica.)
[ ] Temperatura del cable (en grados Celsius)
[ ] Ajuste del conector (Seguro., Ligeramente suelto., Aflojo, No aplica.)
[ ] Observaciones/Notas sobre el cableado
[ ] Cargue una foto del cableado (si se detectan problemas).
[ ] Evidencia de corrosión (Sí., No, No aplica.)

--- DOCUMENTACIÓN E INFORMES POSTERIORES A LA INSPECCIÓN ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inicio de la inspección
[ ] Hora de finalización de la inspección
[ ] Resumen de los resultados.
[ ] Tiempo total de inspección (horas)
[ ] Admite fotos y videos.
[ ] Evaluación general del estado (Excelente., Bien., Justo, Malo)
[ ] Firma del inspector.
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