LISTE DE CONTRÔLE POUR L’INSPECTION ET LA MAINTENANCE DES ÉOLIENNES
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--- PRÉPARATION AVANT L’INSPECTION ---
[ ] Date prévue pour l’inspection
[ ] Heure de début prévue de l’inspection
[ ] Numéro de permis (Autorisation A, Permis B, Autorisation C)
[ ] Conditions météorologiques (Clair, Nuageux, Pluvieux, Venteux)
[ ] Liste de contrôle de l’équipement de sécurité (Vérifier la disponibilité) (Casque de sécurité, Lunettes de sécurité, Exploiter, utiliser., Gants)
[ ] Toute observation ou préoccupation inhabituelle à signaler avant l’inspection.

--- INSPECTION DES PYLÔNES ---
[ ] Hauteur de la tour (en mètres)
[ ] Condition de base (Excellent, Bien., Juste, Mauvais)
[ ] Décrivez toute fissure ou tout dommage visible.
[ ] Largeur de la fissure (en mm, le cas échéant)
[ ] État de l’échelle d’accès (Bien., Juste, Mauvais)
[ ] Date de la dernière inspection
[ ] Signature de l’inspecteur

--- INSPECTION DES PALES ---
[ ] Numéro de série du serveur
[ ] État du bord d’attaque de la pale (Excellent, Bien., Juste, Mauvais, Érosion importante)
[ ] Description des dommages subis par la pale (le cas échéant)
[ ] Photographie des dommages subis par la pale (vue de face)
[ ] Longueur de la fissure (en mm) – le cas échéant.
[ ] Types de dommages constatés (Craquage, Érosion, Décollement, Frappe de la foudre, Dégradation de la peinture)
[ ] État de l’extrémité de la pale (Normal, Légères usures, Usure importante, Présence de dommages.)

--- INSPECTION DE LA NACELLE (EXTÉRIEUR) ---
[ ] Température extérieure (°C)
[ ] Dommages apparents (carrosserie) (Aucun, Rayures, Dents, Corrosion, Fissures)
[ ] Description de tout dommage constaté.
[ ] État des grilles de ventilation (Clair, Partiellement obstrué, Bloqué)
[ ] Joindre des photos de l’extérieur.
[ ] Taux d’humidité (%)

--- INSPECTION DE LA BOÎTE DE VITESSES. ---
[ ] Niveau d’huile de la boîte de vitesses (en mm)
[ ] Température de l’huile de la boîte de vitesses (°C)
[ ] Niveau de vibration de la boîte de vitesses (mm/s)
[ ] État de l’huile – Inspection visuelle (Propre, Légèrement nuageux., Nuageux, Contaminé)
[ ] Avez-vous remarqué des bruits inhabituels ?
[ ] Date du dernier changement d’huile
[ ] Photo d’un échantillon d’huile de boîte de vitesses

--- INSPECTION DU GÉNÉRATEUR ---
[ ] Température du générateur (°C)
[ ] Température du roulement (°C)
[ ] Tension (V)
[ ] Actuel (A)
[ ] Niveau de liquide de refroidissement (Complet, Normal, Faible, Vide)
[ ] Remarques sur l’état du liquide de refroidissement
[ ] État de l’enroulement (Excellent, Bien, Correct., Mauvais)
[ ] Image du générateur (le cas échéant)

--- INSPECTION DU SYSTÈME HYDRAULIQUE ---
[ ] Niveau d’huile hydraulique (en pouces)
[ ] Température du réservoir hydraulique (°C)
[ ] Pression de la pompe hydraulique (psi)
[ ] État fluide (Excellent., Bien, Juste, Mauvais)
[ ] Fuite détectée ? (Oui, Non)
[ ] Description des fuites (le cas échéant)
[ ] Photo du système hydraulique (si des problèmes sont constatés).

--- INSPECTION DU SYSTÈME DE FREINAGE ---
[ ] Épaisseur des plaquettes de frein (mm)
[ ] Jeu du rotor (en mm)
[ ] État des plaquettes de frein (Excellent, Bien., Juste, Mauvais)
[ ] Niveau du liquide de frein (Complet, Suffisant, Faible, Essentiel)
[ ] Remarques sur les performances du système de freinage
[ ] Date du dernier remplacement des plaquettes de frein.

--- INSPECTION DU SYSTÈME D’AXE DE LACET ---
[ ] Vitesse de rotation du moteur Yaw (tr/min)
[ ] Température du palier de pivotement (°C)
[ ] Pression du frein de lacet (PSI)
[ ] État de lubrification des paliers (Bien, Juste, Mauvais)
[ ] État du maillage des engrenages (Optimal, Légèrement lâche., Trop serré.)
[ ] Remarques concernant le fonctionnement du moteur
[ ] Date de la dernière lubrification

--- ANÉMOMÈTRE ET CAPTEURS ---
[ ] Lecture de la vitesse du vent (m/s)
[ ] Indication de la direction du vent (en degrés)
[ ] État du capteur (Opérationnel, Dégradé, Échec)
[ ] Date de la dernière calibration
[ ] Durée de lecture
[ ] Notes/Observations

--- SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ---
[ ] Date de la dernière inspection du système de protection contre la foudre.
[ ] Résistance de mise à la terre (en ohms)
[ ] État du parafoudre (Bien, Équitable, Mauvais, À remplacer.)
[ ] Quels sont les domaines où des risques potentiels pourraient survenir ? (Sommet de la tour, Points d’entrée des câbles, Système de mise à la terre, Aucun problème identifié.)
[ ] Observations/Notes détaillées
[ ] Photos du système de mise à la terre.

--- RACCORDEMENTS ET CÂBLAGE ÉLECTRIQUES ---
[ ] État de l’isolation des câbles (Excellent., Bien., Juste, Mauvais, N/A)
[ ] Température du câble (en degrés Celsius)
[ ] Serrage des connecteurs (Sécurisé, Légèrement desserré., Lâche, N/A)
[ ] Observations/Notes sur le câblage
[ ] Téléchargez une photo du câblage (si des problèmes sont constatés).
[ ] Preuves de corrosion (Oui, Non, N/A)

--- DOCUMENTATION ET RAPPORTS APRÈS L’INSPECTION ---
[ ] Date d’inspection
[ ] Heure de début de l’inspection
[ ] Heure de fin de l’inspection
[ ] Résumé des principaux résultats
[ ] Durée totale de l’inspection (en heures)
[ ] Prise en charge des photos/vidéos
[ ] Évaluation générale de l’état (Excellent, Bien., Équitable, Mauvais)
[ ] Signature de l’inspecteur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/wind-turbine-inspection-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)
