SZABLON LISTY KONTROLNEJ PRZEGLĄDU TURBIN WIATROWYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WSTĘPNA INSPEKCJA PRZEDOPERACYJNA ---
[ ] Data kontroli

[ ] Godzina rozpoczęcia inspekcji
[ ] Godziny pracy turbiny od ostatniego przeglądu.
[ ] Warunki pogodowe (Czysty, Pochmurno, Deszczowy, Wietrzny, Śnieżny)
[ ] Status turbiny (Operacyjny, Zdegradowany, Offline)
[ ] Podpis Inspektora
[ ] Temperatura otoczenia (°C)

--- INSPEKCJA OSTRZA ---
[ ] Numer seryjny ostrza
[ ] Ocena erozji (ogólnie)
[ ] Wykrywanie pęknięć - Opis (jeśli dotyczy)
[ ] Rodzaje uszkodzeń na krawędzi (Ścieranie, Wpływ, Rozwarstwienie, Ścinanie, Brak.)
[ ] Grubość Najskuteczniejszej Ochrony (mm)

[ ] Uwagi dotyczące wykrywania i łagodzenia skutków oblodzenia
[ ] Obraz ostrza (całościowy)

[ ] Stan ostrza – ogólna ocena (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

--- INSPEKCJA GONDOLI ---
[ ] Poziom oleju w skrzyni biegów
[ ] Uwagi dotyczące stanu oleju w skrzyni biegów
[ ] Temperatura łożyska generatora (°C)

[ ] Wibracje łożyska generatora (mm/s)

[ ] Poziom hałasu łożyska generatora (Normalny, Nieznacznie podwyższony, podwyższony, Nieprawidłowy)
[ ] Data ostatniej wymiany łożyska generatora
[ ] Czy zauważył(a) pan/pani jakieś nietypowe odgłosy lub spostrzeżenia?
[ ] Próbka oleju do skrzyni biegów (opcjonalnie)

--- INSPEKCJA WIEŻ ---
[ ] Wysokość Wieży (metry)

[ ] Obserwowana korozja? (Tak., Nie.)
[ ] Opis korozji (jeśli występuje)
[ ] Uszkodzenia spowodowane uderzeniem pioruna (jeśli wystąpiły)
[ ] Stan spoin (Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Uwagi dotyczące stanu spoin
[ ] Data ostatniego malowania/pokrycia
[ ] Zdjęcia wież (opcjonalne)

--- PRACE KONSERWACYJNE SYSTEMU YAW ---
[ ] Temperatura łożyska w osi obrotu (°C)
[ ] Prąd silnika Yaw (Ampery)
[ ] Prędkość obrotowa (RPM)
[ ] Stan oleju przełożeniowego (Doskonale., Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Uwagi dotyczące dźwięku/hałasu skrzyni biegów
[ ] Data ostatniej wymiany oleju w skrzyni biegów
[ ] Zauważone problemy (Nadmierny hałas, Powolna rotacja, Wibracja, Wyciek płynu, Brak.)
[ ] Podpis technika

--- UTRZYMANIE SYSTEMU DOSTRAJANIA
 ---
[ ] Prąd silnika krokowego (A)

[ ] Kąt ustawienia Temperatury (°C)
[ ] Funkcjonalność korekcji wysokości dźwięku (Funkcjonalny, Wymaga korekty.
, Wadliwy)
[ ] Ostatnia wymiana oleju hydraulicznego (jeśli dotyczy)
[ ] Czy słychać jakieś nietypowe dźwięki lub odczuwa się wibracje?
[ ] Status kalibracji czujnika kąta natężenia (W granicach tolerancji, Wymaga dopasowania.
, Ponad zakres tolerancji)
[ ] Test systemu dopasowywania.

--- KONTROLE UKŁADU HYDRAULICZNEGO ---
[ ] Poziom płynu w zbiorniku (cale)
[ ] Ciśnienie hydrauliczne (PSI)

[ ] Stan płynu (wizualna inspekcja) (Dobrze., Pochmurne, Zanieczyszczony, Piankowy)
[ ] Spadek ciśnienia na filtrze (PSI)
[ ] Data ostatniej wymiany oleju hydraulicznego
[ ] Uwagi/Obserwacje

--- SPRAWDZENIA SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO ---
[ ] Napięcie generatora (V)
[ ] Temperatura oleju transformatorowego (°C)

[ ] Opór właściwy (Ω)
[ ] Stan przewodów instalacji elektrycznej (Doskonały, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Zauważono problemy elektryczne. (Luźne powiązania, Korozja, Przegrzanie, Łukowanie, Brak.
)
[ ] Szczegółowe uwagi dotyczące systemu elektrycznego
[ ] Data ostatniego przeglądu elektrycznego

--- SMAROWANIE I KONSERWACJA ---
[ ] Data ostatniej konserwacji smarowania
[ ] Poziom oleju w skrzyni biegów (mm)
[ ] Ilość smaru do łożysk (gramy)

[ ] Rodzaj smaru (Smaryt litowy, Smary z siarczanów wapnia, Tłuszcz poliuretanowy)
[ ] Numer partii smaru
[ ] Ilość smaru do łożyska wahliwości (gramy)

[ ] Uwagi dotyczące smarowania

--- MONITOROWANIE WYDAJNOŚCI ---
[ ] Średnia moc (MW)
[ ] Dostępność (%)

[ ] Współczynnik wykorzystania (%)

[ ] Prędkość wiatru (m/s)

[ ] Data nagrania wykonania
[ ] Nagrywanie czasu występu
[ ] Uwagi/Obserwacje dotyczące wydajności

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/wind-turbine-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)