ПРОВЕРКА НА ИЗРАВНЯВАНЕТО ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРОВЕРКА ПРЕДИ ИНСТАЛАЦИЯ ---
[ ] Идентификатор на прозорец/врата или SKU
[ ] Име/Адрес на проекта
[ ] Преглед на строителни чертежи/спецификации - Забележете ли някакво несъответствие?
[ ] Състояние на съществуващата стена (наблюдавано) (Добър, Справедлив, Лош - Изисква корекция, Неизвестен)
[ ] Ширина на грубо отварение (измерено)
[ ] Височина на грубо отварение (измерено)
[ ] Истинска дълбочина на отвора (измерена)
[ ] Допълнителни бележки/Наблюдения (напр. пречки, изолация)

--- КВАДРАТУРНОСТ И НИВО НА РАМКАТА ---
[ ] Диагонално измерване (Страна 1)
[ ] Диагонално измерване (Страна 2)
[ ] Разлика в нива (Горна)
[ ] Разлика в нива (Долу)
[ ] Отворено Площестност (В рамките на допускане (+/- 1/8 инч), Извън толеранс - Изисква корекция)
[ ] Отворяне на гладкост (В рамките на допускане (+/- 1/8 инч), Извън допустимите граници - Изисква се корекция)
[ ] Забележки за правоъгълността и нивото на рамката (ако е необходимо корекции)

--- ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ/ВРАТИ ---
[ ] Ширина на грубо отварение (измерено)
[ ] Височина на грубо отварение (измерено)
[ ] Ширина на прозореца/вратата (измерена)
[ ] Височина на прозореца/вратата (измерена)
[ ] Позициониране на прозорец/врата (Центриран/Десцентриран) (Центриран, Отстъп - Уточнете местоположение (Дълъг текст))
[ ] Детайли за местоположение на компенсация (ако е приложимо)
[ ] Начално ползване на шим (Да/Не) (Да, Не)
[ ] Забележки за поставяне на шмит (ако е приложимо)

--- ВЕРТИКАЛНО ИЗРАВНЯВАНЕ ---
[ ] Разстояние от вертикала (страна 1) (в инчове)
[ ] Разстояние от вертикал (страна 2) (в инчове)
[ ] Общо вертикално изравняване, необходимо (в инчове)
[ ] Требва ли подлагане на шим? (Да, Не)
[ ] Забележки за корекции на вертикалното изравняване (например места за прокладки, причини за корекции)
[ ] Проверете дали има „Reveal“ (ако е приложимо) (Да, Не, Неприложимо)
[ ] Покажи разстоянието (ако е приложимо) (в инчове)

--- ХОРИЗОНТАЛНО ПОДРАВНЯВАНЕ ---
[ ] Хоризонтално вариране (в горната част)
[ ] Хоризонтална вариация (отдолу)
[ ] Общо хоризонтално отклонение (максимално допустимо)
[ ] Използван метод на подравняване (Ниво, Линия на нишка, Лазерна нивалетка)
[ ] Бележки за хоризонтална корекция
[ ] Подравняването по хоризонтала е в допустимите граници? (Да, Не)

--- РАБОТНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ (АКО Е ПРИЛОЖИМО) ---
[ ] Работа на прозореца/вратата: Плавна? (Да, Не, Надъвам се)
[ ] Празол (Шово) около рамката (мм)
[ ] Функционалност на заключващия механизъм (Работи правилно, Тягасто/Трудно за експлоатация, Справящ се с проблеми / Неработещ)
[ ] Бележки за работа/необходима корекция
[ ] Уплътнителна лента (начално) (Добро, Справедлив, Беден)

--- КРАЙНА ПРОВЕРКА И ПОДПИСВАНЕ ---
[ ] Температура по време на инспекцията (Фаренгаит)
[ ] Обща степен на удовлетвореност от съответствието (Инсталатор) (Отлично, Добро, Справедлив, Беден)
[ ] Операция Пладкост (Инсталатор) (Отлично, Добро, Справедлив, Беден)
[ ] Коментари / Бележки на инсталатора
[ ] Коментари / Загрижености на клиентите
[ ] Поставящ подлог
[ ] Подпис на клиента (Приемане)
[ ] Дата на معاjęкция

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/window-door-installation-alignment-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)