FENSTER- UND TÜRENAUSRICHTUNGS-CHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORAB-INSTALLATIONSPRÜFUNG ---
[ ] Fenster-/Tür-ID oder Artikelnummer
[ ] Projektname/Adresse
[ ] Überprüfung von Shopzeichnungen/Spezifikationen – Abweichungen feststellen?
[ ] Vorhandener Wandzustand (festgestellt) (Gut, gerecht, Mangelhaft – Benötigt Nachbesserung, Unbekannt)
[ ] Rohöffnung Breite (gemessen)
[ ] Vorläufige/ungefähre Öffnungshöhe (gemessen)

[ ] Vorläufige Öffnungstiefe (gemessen)
[ ] Zusätzliche Hinweise/Feststellungen (z. B. Hindernisse, Isolierung)

--- RAHMENAUSRICHTUNG UND EBENHEIT PRÜFEN ---
[ ] Diagonale Messung (Seite 1)
[ ] Diagonale Messung (Seite 2)

[ ] Höhenunterschied (oben)
[ ] Höhenunterschied (Unten)
[ ] Eröffnende Klarheit (Innerhalb der Toleranz (+/- 3,175 mm), Außerhalb der Toleranz – Korrektur erforderlich)
[ ] Erste Ebene (Im Toleranzbereich (+/- 3,175 mm), Außerhalb der Toleranz – Korrektur erforderlich)
[ ] Hinweise zur Ebenheit und zur Exzentrizität des Rahmens (falls Korrekturen erforderlich sind)

--- FENSTER-/TÜRPLATZIERUNG UND ERSTE AUSRICHTUNG ---
[ ] Rohe Öffnungsbreite (gemessen)
[ ] Rohhöhe (gemessen)
[ ] Fenster-/Türbreite (gemessen)
[ ] Fenster-/Türhöhe (gemessen)
[ ] Fenster-/Türplatzierung (zentriert/versetzt) (Zentriert, Versatz – Standort festlegen (Langer Text)
)
[ ] Offset-Standortdetails (falls zutreffend)
[ ] Erste Shim-Nutzung (Ja/Nein)
 (Ja., Nein.)
[ ] Hinweise zur Shim-Platzierung (falls zutreffend)

--- VERTIKALE AUSRICHTUNG ---
[ ] Abstand von der Vertikalen (Seite 1) (in Zoll)
[ ] Abweichung von der Vertikalen (Seite 2) (in Zoll)
[ ] Erforderliche gesamte vertikale Einstellung (in Zoll)
[ ] Benötigt eine Unterlegscheibe? (Ja., Nein.)
[ ] Hinweise zu vertikalen Ausrichtungsanpassungen (z. B. Ausgleichsplatzierungen, Gründe für Anpassungen)

[ ] Überprüfen Sie das Anzeigen (falls zutreffend). (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Abstand anzeigen (falls zutreffend) (in Zoll)

--- HORIZONTALE AUSRICHTUNG ---
[ ] Horizontale Variation (oben)
[ ] Horizontale Variation (unten)
[ ] Gesamte horizontale Abweichung (max. zulässig)

[ ] Verwendete Ausrichtmethode (Stufe, Leitung, Laser-Wasserwaage)
[ ] Hinweise zur Horizontaljustierung
[ ] Liegt die horizontale Ausrichtung innerhalb der Toleranz? (Ja., Nein.)

--- FUNKTIONSWEISE (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Fenster-/Türbedienung: Problemlos? (Ja., Nein., Ein wenig)
[ ] Freiraum um Rahmen (mm)
[ ] Funktionsweise der Verriegelung (Funktioniert einwandfrei, Schwergängig, defekt)
[ ] Hinweise zu Betrieb/Einstellung erforderlich
[ ] Wetterabdichtung (Anfang)
 (Gut, gerecht, arm)

--- ENDGÜLTIGE ABNAHME UND FREIGABE ---
[ ] Temperatur während der Inspektion (Fahrenheit)
[ ] Gesamt-Ausrichtung-Zufriedenheit (Installateur) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Operation Ablauf (Installer) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Installateurhinweise / Notizen
[ ] Kundenkommentare / Bedenken
[ ] Installateur-Unterschrift
[ ] Kundenunterschrift (Einverständnis)
[ ] Prüfdatum

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/window-door-installation-alignment-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)