LISTA DE VERIFICACIÓN 5S (CLASIFICAR, ORDENAR, LIMPIAR, ESTANDARIZAR, MANTENER)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ORDENAR (SEIRI) - ELIMINAR ELEMENTOS INNECESARIOS ---
[ ] Descripción del artículo
[ ] Cantidad de artículo
[ ] Nivel de Necesidad (Esencial, Necesario, Opcional, Innecesario) (Esencial, Necesario, Opcional, innecesario)
[ ] Fecha Artículo Último Uso
[ ] Fotografía del artículo (para identificación)
[ ] Disposición de Artículo Innecesario (Reciclar, Chatarra, Donar, Vender) (Recicla, Chatarra, Dona
, Vender)
[ ] Motivo de la Etiqueta Roja (si aplica)
[ ] Ubicación de almacenamiento del artículo con etiqueta roja.

--- ORGANIZAR LOS ELEMENTOS RESTANTES (SEITON) ---
[ ] Ubicación de almacenamiento para herramientas de uso frecuente
[ ] Cantidad mínima de [Pieza/Material específico] a mantener en stock.
[ ] Zona designada para materiales entrantes (Área de almacenamiento de palets, Muelle de recepción, Estantería designada, Otro (Especificar))
[ ] Justificación de la ubicación de herramientas/materiales (p. ej., los más usados más cerca)
[ ] ¿Se usan tableros sombra para herramientas? (Sí., No, Parcial - Herramientas Específicas)
[ ] Fotografía de la distribución actual de herramientas (antes de la optimización)
[ ] ¿Sistema de etiquetado para contenedores? (Sí (Claro y Consistente)
, No., Requiere mejoras.)
[ ] Distancia (en pies) desde el puesto de trabajo a los materiales de uso frecuente.

--- BRILLO (SEISO) – LIMPIAR E INSPECCIONAR ---
[ ] Identificar Zonas de Limpieza
[ ] Registrar Defectos/Daños Observados
[ ] Cantidad de suministros de limpieza utilizados (p. ej., trapos, disolvente)
[ ] Áreas limpiadas (marque todas las que correspondan) (Bancos de trabajo, Máquinas (Externas), Pisos, Estanterías
, Muros, Equipo (Interno – si es accesible))
[ ] Describa los métodos de limpieza utilizados.
[ ] Adjuntar fotos (antes y después)
[ ] Estado después de la limpieza (general)
 (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Describa cualquier problema identificado que requiera mantenimiento o reparación.

--- ESTANDARIZAR (SEIKETSU) – CREAR Y MANTENER ESTÁNDARES ---
[ ] Descripción del Procedimiento de Limpieza
[ ] Frecuencia de Limpieza Completa del Área (Días)

[ ] Áreas incluidas en la limpieza estandarizada (Protectores de maquinaria, Superficies de trabajo, Pisos, Áreas de almacenamiento, Iluminación, Paneles eléctricos, Salidas de Emergencia
)
[ ] Fecha de la última revisión estándar
[ ] Tiempo típico para una limpieza rápida diaria
[ ] Responsable de la Revisión de Estándares
[ ] Descripción de los Tableros de Sombra (si aplica)
[ ] Método para Documentar el Estado del Equipo durante la Limpieza (Registro de papel, Lista digital, Documentación fotográfica
)

--- SOSTENER (SHITSUKE) - MANTENER Y MEJORAR ---
[ ] Fecha de la última auditoría 5S
[ ] Frecuencia de auditorías 5S (en días)
[ ] ¿Áreas actualmente involucradas en el 5S?
 (Área de Producción, Área de Mantenimiento, Almacén, Envío/Recepción, Oficinas
, Otros (Especificar))
[ ] Resumen de los hallazgos de la auditoría 5S anteriores y acciones correctivas
[ ] Miembros actuales del equipo 5S (Contacto principal) (Líder de equipo 1, Líder de Equipo 2
, Líder de Equipo 3
, Otro (Especificar))
[ ] Sugerencias para la Mejora del 5S (de los miembros del equipo)

[ ] ¿Los materiales de capacitación 5S están actualizados y son accesibles? (Sí., No., Requiere revisión.
)
[ ] Documentación de respaldo (fotos, registros de capacitación, etc.)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/5s-sort-set-in-order-shine-standardize-sustain-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)