LISTE DE CONTRÔLE 5S (TRIER, RANGER, NETTOYER, STANDARDISER, MAINTENIR)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- TRIER (SEIRI) – ÉLIMINER LES ÉLÉMENTS INUTILES ---
[ ] Description de l'article
[ ] Quantité d'article
[ ] Niveau de nécessité (Essentiel, Nécessaire, Facultatif, Inutile) (Essentiel, Nécessaire, Facultatif, Inutile)
[ ] Date Objet Dernière utilisation
[ ] Photo de l'article (pour identification)
[ ] Gestion d'un Objet Inutile (Recycler, Ferrailler, Donner, Vendre)
 (Recyclez, Chute
, Faire un don
, Vendre)
[ ] Motif du marquage rouge (le cas échéant)

[ ] Emplacement de l'objet étiqueté en rouge

--- ORGANISER LES ARTICLES RESTANTS (SEITON) ---
[ ] Emplacement pour les outils fréquemment utilisés
[ ] Quantité minimale de [pièce/matériau spécifique] à stocker
[ ] Zone de réception des documents (Zone de stockage des palettes, Quai de réception, Rayonnage désigné
, Autre (préciser)
)
[ ] Justification du placement des outils/matériaux (p. ex. les plus utilisés placés les plus près)
[ ] Des tableaux d'ombres utilisés pour les outils ? (Oui, Non., Partiel - Outils spécifiques)
[ ] Photographie de l'agencement actuel des outils (avant optimisation)

[ ] Système d'étiquetage pour contenants ?
 (Oui (Clair et constant)
, Non., Nécessite des améliorations.)
[ ] Distance (en pieds) par rapport au poste de travail aux matériaux fréquemment utilisés.

--- BRILLER (SEISO) – NETTOYER ET VÉRIFIER ---
[ ] Identifier les zones de nettoyage
[ ] Enregistrer les défauts/les dommages constatés
[ ] Quantité de produits de nettoyage utilisés (par exemple, chiffons, solvant)
[ ] Surfaces nettoyées (cochez toutes les cases pertinentes) (Bancs de travail
, Machines (Extérieures)
, Planchers, Étagères, Murs, Équipement (interne - si accessible))
[ ] Décrivez les méthodes de nettoyage utilisées.
[ ] Joindre des photos (avant et après)
[ ] État après nettoyage (général) (Excellent, Bien.
, Juste, Pauvre)
[ ] Décrivez tout problème identifié nécessitant un entretien ou une réparation.

--- STANDARDISER (SEIKETSU) – CRÉER ET MAINTENIR DES NORMES ---
[ ] Procédure de planification du nettoyage
[ ] Fréquence du nettoyage de la surface totale (jours)
[ ] Domaines couverts par le nettoyage standard (Protecteurs de machines, Surfaces de travail
, Planchers, Espaces de stockage, Éclairage, Tableaux électriques, Sorties de secours)
[ ] Date du dernier examen standard
[ ] Temps habituel pour un nettoyage rapide quotidien
[ ] Responsable des revues de normes
[ ] Description des tableaux d'ombrage (si applicable)

[ ] Méthode de documentation de l'état des équipements pendant le nettoyage (Registre papier, Liste de contrôle numérique, Documentation photographique)

--- MAINTENIR ET AMÉLIORER. ---
[ ] Date du dernier audit 5S

[ ] Fréquence des audits 5S (en jours)

[ ] Quels sont les domaines actuellement concernés par le 5S ?
 (Zone de production, Zone de maintenance, entrepôt
, Expédition/Réception, bureaux, Autre (Préciser)
)
[ ] Bilan des Constatations et Actions Correctives Prises lors de l'Audit 5S précédent
[ ] Membres actuels de l'équipe 5S (Contact principal) (Chef d'équipe 1, Chef d'équipe 2, Chef d'équipe 3, Autre (préciser)
)
[ ] Suggestions d'amélioration du 5S (de la part des membres de l'équipe)

[ ] Les supports de formation 5S sont-ils à jour et accessibles ? (Oui, Non., À revoir)
[ ] Documents justificatifs (photos, relevés de formation, etc.)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/5s-sort-set-in-order-shine-standardize-sustain-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)