LISTA KONTROLNA 5S (SORTUJ, UPORZĄDKUJ, UTRZYMUJ CZYSTOŚĆ, STANDARYZUJ, UTRZYMUJ)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SEGREGACJA (SEIRI) - ELIMINACJA NIEPOTRZEBNYCH RZECZY ---
[ ] Opis przedmiotu
[ ] Ilość produktu
[ ] Poziom konieczności (Kluczowe, Konieczne, Fakultatywne, Niepotrzebne) (Niezbędny, Niezbędny, Opcjonalne, Niepotrzebny)
[ ] Data Element Ostatnio użyty
[ ] Zdjęcie przedmiotu (do identyfikacji)
[ ] Utylizacja Niepotrzebnego Przedmiotu (Recykling, Zużycie, Darowizna, Sprzedaż) (Recyklinguj, Śmieć, Wesprzyj, Sprzedawać)
[ ] Powód oznaczony jako Czerwona Flaga (jeśli dotyczy)
[ ] Miejsce przechowywania przedmiotu z czerwonym znacznikiem

--- UPORZĄDKOWANIE (SEITON) - ORGANIZACJA POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTÓW ---
[ ] Lokalizacja przechowywania często używanych narzędzi
[ ] Minimalna ilość [Konkretnej Części/Materiału] do magazynowania
[ ] Wyznaczony obszar dla materiałów przychodzących (Strefa składowania palet, Strefa Rozładunku, Wyznaczone półki, Inne (Określenie))
[ ] Uwagi dotyczące uzasadnienia rozmieszczenia narzędzi/materiałów (np. najbardziej używane najbliżej)
[ ] Tablice na narzędzia? (Tak, Nie, Częściowe - Specjalistyczne Narzędzia)
[ ] Zdjęcie aktualnego układu narzędzi (przed optymalizacją)
[ ] System etykietowania pojemników? (Tak (Jasne i Spójne), Nie, Do poprawy)
[ ] Odległość (w stópach) od stanowiska pracy do często używanych materiałów

--- ŚWIECIĆ (SEISO) - CZYŚCIĆ I KONTROLOWAĆ ---
[ ] Zidentyfikuj strefy czyszczące
[ ] Zarejestruj zaobserwowane wady/uszkodzenia
[ ] Ilość użytych środków czyszczących (np. szmaty, rozpuszczalnik)
[ ] Oczyszczone obszary (zaznacz wszystko, co dotyczy) (Ławy robocze, Maszyny (zewnętrzne), Podłogi, Półki, Ściany, Wyposażenie (Wewnętrzne - jeśli dostępne))
[ ] Opisz metody czyszczenia
[ ] Załącz zdjęcia (przed i po)
[ ] Stan po czyszczeniu (ogólnie) (Świetne, Dobrze, Uczciwy, Słaby)
[ ] Opisz wszelkie stwierdzone problemy wymagające konserwacji lub naprawy

--- STANDARYZACJA (SEIKETSU) - TWORZENIE I UTRZYMYWANIE STANDARDÓW ---
[ ] Procedura harmonogramu czyszczenia Opis
[ ] Częstotliwość czyszczenia całego obszaru (dni)
[ ] Obszary objęte czyszczeniem standardowym (Osłony maszyn, Blaty robocze, Podłogi, Obszary składowania, Oświetlenie, Szafy elektryczne, Wyjścia Ewakuacyjne)
[ ] Data ostatniej standardowej rewizji
[ ] Typowy czas codziennego szybkiego porządku
[ ] Osoba Odpowiedzialna za Recenzję Standardu
[ ] Opis tablic cieni (jeśli dotyczy)
[ ] Metoda dokumentowania stanu wyposażenia podczas czyszczenia (Dziennik papierowy, Cyfrowa Lista Kontrolna, Dokumentacja fotograficzna)

--- UTRZYMANIE (SHITSUKE) - UTRZYMYWAĆ I POPRAWIAĆ ---
[ ] Ostatnia data audytu 5S
[ ] Częstotliwość audytów 5S (w dniach)
[ ] Obszary obecnie objęte 5S? (Obszar produkcyjny, Strefa konserwacji, Magazyn, Wysyłka/Przyjmowanie, Biura, Inne (Określ))
[ ] Podsumowanie ustaleń z audytu 5S oraz działań korygujących z ostatnich 5 okresów
[ ] Obecni członkowie zespołu 5S (Główny kontakt) (Lider Zespołu 1, Lider Zespołu 2, Lider Zespołu 3, Inne (Określ))
[ ] Sugestie dotyczące ulepszenia 5S (od członków zespołu)
[ ] Czy materiały szkoleniowe z zakresu 5S są aktualne i dostępne? (Tak, Nie, Wymaga sprawdzenia)
[ ] Dokumentacja uzupełniająca (zdjęcia, zaświadczenia o szkoleniach itp.)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/5s-sort-set-in-order-shine-standardize-sustain-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)