6S (5S + SICHERHEIT) CHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SORTIEREN (SEIRI) – UNNÖTIGE GEGENSTÄNDE ENTFERNEN ---
[ ] Anzahl der entfernten Artikel (Schätzung)
[ ] Entfernte Artikelbeschreibung
[ ] Grund für die Entfernung (Primären Grund auswählen) (Nicht seit 6 Monaten genutzt, Defekt, redundant, veraltet, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Geben Sie einen anderen Grund an (falls ausgewählt).
[ ] Fotos von Artikeln vor der Entfernung (optional)
[ ] Entsorgungsmethode (Recyceln, Verkaufen / Spenden, Abfallentsorgung, Zurück in der Lagerung)
[ ] Hinweise zum Räumungsprozess (z. B. Herausforderungen, Beobachtungen)

--- ORDNUNG SCHAFFEN – ORGANISIEREN UND ANORDNEN ---
[ ] Sind Werkzeugschattentafeln aktuell und korrekt? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Sind die Lagerorte eindeutig gekennzeichnet? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Standorte wichtiger Ausrüstung (z. B. Erste-Hilfe-Kasten, Auslaufbindemittel)
[ ] Entfernung zu Not-Abschaltungen (Fuß)

[ ] Oft verwendete Werkzeuge leicht zugänglich? (Ja, Nein., Teilweise)
[ ] Hinweise zur Optimierung des Materialflusses (falls zutreffend)
[ ] Beschreiben Sie etwaige Anpassungen, die für eine bessere Organisation erforderlich sind.
[ ] Arbeitshinweise angebracht und sichtbar? (Ja, Nein., N/A)

--- GLÄNZEN (SEISO) – REINIGEN UND ÜBERPRÜFEN ---
[ ] Beschreiben Sie die heutigen Reinigungsarbeiten (z. B. Fegen, Wischen, Entfetten).
[ ] Verbrauch an Reinigungschemikalien (z. B. Liter Entfetter)
[ ] Jegliche Verschüttungen, Undichtigkeiten oder ungewöhnliche Substanzen sind zu beachten und zu melden.
[ ] Heute gereinigte Bereiche (alle zutreffenden auswählen) (Arbeitsplätze, Etagen, Maschinen, Lagerbereiche, Elektroverteiler, Leuchten)
[ ] Beschreiben Sie alle während der Inspektion festgestellten Anomalien (z. B. abgenutzte Riemen, lockere Kabel, ungewöhnliche Geräusche).
[ ] Anzahl der identifizierten defekten oder beschädigten Werkzeuge.
[ ] Dokumentieren Sie die ergriffenen Korrekturmaßnahmen für festgestellte Anomalien.

--- STANDARDISIEREN (SEIKETSU) – AUFRECHTERHALTEN UND VERHINDERN ---
[ ] Häufigkeit von 5S-Audits (Tage)
[ ] Prüflistenversion (Version 1.0
, Version 2.0, Version 1.1
, Version 1.2)
[ ] Datum der letzten Überprüfung des Standardarbeitsverfahrens (SAP)
[ ] Hinweise/Maßnahmen aus der vorherigen Prüfung und deren Behebung
[ ] Welche Bereiche benötigen eine Auffrischung des 5S-Trainings? (Werkstatt, Montagelinie, Lager, Verpackbereich)
[ ] Prüfung durchgeführt von (Rolle) (Vorgesetzter, Teamleiter, Internalen Revisor
, Prüfungsrevisor
)
[ ] Ansprechpartner für die 5S-Verbesserung

--- SUSTAIN (SHITSUKE) – DISZIPLIN UND SELBSTDISZIPLIN ---
[ ] Häufigkeit von 6S-Audits (Wochen)

[ ] Wurde ein Prüfungsformular verwendet? (Standard Unternehmensform, Benutzerdefiniertes Formular, Nicht zutreffend.
)
[ ] Datum der letzten 6S-Schulung
[ ] Fassen Sie kurz zusammen, welche Maßnahmen zur Behebung von Prüfungsfeststellungen ergriffen wurden (falls zutreffend).
[ ] Welche der folgenden Maßnahmen werden ergriffen, um die 6S zu verstärken? (Regelmäßige Teammeetings, Sichtmanagementtafeln, Anerkennungsprogramme, Plakatenkampagnen, Keine.)
[ ] Wird 6S bei der Einführung neuer Anlagen/Prozesse berücksichtigt? (Ja., Nein., Manchmal)
[ ] Name des/der 6S-Champions/Koordinator*in
[ ] Anmerkungen oder Vorschläge zur Verbesserung des 6S-Nachhaltigkeitsprogramms.

--- SICHERHEIT – GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG UND -MINDERUNG ---
[ ] Maschinen-Schutz-Integritäts-Wert (1-10, 10 = Perfekt)
[ ] Gibt es Stolper- oder Sturzgefahren? (Nasse Böden, Lose Kabel, Unebene Flächen, Hindernisse in Gehwegen, Keine., Andere (in LANG_TEXT angeben)
)
[ ] Wenn „Sonstiges“ unter Stolper- und Rutschgefahren ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] PSA-Konformität? (Schutzbrillen, Gehörschutz, Handschuhe, Stahlkappenschuhe, Atemschutzgerät, Andere (in LANG_TEXT angeben), Vollständig konform)
[ ] Falls "Sonstiges" bei der PPE-Konformität ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] Notfallfunktion geprüft? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Fotografie etwaiger Sicherheitsbedenken (falls zutreffend)
[ ] Datum der letzten Sicherheitsunterweisung
[ ] Standort des nächsten Feuerlöschers
[ ] Name der Person, die diesen Abschnitt inspiziert hat

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/6s-5s-safety-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)