LISTA DE VERIFICACIÓN 6S (5S + SEGURIDAD)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- CLASIFICAR (SEIRI) – ELIMINAR ELEMENTOS INNECESARIOS ---
[ ] Número de elementos retirados (estimación)
[ ] Descripción de los artículos eliminados
[ ] Motivo de la Eliminación (Seleccione el Motivo Principal)
 (No utilizado en los últimos 6 meses., Roto/Defectuoso, Redundante, Obsoleto
, Otros (Especificar en texto largo))
[ ] Especificar otro motivo (si se seleccionó).
[ ] Fotos de los artículos antes de retirarlos (Opcional)
[ ] Método de eliminación (Recicla., Vender/Donar
, Eliminación de residuos, Devuelto al almacenamiento)
[ ] Notas sobre el proceso de retiro (p. ej., desafíos, observaciones)

--- ORGANIZACIÓN Y ORDEN (SEITON) – ORGANIZAR Y DISPONER ---
[ ] ¿Las tablas de sombras de herramientas son actuales y precisas? (Sí., No., N/A
)
[ ] ¿Están claramente marcadas las ubicaciones del inventario?
 (Sí., No., N/A)
[ ] Ubicación de Suministros Esenciales (p. ej., Botiquín de Primeros Auxilios, Kit de Derrame)

[ ] Distancia a los dispositivos de parada de emergencia (pies)
[ ] ¿Herramientas de uso frecuente, fácilmente accesibles? (Sí., No., Parcialmente)
[ ] Notas sobre la optimización del flujo de materiales (si aplica)
[ ] Describa cualquier ajuste necesario para una mejor organización.
[ ] ¿Las instrucciones de trabajo están publicadas y son visibles? (Sí, No, N/A
)

--- BRILLAR (SEISO) - LIMPIAR E INSPECCIONAR
 ---
[ ] Describe las actividades de limpieza realizadas hoy (por ejemplo, barrer, limpiar, desengrasar).
[ ] Cantidad de productos químicos de limpieza utilizados (p. ej., litros de desengrasante)
[ ] Registrar cualquier derrame, fuga o sustancia inusual encontrada y comunicada.
[ ] Áreas limpiadas hoy (seleccione todas las que correspondan)
 (Estaciones de trabajo, Pisos, Maquinaria, Áreas de almacenamiento, Paneles eléctricos, Luminarias)
[ ] Describa cualquier anomalía detectada durante la inspección (p. ej., correas desgastadas, cables sueltos, ruidos inusuales).
[ ] Número de herramientas rotas o dañadas identificadas.
[ ] Detallar las acciones correctivas adoptadas para las anomalías identificadas.

--- ESTANDARIZAR (SEIKETSU) – MANTENER Y PREVENIR ---
[ ] Frecuencia de Auditorías 5S (días)

[ ] Lista de verificación de auditoría, versión (Versión 1.0
, Versión 2.0, Versión 1.1, Versión 1.2
)
[ ] Fecha de la última revisión del Procedimiento Operativo Estándar (POE)

[ ] Observaciones/Acciones de la Auditoría Anterior y Resolución
[ ] ¿Qué áreas necesitan capacitación de repaso en 5S? (Taller Mecánico, línea de montaje, Almacén, Zona de embalaje)
[ ] Auditoría realizada por (Cargo) (Supervisor, Líder de equipo
, Auditor interno, Auditor externo)
[ ] Persona de contacto para la mejora 5S

--- SOSTENER (SHITSUKE) - DISCIPLINA Y AUTODISCIPLINA ---
[ ] Frecuencia de las auditorías 6S (Semanas)

[ ] ¿Se utilizó un formulario de auditoría? (Formulario Estándar de la Empresa, Formulario Personalizado
, No aplica.)
[ ] Fecha de la última sesión de capacitación 6S
[ ] Describa brevemente las acciones tomadas para abordar los hallazgos de la auditoría (si los hay).
[ ] ¿Cuáles de las siguientes acciones se llevan a cabo para reforzar el 6S? (Reuniones regulares del equipo, Tableros de Gestión Visual, Programas de reconocimiento, Campañas de carteles, Ninguno.)
[ ] ¿Se considera el 6S durante la introducción de nuevos equipos/procesos? (Sí., No, A veces)
[ ] Nombre del Campeón/Coordinador de 6S
[ ] Comentarios o sugerencias para mejorar el programa de sostenibilidad 6S.

--- SEGURIDAD - IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS ---
[ ] Índice de Integridad de Protección de Máquinas (1-10, 10=Perfecto)

[ ] ¿Existen riesgos de tropiezos o resbalones?
 (Pisos mojados, Cables sueltos, Superficies irregulares, Obstáculos en los Pasillos, Ninguno., Otro (Especificar en TEXTO_EXTENSO)
)
[ ] Si se seleccionó 'Otro' en Peligros de Resbalón/Tropiezo, por favor especifique:
[ ] ¿Cumplimiento de los equipos de protección personal (EPP)? (Gafas de seguridad, Protección Auditiva, Guantes, Botas de seguridad, Respirador, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO), Totalmente conforme.)
[ ] Si se selecciona "Otro" en el cumplimiento de PPE, por favor especificar:
[ ] ¿Se ha comprobado la función de parada de emergencia? (Sí., No., N/A)
[ ] Fotografía de cualquier problema de seguridad (si aplica).
[ ] Fecha de la última capacitación en seguridad
[ ] Ubicación del extintor más cercano
[ ] Nombre de la persona que inspeccionó esta sección.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/6s-5s-safety-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)