LISTE DE CONTRÔLE 6S (5S + SÉCURITÉ)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- TRIER (SEIRI) – ÉLIMINER LES ÉLÉMENTS INUTILES ---
[ ] Nombre d'articles retirés (estimation)

[ ] Description des articles retirés
[ ] Motif de suppression (Sélectionner la raison principale)
 (Non utilisé depuis 6 mois., Défectueux/se, Redondant
, Dépassé, Autre (Préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Préciser la raison 'Autre' (si sélectionnée)
[ ] Photos des articles avant démontage (facultatif)
[ ] Méthode d'élimination (Recyclez, Vendre/Faire un don, Gestion des déchets, Renvoyé au stockage
)
[ ] Observations et remarques concernant le processus de dépose (par exemple, difficultés, constats)

--- RANGEMENT (SEITON) – ORGANISER ET DISPOSER ---
[ ] Les tableaux d'outils : présentation et exactitude ? (Oui, Non., N/A
)
[ ] Les emplacements des stocks sont-ils clairement indiqués ? (Oui., Non., N/A)
[ ] Emplacement des fournitures essentielles (p. ex., trousse de premiers secours, kit de nettoyage en cas de déversement)

[ ] Distance aux dispositifs d'arrêt d'urgence (pieds)

[ ] Outils fréquemment utilisés facilement accessibles ? (Oui, Non., Partiellement)
[ ] Observations sur l'optimisation des flux de matières (si applicable)

[ ] Décrivez les ajustements nécessaires pour une meilleure organisation.
[ ] Les instructions de travail sont-elles affichées et visibles ?
 (Oui, Non., N/A
)

--- BRILLER (SEISO) - NETTOYER ET INSPECTER ---
[ ] Décrivez les activités de nettoyage effectuées aujourd'hui (par exemple, balayage, essuyage, dégraissage).
[ ] Quantité de produits chimiques de nettoyage utilisés (p. ex., litres de dégraissant)

[ ] Notez toute trace de déversement, de fuite ou de substance inhabituelle et signalez-les.
[ ] Secteurs nettoyés aujourd'hui (cochez toutes les cases pertinentes)
 (Postes de travail, Planchers, Machines, Espaces de stockage, Tableaux électriques, Luminaires)
[ ] Décrivez toute anomalie détectée lors de l'inspection (p. ex., courroies usées, câbles desserrés, bruits inhabituels).
[ ] Nombre d'outils cassés ou endommagés identifiés.
[ ] Décrivez les actions correctives mises en œuvre pour les anomalies identifiées.

--- NORMALISER (SEIKETSU) – CONSERVER ET PRÉVENIR
 ---
[ ] Fréquence des audits 5S (jours)

[ ] Liste de contrôle d'audit - Version (Version 1.0
, Version 2.0
, Version 1.1
, Version 1.2
)
[ ] Date de la dernière révision de la procédure opératoire normalisée (PON)

[ ] Observations/Actions découlant de l'audit précédent et solutions apportées
[ ] Quelles zones nécessitent une formation de remise à niveau sur le 5S ?
 (Atelier de mécanique, Chaîne de montage, entrepôt, Zone d'emballage
)
[ ] Audit réalisée par (Rôle)
 (Superviseur
, Chef d'équipe
, Auditeur interne, Commissaire aux comptes)
[ ] Personne-ressource pour l'amélioration 5S

--- SUSTAIN (SHITSUKE) – DISCIPLINE ET AUTODISCIPLINE ---
[ ] Fréquence des audits 6S (semaines)

[ ] Formulaire d'audit utilisé ? (Formulaire Standard de l'Entreprise, Formulaire personnalisé
, Non applicable.
)
[ ] Date de la dernière formation 6S
[ ] Décrivez brièvement les actions entreprises pour répondre aux constats d'audit (le cas échéant).
[ ] Lequel des actes suivants est mis en œuvre pour renforcer le 6S ? (Réunions d'équipe régulières, Tableaux de gestion visuelle, Programmes de reconnaissance, Campagnes d'affichage, Rien.)
[ ] Est-ce que le 6S est pris en compte lors de l'introduction de nouveaux équipements/processus ? (Oui, Non., Parfois)
[ ] Nom du Champion/Coordonnateur 6S
[ ] Commentaires ou suggestions pour l'amélioration du programme de développement durable 6S.

--- SÉCURITÉ - IDENTIFICATION ET CONTRÔLE DES DANGERS ---
[ ] Score d'intégrité de la protection des machines (1-10, 10=Parfait)
[ ] Risque de glissade ou de chute ?
 (Sols mouillés, Câbles mal connectés, Surfaces irrégulières, Obstacles sur les passages piétons, Rien., Autre (Préciser dans LONG_TEXT)
)
[ ] Si « Autre » est sélectionné dans « Risques de glissade/de chute », veuillez préciser :
[ ] Conformité aux EPI (Équipements de Protection Individuelle) ? (Lunettes de sécurité, Protection auditive, Gants, Bottes de sécurité, Respirateur, Autre (Préciser dans TEXTE_LONG)
, Totalement conforme)
[ ] Si « Autre » est sélectionné dans la conformité PPE, veuillez préciser :

[ ] Fonctionnalité d'arrêt d'urgence vérifiée ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Photographie de tout problème de sécurité (si applicable)
[ ] Date de la dernière formation à la sécurité
[ ] Emplacement de l'extincteur le plus proche
[ ] Nom de la personne ayant inspecté cette section

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/6s-5s-safety-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)