ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ВЪНШЕН ДОСТЪП И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ---
[ ] Основно място на входа
[ ] Брой на определените места за паркиране, предназначени за хора с увреждания.
[ ] Разстояние от мястото за паркиране, пригодено за хора с увреждания, до входа (в метри).
[ ] Състояние на повърхността на достъпните паркоместа (Стабилен и хоризонтален., Малки пукнатини/Неравности, Значителни повреди/неравности – потенциална опасност.)
[ ] Леснодостъпен маршрут до входа – тип (Тротоар, Рампа, Друго (моля, уточнете))
[ ] Ширина на достъпния маршрут (в крака)
[ ] Има ли препятствия по достъпния маршрут? (Не, Да (Уточнете в полето LONG_TEXT по-долу))
[ ] Описание на възникналите пречки (ако има такива)
[ ] Снимка на достъпен маршрут и паркинг

--- ВХОДОВЕ И ВРАТИ ---
[ ] Минимална свободна ширина при входа (в инчове)
[ ] Сила, необходима за отваряне/затваряне на вратата (в килограми) (≤ 2,2 кг, ≤ 15 паунда (със система за електрическа помощ))
[ ] Посока на отваряне на вратата (влияние върху достъпния маршрут) (Не пречи на достъпния маршрут., Запушва достъпен маршрут – необходими са мерки за отстраняване на проблема.)
[ ] Свободно пространство пред вратата (ширина в инчове)
[ ] Свободно пространство пред вратата (дълбочина в инчове)
[ ] Достъпност на обкова за врати (Налични са лостови дръжки., Леснодостъпни панти, Налични са плочи за натискане/дърпане., Достъпна височина, Друго (посочете в полето „ДЪЛЪГ ТЕКСТ“))
[ ] Допълнителни бележки относно достъпността на хардуера (ако е избрана опцията „Друго“)
[ ] Автоматично отваряне на вратата? (Да, Не)
[ ] Опишете всички забелязани проблеми, свързани с достъпността до входа/вратата.

--- РАМПИ И АСАНСЬОРИ ---
[ ] Наклон на рампата (%)
[ ] Ширина на рампата (в инчове)
[ ] Ширина на площадката в долната част на рампата (в инчове)
[ ] Ширина на платформата в горната част на рампата (в инчове)
[ ] Има ли парапети на рампите? (Да, Не., Неприложимо.)
[ ] Има ли асансьор? (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Ширина на вътрешността на асансьора (в инчове)
[ ] Дълбочина на вътрешното пространство на асансьора (в инчове)
[ ] Височина на контролния панел на асансьора (в инчове) (По-малко от 48 инча., Между 122 и 137 сантиметра., По-голям от 54 инча., Не е приложимо.)
[ ] Има ли някакви бележки относно поддръжката или ремонта на асансьора?

--- ВЪТРЕШНА ЦИРКУЛАЦИЯ И ОРИЕНТИРАНЕ В СГРАДАТА ---
[ ] Минимална свободна ширина на коридорите (в инчове)
[ ] Радиус на завой в пресечната точка на коридорите (във футове)
[ ] Ясно ли са обозначени достъпните маршрути и свободни ли са от препятствия? (Да, Не, Няма данни.)
[ ] Какви видове препятствия има по достъпните маршрути? (Изберете всички, които отговарят на въпроса) (Мебели, Съхранение, Отломки, развалини, Строителни материали, Нито един.)
[ ] Опишете всички забелязани проблеми, свързани с достъпността на маршрутите, и предложете мерки за отстраняването им.
[ ] Има ли тактилни предупредителни ивици по краищата на местата, където има разлика във височината? (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Опишете яснотата на табелите и указателните знаци. Поставени ли са табелите на една и съща височина и лесно ли се четат?
[ ] Има ли поставени указателни табели и дали са разположени на подходящи места? (Да, Не, Не е приложимо.)

--- ТОАЛЕТНИ И САНИТАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ---
[ ] Минимална ширина на тоалетната кабина
[ ] Свободно пространство пред тоалетната (минимална дължина)
[ ] Височина на дозатора за тоалетна хартия (над готовото подово покритие) (По-малко от 36 инча., 91-122 сантиметра, По-голям от 48 инча.)
[ ] Наличие и разположение на дръжките (отбележете всички приложими опции) (Налична дръжка за подкрепа в близост до тоалетната (отляво)., Налична дръжка за подкрепа в близост до тоалетната (от дясната страна)., Правилна височина на дръжката (84-91 см), Дръжката е здраво закрепена.)
[ ] Височина на мивката (над завършеното подово покритие) (По-малко от 32 инча., 81-91 сантиметра, По-голям от 36 инча.)
[ ] Забележки относно достъпността на мивката (например, достатъчно пространство за коленете, изолация)
[ ] Леснодостъпен дозатор за тоалетна хартия (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Възможност за достъп до огледалото (отбележете всички подходящи опции) (Огледалото не трябва да бъде поставено на по-малко от 68,5 см (27 инча) от пода., Осигурено пространство под мивката.)

--- АВАРИЕН ИЗХОД И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ---
[ ] Ясно ли са обозначени и лесно ли са достъпни всички маршрути към изходите, без да са затрупани или блокирани? (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Брой на поставените и функциониращи знаци, указващи достъпните аварийни изходи.
[ ] Има ли работещи звукови алармени системи за спешни случаи? (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Има ли визуални алармени системи за спешни случаи и функционират ли те? (Да, Не., Не е приложимо.)
[ ] Опишете всички препятствия или условия, които възпрепятстват евакуацията при спешни случаи на хора с увреждания.
[ ] Достатъчно ли са широки аварийните изходи, за да могат да ги използват хора в инвалидни колички? (Да, Не, Неприложимо/Не е приложимо.)
[ ] Лесно ли е да се достигне до пожарогасителите и ясно ли се виждат те? (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Дата на последната проверка за пожарна безопасност.

--- ОБЩИ ЧАСТИ И УДОБСТВА ---
[ ] Има ли в столовата/почистващата стая маси и места за сядане, които са достъпни за хора с увреждания? (Да, Не, Няма - без столова/стая за почивка.)
[ ] Брой на достъпните места за сядане в общите зони за изчакване.
[ ] Кои от изброените удобства са предоставени в общите части? (Леснодостъпни автомати за продажба, Достъпни чешми с питейна вода., Леснодостъпни банкомати, Леснодостъпни информационни киоски, Нищо.)
[ ] Опишете всички установени пречки пред достъпността в общите части (например, препятствия, недостатъчно пространство).
[ ] В общите части ясно ли са обозначени и поддържат ли се достъпните маршрути? (Да, Не, Частично)
[ ] Качете снимки, които показват достъпността на общите части.

--- МЕХАНИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗОНИ (ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП) ---
[ ] Наличен ли е достъпен маршрут?
[ ] Ширина на достъпния маршрут (в стъпки)
[ ] Опишете всички препятствия или отклонения от указанията за достъпни маршрути.
[ ] Има ли леснодостъпен електрически панел? (Да, Не., Не е приложимо.)
[ ] Лесно ли е да се достигнат и използват контролните елементи, без да се напряга тялото? (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Бележки относно достъпността на спирателните вентили (ако са достъпни).
[ ] Фотодокументация на достъпния маршрут/състояние на маршрута.

--- ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ---
[ ] Наклон на повърхността (%)
[ ] Видове почвопокривни растения, които се срещат тук. (Асфалтирана или бетонна настилка, Чакъл/Разхлабени камъни, Трева/Изкуствена трева, Мулчиране, Пясък)
[ ] Стабилност на повърхностния слой на почвата (Стабилен и здрав, Леко неравномерен., Нестабилен/Разхлабен)
[ ] Опишете всички забелязани препятствия (например, изложени корени на дървета, стърчащи камъни).
[ ] Ширина на достъпния път (в инчове)
[ ] Има ли препятствия по достъпните маршрути? (Нито един, Храсти, Паркови пейки, Садници, Друго (моля, посочете в полето „ДЪЛЪГ ТЕКСТ“))
[ ] Последна дата на извършване на дейности по поддръжка на терените

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/accessibility-compliance-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)