INSPEKCJA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- DOSTĘP ZEWNĘTRZNY I KOMUNIKACJA ---
[ ] Lokalizacja wejścia głównego
[ ] Liczba wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
[ ] Odległość od miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych do wejścia (stopy)
[ ] Stan nawierzchni miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami (Stabilny i wypoziomowany, Drobne pęknięcia/nierówności, Znaczne uszkodzenia/nierówności – potencjalne zagrożenie)
[ ] Typ dostępnej trasy do wejścia (Chodnik, Rampa, Inne (proszę określić))
[ ] Szerokość dostępnej trasy (stopy)
[ ] Przeszkody na trasie dostępnej? (Nie, Tak (określ w LONG_TEXT poniżej))
[ ] Opis przeszkód (jeśli występują)
[ ] Zdjęcie dostępnej trasy i parkingu

--- WEJŚCIA I DRZWI ---
[ ] Minimalna szerokość prześwitu przy wejściu (cale)
[ ] Siła otwierania drzwi (funty) (≤ 5 funtów, ≤ 15 funtów (z asystą napędu))
[ ] Kierunek otwierania drzwi (wpływ na trasę dostępną) (Nie blokuje trasy dostępnej, Blokuje trasę dostępną - wymagane zastosowanie środków zaradczych)
[ ] Wolna przestrzeń podłogowa przy drzwiach (szerokość w calach)
[ ] Wolna przestrzeń podłogowa przy drzwiach (głębokość w calach)
[ ] Dostępność okuć drzwiowych (Obecność uchwytów dźwigniowych, Dostępne zawiasy, Obecne tabliczki Push/Pull, Dostępna wysokość, Inne (należy określić w LONG_TEXT))
[ ] Dodatkowe uwagi dotyczące dostępności sprzętu (jeśli wybrano opcję „Inne”)
[ ] Automatyczne otwieranie drzwi? (Tak, Nie)
[ ] Opisz wszelkie zaobserwowane problemy z dostępnością wejścia/drzwi

--- RAMPY I WINDY ---
[ ] Nachylenie rampy (%)
[ ] Szerokość rampy (cale)
[ ] Szerokość platformy u dołu rampy (cale)
[ ] Szerokość platformy u góry podjazdu (cale)
[ ] Czy barierki przy podjeździe są obecne? (Tak, Nie, Nie dotyczy)
[ ] Czy dostępna jest winda? (Tak, Nie, Nie dotyczy)
[ ] Szerokość wnętrza windy (cale)
[ ] Głębokość wnętrza windy (cale)
[ ] Wysokość panelu sterowania windą (cale) (Mniej niż 48 cali, Od 48 do 54 cali, Więcej niż 54 cale, N/A)
[ ] Czy są jakieś uwagi dotyczące konserwacji/naprawy windy?

--- KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ ---
[ ] Minimalna szerokość przejezdna korytarzy (w calach)
[ ] Promień skrętu na skrzyżowaniu korytarzy (stopy)
[ ] Czy trasy dostępne są wyraźnie oznakowane i wolne od przeszkód? (Tak, Nie, N/D)
[ ] Jakie rodzaje przeszkód znajdują się na trasach dostępnych? (Zaznacz wszystkie pasujące) (Meble, Magazynowanie, Gruz, Materiały budowlane, Brak)
[ ] Opisz wszelkie zaobserwowane problemy z trasami dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami i przedstaw sugestie dotyczące ich naprawy.
[ ] Czy na krawędziach uskoków znajdują się pasy ostrzegawcze o strukturze wypukłej? (Tak, Nie, Nie dotyczy)
[ ] Opisz czytelność oznakowania i systemów informacji wizualnej. Czy tablice znajdują się na spójnej wysokości i są łatwe do odczytania?
[ ] Czy znaki kierunkowe są dostępne i odpowiednio rozmieszczone? (Tak, Nie, N/A)

--- TOALETY I ZAPLECZE SANITARNE ---
[ ] Szerokość kabiny toaletowej (minimum)
[ ] Wolna przestrzeń podłogowa przed toaletą (minimalna długość)
[ ] Wysokość dozownika papieru toaletowego (nad poziomem wykończonej podłogi) (Mniej niż 36 cali, 36–48 cali, Większe niż 48 cali)
[ ] Obecność i rozmieszczenie uchwytów pomocniczych (zaznacz wszystkie pasujące) (Obecny uchwyt przy toalecie (lewy), Obecny uchwyt przy toalecie (prawa strona), Właściwa wysokość uchwytu (84-91 cm), Solidnie zamocowany uchwyt pomocniczy)
[ ] Wysokość zlewu (nad poziomem gotowej podłogi) (Mniej niż 32 cale, 32-36 cali, Więcej niż 36 cali)
[ ] Uwagi dotyczące dostępności zlewu (np. miejsce na kolana, izolacja)
[ ] Dostępny podmiotowy dozownik papieru toaletowego (Tak, Nie, Nie dotyczy)
[ ] Dostępność lustra (zaznacz wszystkie pasujące) (Krawędź lustra nie bliżej niż 68 cm od podłogi, Wolna przestrzeń pod zlewem)

--- EWAKUACJA AWARYJNA I BEZPIECZEŃSTWO ---
[ ] Czy drogi dostępowe do wszystkich wyjść są wyraźnie oznakowane i nieprzysłonięte? (Tak, Nie, Brak danych)
[ ] Liczba dostępnych, oznakowanych i sprawnych znaków dróg ewakuacyjnych.
[ ] Czy obecne i sprawne są słyszalne alarmy awaryjne? (Tak, Nie, Nie dotyczy)
[ ] Czy obecne i sprawne są wizualne alarmy awaryjne? (Tak, Nie, N/A)
[ ] Opisz wszelkie przeszkody lub warunki, które utrudniają ewakuację w sytuacjach awaryjnych osobom z niepełnosprawnościami.
[ ] Czy drogi ewakuacyjne są wystarczająco szerokie, aby umożliwić przemieszczanie się osobom na wózkach inwalidzkich? (Tak, Nie, Nie dotyczy)
[ ] Czy gaśnice są łatwo dostępne i wyraźnie widoczne? (Tak, Nie, Nie dotyczy)
[ ] Data ostatniej kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

--- CZĘŚCI WSPÓLNE I UDOGODNIENIA ---
[ ] Czy w kantynie/pomieszczeniu socjalnym dostępne są stoły i miejsca siedzące przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami? (Tak, Nie, N/A - Brak kantyny/pomieszczenia socjalnego)
[ ] Liczba dostępnych miejsc siedzących dla osób z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych strefach oczekiwania.
[ ] Które z poniższych udogodnień są dostępne w częściach wspólnych? (Dostępne automaty sprzedażowe, Dostępne fontanny z wodą, Dostępne bankomaty, Dostępne kioski informacyjne, Brak)
[ ] Opisz wszelkie zaobserwowane bariery w dostępności w częściach wspólnych (np. przeszkody, niewystarczająca przestrzeń).
[ ] Czy trasy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami są wyraźnie oznakowane i utrzymane w czystości w częściach wspólnych? (Tak, Nie, Częściowo)
[ ] Prześlij zdjęcia dokumentujące dostępność części wspólnych.

--- POMIESZCZENIA TECHNICZNE I STREFY SERWISOWE (DOSTĘP OGRANICZONY) ---
[ ] Obecność trasy dostępnej?
[ ] Szerokość trasy dostępnej (stopy)
[ ] Opisz wszelkie przeszkody lub odstępstwa od wytycznych dotyczących tras dostępnych.
[ ] Czy dostęp do rozdzielnicy elektrycznej jest zapewniony? (Tak, Nie, N/A)
[ ] Czy do elementów sterujących można dotrzeć bez wysiłku? (Tak, Nie, N/D)
[ ] Uwagi dotyczące dostępności zaworów odcinających (jeśli są dostępne).
[ ] Dokumentacja fotograficzna dostępnej trasy/warunków

--- PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH I ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ---
[ ] Nachylenie powierzchni (%)
[ ] Rodzaje pokrywy glebowej (Nawierzchnia utwardzona (beton, asfalt), Żwir/Luźne kamienie, Trawa/Darnina, Ściółka, Piasek)
[ ] Stabilność powierzchni gruntu (Stabilny i mocny, Lekko nierówny, Niestabilny/luźny)
[ ] Opisz wszelkie zaobserwowane przeszkody (np. wystające korzenie drzew, wystające skały)
[ ] Szerokość ścieżki dostępnej (w calach)
[ ] Czy na trasach dostępnych występują przeszkody? (Brak, Krzewy, Ławki, Doniczki, Inne (określ w LONG_TEXT))
[ ] Data ostatniego utrzymania terenów zielonych

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/accessibility-compliance-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)