ПРОВЕРКА НА ЧЕРТЕЖИ КАК Е ПОСТРОЕНО

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА ---
[ ] Комплект за рисуване Номер/Версия
[ ] Дата на първоначален преглед

[ ] Общи впечатления/Предварителни наблюдения
[ ] Пълнота на комплект чертежи
 (Завършен, Почти завършен, Непълно.
)
[ ] Предварително установени несъответствия (ако има такива)
[ ] Прикачете първоначален комплект чертежи (PDF)

[ ] Легендата и символите на чертежа ясни ли са? (Да, Не., Неясно.)

--- ПРОВЕРКА НА СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ
 ---
[ ] Основа - Нивелация: Съществуваща спрямо Оригинална
[ ] Разстояние между колоните – съществуваща спрямо проектна
[ ] Бележки/Забележки относно изграждането на основите
[ ] Проверка на размера на лъча (Точно., Некоректно - Изисква преразглеждане., Не е намерено/Липсващо)
[ ] Място на несъответствие (ако има такова)
[ ] Снимки/Документация за несъответствия (ако има такива)

[ ] Дебелина на плочите – Сравнение: изпълнение спрямо проект
[ ] Проверка на подравняването на стените (Правилно, Грешно – Изисква преразглеждане., Не е намерено/Липсва)

--- ПРОВЕРКА НА СИСТЕМИТЕ ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ, ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ И ВОДОПРОВОД (МЕО) ---
[ ] Въздуховодите са разположени правилно ли?
 (Да, Не, Непотвърдено)
[ ] Съответства ли разположението на тръбите на чертежите? (Да, Не, Непотвърдено
)
[ ] Проверка на размера на електропровода (диаметър в инчове)
[ ] Забележки относно местоположението на електрическите табла
[ ] Снимка на водопроводни връзки
[ ] Проверени ли са местата на оборудването? (Да, Не, Не е потвърдено.
)
[ ] Коментари относно отклонения от системите за пожарна защита.

--- ПРОВЕРКА НА АРХИТЕКТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ---
[ ] Проверка на местоположението на прозорците (Съпоставяне с фактически данни, Несъответствие открито – Документирано)
[ ] Проверете местоположението на вратите.
 (Съпоставяне с изграденото състояние, Разминаване открито - Документирано)
[ ] Опишете всички несъответствия в графика на изпълнение (напр. подови настилки, стенни облицовки).
[ ] Качете снимки на несъответствия в архитектурните детайли (ако има такива).
[ ] Потвърдете местоположението на архитектурни изключения/отвори.
 (Съвпадане с както е построено, Разминаване открито - Документирано)
[ ] Ако крайното количество материал се различава, отбележете разликата в квадратурата (ако има такава).
[ ] Забележете всички различия в детайлите на архитектурните облицовки (коронни корнизи, цокълни профили и др.).

--- ПРОВЕРКА НА ПОДОБРЕНИЯТА НА ОБЕКТА И ВЪНШНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ---
[ ] Проверете дали релефът и нивелацията на терена съответстват на съществуващите.
[ ] Потвърдете видовете и местоположенията на тротоарите.
 (асфалт, Бетон, Чакъл, Други (Моля, уточнете в ДЪЛЪГ ТЕКСТ))
[ ] Подробни бележки за проверка на озеленяването (Видове, местоположения и др.)

[ ] Разстояние от сградата до най-близкия токовъзел (в фута)

[ ] Снимки на външни елементи и подобрения на терена (за сравнение)
[ ] Потвърдете местата на присъединяване към комуникациите (съответстват ли на съществуващата документация?) (Съвпадение, Несъответствие - Подробност в LONG_TEXT
)
[ ] Опишете всякакви несъответствия, открити в разположението на външното осветление.

--- ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ ---
[ ] Обобщение на установените несъответствия
[ ] Подробно описание на всяка несъответствие (Включете местоположение, номер на чертеж и др.)

[ ] Общ брой установени несъответствия.

[ ] Снимков материал/Документация за Несъответствия
[ ] Статус на отстраняване на несъответствия (отворен
, Решен, Чака преглед
, Отхвърлен)
[ ] Доклад за несъответствие в датите
[ ] Корекция на разминаване в датите (ако е приложимо)
[ ] Описание на разрешаването (Как беше разрешена несъответствието)

[ ] Подпис на рецензента

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/as-built-drawings-verification-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)