WERYFIKACJA DOKUMENTACJI "JAK ZBUDOWANO"

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRZEGLĄD DOKUMENTÓW I WSTĘPNA OCENA ---
[ ] Zestaw rysunkowy numer/wersja
[ ] Data początkowego przeglądu
[ ] Ogólne wrażenia / Wstępne uwagi
[ ] Kompletność zestawu rysunkowego (Gotowe., W dużej mierze ukończone., Niepełny)
[ ] Wstępne rozbieżności, jeśli występują.
[ ] Dołącz zestaw podstawowych rysunków (PDF)
[ ] Czy legenda i symbole rysunku są jasne? (Tak., Nie., Niejasne.)

--- WERYFIKACJA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ---
[ ] Podniesienie fundamentów – Stan jak zainstalowano vs. Projekt oryginalny
[ ] Rozstaw kolumn – stan surowy vs. projekt
[ ] Uwagi/Obserwacje dotyczące budowy fundamentów
[ ] Weryfikacja rozmiaru wiązki (Poprawnie, Niewłaściwe - wymaga poprawki, Nie znaleziono/Brak)
[ ] Lokalizacja rozbieżności (jeśli występują)

[ ] Zdjęcia/Dokumentacja Rozbieżności (jeśli występują)
[ ] Grubość płyty - stan rzeczywisty w porównaniu z projektem
[ ] Weryfikacja wypoziomowania ścian (Prawidłowy, Błędne - wymaga poprawy, Nie znaleziono/Brak)

--- WERYFIKACJA SYSTEMÓW MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH (MES) ---
[ ] Czy trasy kanałów wentylacyjnych są prawidłowe? (Tak., Nie, Niezatwierdzone)
[ ] Czy układ rurociągów odpowiada rysunkom? (Tak, Nie., Niezweryfikowane)
[ ] Weryfikacja Rozmiaru Rur Elektrycznych (średnica w calach)

[ ] Uwagi dotyczące lokalizacji tablic rozdzielczych.
[ ] Zdjęcie otworów instalacyjnych
[ ] Czy potwierdzono lokalizację sprzętu?
 (Tak, Nie., Niezweryfikowane)
[ ] Komentarze dotyczące odchyleń od systemu ochrony przeciwpożarowej.

--- WERYFIKACJA CECH ARCHITEKTONICZNYCH ---
[ ] Sprawdź położenie okien (Dopasuj do stanu faktycznego, Niezgodność wykryta – udokumentowano.
)
[ ] Zweryfikuj lokalizację drzwi.
 (Dopasowanie do stanu faktycznego, Zauważono rozbieżność – udokumentowano.
)
[ ] Opisz wszelkie rozbieżności w harmonogramach prac (np. podłogi, okładziny ścienne).
[ ] Prześlij zdjęcia wszelkich rozbieżności w detalach architektonicznych.
[ ] Zweryfikuj lokalizację wycięć/otworów architektonicznych. (Dopasowanie do stanu faktycznego, Zauważono rozbieżność – udokumentowano.
)
[ ] Jeśli zużyty materiał będzie się różnić, zanotuj rozbieżność w powierzchni (jeśli dotyczy).
[ ] Zwróć uwagę na wszelkie różnice w detalach architektonicznych wykończeniach (listwach przyszybowych, cokółków, itp.).

--- WERYFIKACJA POPRAWEK NA TERENIE I PRAC ZEWNĘTRZNYCH ---
[ ] Zweryfikuj, czy usytuowanie i rzeźba terenu odpowiadają dokumentacji powykonaniowej.
[ ] Potwierdź rodzaje i położenie chodników. (Asfalt, Beton, Żwir, Inne (Proszę określić w polu tekstowym o dużej objętości).)
[ ] Szczegółowe uwagi dotyczące weryfikacji zagospodarowania terenu (gatunki, lokalizacje, itp.)

[ ] Odległość od budynku do najbliższego przyłącza mediów (stopy)
[ ] Zdjęcia elementów zewnętrznych i ulepszeń terenu (do porównania)
[ ] Potwierdź punkty przyłączeniowe mediów (zgodne z dokumentacją powykonaniową?) (Mecz, Niezgodność - Szczegół w DŁUGIM_TEKŚCIE
)
[ ] Opisz wszelkie rozbieżności zauważone w układzie oświetlenia zewnętrznego.

--- PROWADZENIE DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJA ---
[ ] Podsumowanie Zauważonych Rozbieżności
[ ] Szczegółowy opis każdej rozbieżności (zawierający lokalizację, numer rysunku, itd.)
[ ] Liczba zidentyfikowanych rozbieżności
[ ] Dokumentacja/Zdjęcia potwierdzające rozbieżności
[ ] Status Rozwiązywania Rozbieżności (Otwórz, Rozwiązany, W oczekiwaniu na weryfikację, Odrzucony.
)
[ ] Zgłoszono rozbieżność dat.
[ ] Rozbieżność daty usunięta (jeśli dotyczy)
[ ] Opis rozwiązania (Jak rozbieżność została usunięta)

[ ] Podpis recenzenta

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/as-built-drawings-verification-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)