LISTA DE VERIFICACIÓN DE ERGONOMÍA EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN: PRÁCTICAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO INDUSTRIAL

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO ---
[ ] Altura de la superficie de trabajo (pulgadas)
[ ] Distancia al Herramienta de Uso Frecuente Más Cercana (pulgadas)

[ ] Material de Superficie de Trabajo (Madera, Metal, Alfombrilla Antifatiga, Otro/a)
[ ] Evaluación del alcance (Óptimo, Requiere ajuste., Alcance excesivo)
[ ] Notas sobre la distribución del puesto de trabajo.
[ ] Coordenadas de estación de trabajo

--- EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ---
[ ] Ajuste de Peso de la Herramienta (adecuado, Demasiado pesado.
, Demasiado ligero.)
[ ] Diámetro del mango (mm)
[ ] Agarre cómodo (Cómodo/a, Algo cómodo, Incomodo/a)
[ ] Describe cualquier dificultad encontrada al usar la herramienta.
[ ] Suba una foto de la herramienta/equipo.
[ ] Nivel de Vibración del Equipo (Aceptable, Notable, Excesivo)

--- PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE MATERIALES ---
[ ] Peso Promedio Levantado (lbs)
[ ] Frecuencia de elevación (elevaciones/hora)
[ ] Método de elevación (Manual, Asistido, Automatizado)
 (Manual, Asistido (p. ej., elevador), Automatizado (p. ej., transportador))
[ ] Ayudas para la manipulación (Marque todas las que correspondan)
 (Carretillas, Montacargas de paleta, Montacargas, Elevadores, Carretillas, Ninguno.)
[ ] Describa el procedimiento de manipulación de materiales.
[ ] Estado del entrenamiento de los empleados (Entrenado, No capacitado.)

--- POSTURA DEL TRABAJADOR Y MECÁNICA CORPORAL ---
[ ] Distancia de alcance (pulgadas)
[ ] Postura corporal típica observada (seleccione una)
 (Erguido, Inclinación hacia adelante, Doblamiento, Torcedura, Posición incómoda)
[ ] Describa cualquier movimiento corporal inusual observado.
[ ] Nivel de Flexión del Tronco (seleccione una opción) (Mínimo, Moderado, Significativo)
[ ] Frecuencia de Flexiones/Torsiones Repetitivas (veces/minuto)

[ ] Observaciones sobre los niveles de comodidad de los trabajadores (retroalimentación verbal)

--- ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS REPETITIVOS ---
[ ] Ciclos Estimados Por Hora
[ ] Tipo de Movimiento Primario (p. ej., Flexión de la Muñeca, Rotación del Hombro) (Flexión/Extensión de la muñeca, Rotación del hombro, Flexión/Extensión del codo, Movimientos de los dedos/pulgars, Otro (Especificar en texto largo))
[ ] Descripción de movimiento repetitivo (si se seleccionó Otro anteriormente)
[ ] Duración promedio del ciclo de movimiento repetitivo (segundos)
[ ] Factores de Riesgo Potenciales Observados (Marque todas las que correspondan) (Postura incómoda, Fuerza excesiva, Alta tasa de repetición, Falta de descansos, Formación insuficiente)
[ ] Comentarios/Preocupaciones de los Trabajadores sobre Movimientos Repetitivos
[ ] Acción inmediata requerida (si aplica)
 (Ninguno., Ajuste la altura del puesto de trabajo., Modificar secuencia de tareas, Proporcionar Dispositivo de Asistencia, Proporcionar capacitación adicional.)

--- ILUMINACIÓN Y VISIBILIDAD
 ---
[ ] Nivel de Iluminación Ambiental (Lux)

[ ] Tipo de fuente de luz (LED, Fluorescente, incandescente, Natural, Otros)
[ ] Problemas de visibilidad detectados. (Resplandor, Sombras, Reflexiones
, Iluminación insuficiente, Ninguno.)
[ ] Áreas Específicas con Visibilidad Deficiente
[ ] Fecha de la última inspección de iluminación

--- FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
 ---
[ ] Finalización del Módulo de Capacitación (Ergonomía 101) (Completado., En curso
, No iniciado
)
[ ] Fecha de la última capacitación en ergonomía
[ ] Horas de capacitación en ergonomía recibidas (total)
[ ] Confirmación del Supervisor sobre la Suficiencia de la Capacitación (Sí., No)
[ ] Notas sobre la Comprensión de los Principios de la Higiene Postural por Parte de los Empleados

--- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ---
[ ] Equipo de protección personal obligatorio para la tarea. (Gafas de seguridad, Guantes, Protección Auditiva, Respirador, Zapatos de seguridad, Visera protectora
, delantal)
[ ] Estado de los Calzado de Seguridad (1-10, 10=Excelente)
[ ] Tipo de Guante (Nitrilo, látex, Cuero, Resistente a cortes)
[ ] Fecha de prueba de ajuste del respirador (si aplica)
[ ] Fecha de última inspección de gafas de seguridad

--- RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA ---
[ ] Sugerencias de los trabajadores para mejoras ergonómicas
[ ] Número de problemas ergonómicos reportados en este período.
[ ] ¿Estaban los trabajadores satisfechos con los recientes ajustes ergonómicos? (Sí., No., Neutral)
[ ] Fecha de la última reunión de evaluación ergonómica.
[ ] ¿Qué áreas requieren una investigación más exhaustiva según los comentarios recibidos? (Distribución del puesto de trabajo, Herramientas, Manipulación de materiales, Formación)
[ ] Resumen de las acciones a seguir de la reunión de revisión

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/assembly-line-ergonomics-checklist-manufacturing-workplace-health-safety-practices
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)