LISTA KONTROLNA SPRZĘTU AV DLA AUDYTORIUM

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PROJEKTOR I EKRAN ---
[ ] Godziny pracy projektora
[ ] Numer modelu projektora
[ ] Status projektora (Praca, Przyciemniony, Nie działa)
[ ] Typ ekranu (Instrukcja obsługi, Elektryczny, Naprawiony)
[ ] Rozmiar ekranu (Szerokość)
[ ] Stan powierzchni ekranu (Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Uwagi dotyczące projektora i ekranu

--- UKŁAD DŹWIĘKOWY ---
[ ] Liczba mikrofonów
[ ] Typ mikrofonu (główny) (Bezprzewodowy przenośny, Przewodowy ręczny, Mikrofon piersiowy, Podium Mic, Inne)
[ ] Typ systemu nagłośnieniowego (Główny PA, Dźwięk otaczający, Wypełnienie przednie, Inne)
[ ] Wzmocnienie systemu głośnikowego (dB)
[ ] Uwagi do systemu audio (szumy, zniekształcenia itp.)
[ ] Funkcjonalność miksera (Pełnie funkcjonalny, Minorne problemy, Istotne Problemy, Niefunkcjonalne)
[ ] Ostatnie serwisowanie wzmacniacza
[ ] Proszę opisać wszelkie nietypowe dźwięki lub problemy zaobserwowane podczas testowania.

--- ŹRÓDŁA WIDEO I ODTWARZANIE ---
[ ] Urządzenie źródłowe 1 Status (np. laptop, Blu-ray) (Operacyjny, Wymaga naprawy, Nieobecny)
[ ] Typ połączenia urządzenia źródłowego 1 (HDMI, VGA, DisplayPort, Inne)
[ ] Opóźnienie wejściowe urządzenia źródłowego 1 (ms - jeśli można przetestować)
[ ] Uwagi dotyczące funkcjonalności/problemów urządzenia źródłowego 1
[ ] Status urządzenia źródłowego 2 (np. komputer, aparat) (Operacyjny, Wymaga naprawy, Nieobecny)
[ ] Zrzut ekranu problemu z wyświetlaczem (jeśli dotyczy)
[ ] Wersja oprogramowania urządzenia źródłowego (jeśli dostępna)

--- SYSTEM STEROWANIA I ZDALNY ---
[ ] Model systemu sterowania
[ ] Wersja oprogramowania
[ ] Funkcjonalność zdalna (Pełnie funkcjonalny, Częściowo sprawne, Nie działa)
[ ] Uwagi dotyczące zdalnej obsługi
[ ] Ustawienia fabryczne (Wszystkie ustawienia działają, Niektóre ustawienia wstępne działają, Brak gotowych ustawień)
[ ] Data ostatniej aktualizacji systemu
[ ] Wyświetlone komunikaty o błędach (jeśli występują)

--- ŁĄCZNOŚĆ I KABLE ---
[ ] Liczba dostępnych kabli XLR
[ ] Liczba dostępnych kabli HDMI
[ ] Liczba dostępnych kabli VGA
[ ] Stan kabla HDMI (główny projektor) (Świetnie, Dobry, Sprawiedliwy, Zły - Wymaga wymiany)
[ ] Stan kabla audio (miksowany do głośników) (Świetnie, Dobry, Sprawiedliwy, Zły - Wymaga wymiany)
[ ] Uwagi dotyczące stanu kabla (np. uszkodzenie ekranowania, przetarcie końcówek)
[ ] Kable zasilające - Jakiekolwiek uszkodzenia? (Tak, Nie, Brak dostępnych kabli zasilających)
[ ] Zdjęcia uszkodzonych kabli

--- INTEGRACJA OŚWIETLENIA ---
[ ] Synchronizacja poziomów ściemniania
[ ] Funkcjonalność zestawów świateł (Poprawnie działający, Wymaga korekty, Niefunkcjonalne)
[ ] Integracja efektów oświetleniowych? (Mycie świateł, Światła reflektorowe, Podświetlenie, Światła stroboskopowe, Żaden)
[ ] Interfejs sterowania oświetleniem (Zintegrowany z systemem sterowania AV, Oddzielne panel sterowania)
[ ] Uwagi dotyczące problemów z integracją oświetlenia

--- ZASILANIE I ZASILANIE AWARYJNE ---
[ ] Napięcie na głównym wejściu zasilania (V)
[ ] Zużycie energii (Waty)
[ ] Status UPS (jeśli dotyczy) (Operacyjny, Wymaga konserwacji, Uszkodzony)
[ ] Pojemność baterii UPS (%)
[ ] Ostatnia data przeglądu UPS
[ ] Uwagi dotyczące stabilności/fluktuacji zasilania
[ ] Status generatora (jeśli dotyczy) (Operacyjny, Wymaga konserwacji, Uszkodzony, Nie dotyczy)
[ ] Czas pracy generatora (godziny - ostatnie testy)

--- OGÓLNY STAN I KONSERWACJA ---
[ ] Całkowity czas pracy (projektor)
[ ] Całkowity czas pracy (system audio)
[ ] Ostatnia wymiana lampy (projektora)
[ ] Ostatnia wymiana filtra (Projektor)
[ ] Uwagi dotyczące nietypowych dźwięków lub problemów
[ ] Ogólny stan wyposażenia (Doskonałe, Dobry, Sprawiedliwy, Słaby)
[ ] Zalecane działania konserwacyjne
[ ] Data ostatniego przeglądu profilaktycznego
[ ] Zdjęcia wszelkich zaobserwowanych usterek

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/auditorium-av-equipment-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)