VORLAGE: CHECKLISTE FÜR DIE VORINSPEKTION IN DER AUTOWERKSTATT

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- FAHRZEUGINFORMATIONEN & KUNDENKOMMUNIKATION ---
[ ] Kundenname
[ ] Fahrzeug-Fahrgestellnummer (VIN)
[ ] Fahrzeugjahr
[ ] Fahrzeugmarke
[ ] Fahrzeugmodell
[ ] Kundenanliegen/Symptome
[ ] Grund der Inspektion (Besichtigung vor dem Kauf, Routinewartung, Geräusche/Vibrationen, Warnleuchte, Sonstige)

--- ERSTE FAHRZEUGBEWERTUNG (AUSSENANSICHT) ---
[ ] Kilometerstand
[ ] Sichtbare Karosserieschäden (Dellen, Kratzer, Rost)
[ ] Reifenzustand (Alle zutreffenden auswählen) (Gut, Fair, Arm, Ungleichmäßiger Verschleiß, Vorwölbung/Blase, Seitenwandbeschädigung)
[ ] Zustand der Verglasung (Windschutzscheibe, Fenster) (Ausgezeichnet, Gut, Abplatzungen/Risse vorhanden)
[ ] Bitte halten Sie etwaige nachträglichen Änderungen fest
[ ] Reifendruck (PSI) - Vorne Links
[ ] Reifendruck (PSI) - Vorne Rechts

--- ERSTMALIGE FAHRZEUGPRÜFUNG (INNENRAUM) ---
[ ] Kundenanliegen (Innenraum)
[ ] Innenraumreinigung (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Zustand der Polsterung (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Mangelhaft – Risse/Flecken)
[ ] Kilometerstand
[ ] Irgendwelche Warnleuchten im Innenraum?
[ ] Geprüfte Innenraummerkmale (Alle zutreffenden auswählen) (Radio, Klimaanlage, Heizgerät, Elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, Schiebedach)
[ ] Jegliche bemerkten Innenschäden?

--- PRÜFUNG DES FLÜSSIGKEITSSTANDS ---
[ ] Motorölstand (Zoll)
[ ] Kühlmittelstand (Gallonen)
[ ] Bremsflüssigkeitsstand (Zoll)
[ ] Servoflügelstand (Zoll)
[ ] Getriebeölstand (Zoll)
[ ] Motorölzustand (Normal, Leicht verschmutzt, Schmutzig, Trüb/Verunreinigt)
[ ] Zustand des Kühlmittels (Normal, Rostig, Bewölkt)

--- INSPEKTION DES BREMSSYSTEMS ---
[ ] Bremsbelagstärke (Vorne – Fahrerseite) (Gut, Fair, Muss ersetzt werden, N/A)
[ ] Bremsbelagstärke (vorne – Beifahrerseite) (Gut, Fair, Muss ersetzt werden, N/A)
[ ] Zustand der Bremsscheibe (vorne) (Gut, Geringfügige Punktabzüge, Erhebliche Oberflächenbeschädigungen/Rost, Muss ersetzt werden)
[ ] Bremsbelagstärke (Hinten - Fahrerseite) - mm
[ ] Bremsbelagstärke (Hinten – Beifahrerseite) - mm
[ ] Zustand der Bremsleitungen/Schläuche (Gut, Lecks vorhanden, Risse/Schäden, N/A)
[ ] Zusätzliche Hinweise zum Bremssystem

--- INSPEKTION VON AUFHÄNGUNG & LENKUNG ---
[ ] Zustand von Stoßdämpfern/Federbeinen (Gut, Fair, Arm, Undicht)
[ ] Zustand der Kugelgelenke (jede Seite) (Gut, Fair, Arm, Wiedergabe erkannt)
[ ] Zustand der Spurstangenkopf-Gelenke (pro Seite) (Gut, Fair, Arm, Wiedergabe erkannt)
[ ] Fahrwerkshöhe (vorne - Zoll)
[ ] Fahrwerkshöhe (Hinten – Zoll)
[ ] Beschreibung des Lenkspiels (falls zutreffend)
[ ] Zustand der Servolenkung (Normal, Laut, Undicht, Nicht funktionstüchtig)
[ ] Foto der Fahrwerkskomponenten (falls erforderlich)

--- REIFENINSPEKTION ---
[ ] Reifendruck (Vorne Links)
[ ] Reifendruck (vorne rechts)
[ ] Reifendruck (hinten links)
[ ] Reifendruck (hinten rechts)
[ ] Profiltiefe (vorne links) (in mm)
[ ] Reifenprofiltiefe (vorne rechts) (in mm)
[ ] Profiltiefe (hinten links) (in mm)
[ ] Reifenprofiltiefe (Hinten Rechts) (in mm)
[ ] Reifenzustand (Gesamt) (Gut, Fair, Arm, Muss ersetzt werden)
[ ] Notizen/Kommentare (z. B. ungleichmäßiger Verschleiß, Beschädigung)

--- INSPEKTION DES ABGASSYSTEMS ---
[ ] Zustand der Abgasanlage (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm, N/A)
[ ] Beschreiben Sie etwaige sichtbaren Schäden oder Korrosion
[ ] Liegt ein Abgasleck vor? (Ja, Nein, Verdacht auf)
[ ] Ungefähre Leckstelle (falls zutreffend)
[ ] Beschreiben Sie das Abgassound oder den Geruch (falls vorhanden)
[ ] Zustand des Katalysators (falls sichtbar) (Gut, Fair, Arm, n. v.)
[ ] Fotos der Abgasanlage hochladen (optional)

--- BELEUCHTUNGS- & ELEKTROSYSTEME ---
[ ] Scheinwerfer – Funktionalität (Einwandfrei funktionierend, Dimmbar, Funktioniert nicht, Anpassung erforderlich)
[ ] Rückleuchten – Funktionalität (Einwandfrei funktionierend, Gedimmt, Funktioniert nicht, Anpassung erforderlich)
[ ] Bremsleuchten – Funktionalität (Einwandfrei funktionierend, Dimmbar, Funktioniert nicht)
[ ] Blinker – Funktionsweise (Einwandfrei funktionierend, Funktioniert nicht – Vorne, Funktioniert nicht – hinten)
[ ] Innenraumbeleuchtung – Zustand des Leuchtmittels (0-10, 10=Hervorragend)
[ ] Horn – Funktionalität (Einwandfrei funktionierend, Funktioniert nicht)

--- MOTOR & MECHANISCHE KOMPONENTEN ---
[ ] Gürtel (Zustand) (Gut, Fair, Mangelhaft – Austausch empfohlen)
[ ] Schläuche (Zustand) (Gut, Fair, Mangelhaft - Austausch empfohlen, Undicht)
[ ] Motorölstand (Zoll)
[ ] Kühlmittelstand (Vollständig, Niedrig, Leer)
[ ] Zusätzliche Hinweise

--- DIAGNOSESCAN (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Verwendetes Diagnosegerät: (Snap-On, Autel, Starten, Sonstiges)
[ ] Gefundene Fehlercodes (DTCs): (P0300 - Fehlzündung (Zufällig/Mehrere Zylinder), P0171 - Gemisch zu mager (Bank 1), P0420 - Wirkungsgrad des Katalysators unter Schwellenwert, Keine Codes vorhanden, Sonstige – Bitte angeben)
[ ] Fehlerbeschreibungen & Technikerhinweise:
[ ] Freeze-Frame-Daten (Drehzahl):
[ ] Freeze-Frame-Daten (Geschwindigkeit):
[ ] Scan-Datum:
[ ] Scanzeit:

--- DOKUMENTATION & KUNDENBESTÄTIGUNG ---
[ ] Kundenname
[ ] Fahrzeug-Fahrgestellnummer (VIN)
[ ] Zusammenfassung der Inspektionsergebnisse (für den Kunden)
[ ] Bestätigung des Kunden über den Prüfumfang (Entspricht dem Umfang, Änderungswünsche am Leistungsumfang – dem Kunden erklärt)
[ ] Unterschrift des Kunden
[ ] Datum der Bestätigung

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/auto-repair-shop-management/auto-repair-shop-pre-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)