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--- INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO Y COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ---
[ ] Nombre del cliente
[ ] Número de identificación del vehículo (VIN)
[ ] Año de fabricación del vehículo
[ ] Marca del vehículo
[ ] Modelo de vehículo
[ ] Problemas/síntomas reportados por los clientes
[ ] Motivo de la inspección (Inspección previa a la compra, Mantenimiento de rutina, Ruido/Vibración, Luz de advertencia, Otros)

--- EVALUACIÓN INICIAL DEL VEHÍCULO (EXTERIOR) ---
[ ] Lectura del odómetro.
[ ] Daños visibles en la carrocería (abolladuras, arañazos, óxido)
[ ] Estado de los neumáticos (seleccione todas las opciones que correspondan) (Bien., Justo, Malo, Desgaste desigual., Abultamiento/Burbuja, Daños en la pared lateral.)
[ ] Estado del cristal (parabrisas, ventanillas) (Excelente, Bien., Presencia de astillas/grietas.)
[ ] Indique cualquier modificación realizada posteriormente a la compra.
[ ] Presión de los neumáticos (PSI) - Delantero izquierdo
[ ] Presión de los neumáticos (PSI) - Neumático delantero derecho

--- EVALUACIÓN INICIAL DEL VEHÍCULO (INTERIOR) ---
[ ] Preocupaciones de los clientes (área interior)
[ ] Limpieza interior (Excelente, Bien., Justo, imparcial., Malo.)
[ ] Estado del tapizado (Excelente, Bien., Justo, Malo: Desgarros o manchas.)
[ ] Lectura del cuentakilómetros
[ ] ¿Hay alguna luz de advertencia encendida en el interior?
[ ] Características interiores que se han probado (seleccione todas las que correspondan) (Botón de opción., Aire acondicionado, Calentador, Ventanas con control eléctrico, Bloqueos avanzados, Techo solar corredizo)
[ ] ¿Se ha detectado algún daño en el interior?

--- COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO. ---
[ ] Nivel de aceite del motor (en pulgadas)
[ ] Nivel de refrigerante (galones)
[ ] Nivel de líquido de frenos (en pulgadas)
[ ] Nivel del líquido de la dirección asistida (en pulgadas)
[ ] Nivel de líquido de transmisión (en pulgadas)
[ ] Estado del aceite del motor (Normal, Ligeramente sucio., Sucio, Turbio/Contaminado)
[ ] Estado del refrigerante (Normal, Oxidado, Nublado.)

--- INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS ---
[ ] Grosor de las pastillas de freno (delanteras, lado del conductor) (Bien., Justo, imparcial., Requiere reemplazo., N/A)
[ ] Grosor de las pastillas de freno (delanteras, lado del pasajero) (Bien., Justo, equitativo., Requiere reemplazo., No aplica.)
[ ] Estado del disco de freno (delantero) (Bien, Puntuación menor., Puntuación/Óxido importantes, Requiere reemplazo.)
[ ] Grosor de las pastillas de freno (trasera - lado del conductor) - mm
[ ] Grosor de las pastillas de freno (trasera - lado del pasajero) - mm
[ ] Estado de la línea/manguera de freno. (Bien., Fugas detectadas, Grietas/Daños, No aplica.)
[ ] Notas adicionales sobre el sistema de frenos.

--- INSPECCIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA DIRECCIÓN. ---
[ ] Estado de los amortiguadores/pistones. (Bien., Justo, imparcial., Malo, Fuga de información.)
[ ] Estado de la rótula (por cada lado) (Bien, Justo, equitativo., Malo/a, Se detectó contenido multimedia.)
[ ] Estado de la rótula de dirección (por cada lado) (Bien., Justo., Malo, Se detectó contenido multimedia.)
[ ] Altura libre al suelo (delantero, en pulgadas)
[ ] Altura al suelo (parte trasera, en pulgadas)
[ ] Descripción de la función de control (si corresponde)
[ ] Estado del sistema de dirección asistida. (Normal, Ruidoso, Fuga de información, No funciona.)
[ ] Foto de los componentes de la suspensión (si es necesario).

--- INSPECCIÓN DE NEUMÁTICOS ---
[ ] Presión de los neumáticos (delantero izquierdo)
[ ] Presión de los neumáticos (delantero derecho)
[ ] Presión de los neumáticos (trasero izquierdo)
[ ] Presión de los neumáticos (trasero derecho)
[ ] Profundidad de la banda de rodadura (delantero izquierdo) (en mm)
[ ] Profundidad de la banda de rodadura (neumático delantero derecho) (en mm)
[ ] Profundidad del dibujo de la banda de rodadura (neumático trasero izquierdo) (en mm)
[ ] Profundidad de la banda de rodadura (neumático trasero derecho) (en mm)
[ ] Estado de los neumáticos (en general) (Bien., Justo, imparcial., Malo, Requiere reemplazo.)
[ ] Notas/Comentarios (por ejemplo, desgaste desigual, daños)

--- INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE. ---
[ ] Estado del sistema de escape. (Excelente., Bien., Justo, Malo, No aplica.)
[ ] Describa cualquier daño o corrosión visible.
[ ] ¿Hay fugas en el sistema de escape? (Sí., No., Sospechoso.)
[ ] Ubicación aproximada de la fuga (si corresponde)
[ ] Describa el sonido o el olor del escape (si lo hay).
[ ] Estado del convertidor catalítico (si es visible) (Bien., Justo/a, Pobre, No aplica.)
[ ] Sube fotos del sistema de escape (opcional).

--- SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICOS ---
[ ] Faros: funcionalidad (Funcionando correctamente, Atenuar, No funciona., ¿Necesita ajustes?)
[ ] Luces traseras: funcionalidad (Funcionando correctamente, Atenuar, No funciona., Se requiere ajuste.)
[ ] Luces de freno: funcionalidad (Funcionando correctamente, Atenuar, No funciona.)
[ ] Luces de giro: funcionalidad. (Funcionando correctamente., No funciona — Parte frontal, No funciona: parte trasera.)
[ ] Luz interior: estado de la bombilla (de 0 a 10, donde 10 = excelente)
[ ] Horn - Funcionalidad (Funcionando correctamente., No funciona.)

--- MOTOR Y COMPONENTES MECÁNICOS ---
[ ] Correas (estado) (Bien., Justo, Malo: se recomienda reemplazar.)
[ ] Mangueras (estado) (Bien., Justo, Malo: se recomienda reemplazarlo., Filtración)
[ ] Nivel de aceite del motor (en pulgadas)
[ ] Nivel de refrigerante. (Completo, Bajo, Vacío)
[ ] Notas adicionales

--- ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO (SI PROCEDE) ---
[ ] Herramienta de diagnóstico utilizada: (Encaja a la perfección., Autel, Lanzar, Otros)
[ ] Códigos de diagnóstico de fallas (DTC) detectados: (P0300: Fallos de encendido aleatorios o múltiples en varios cilindros., P0171: Mezcla demasiado pobre (banco 1), P0420: la eficiencia del sistema catalítico está por debajo del umbral., No se encontraron códigos., Otro: especifique.)
[ ] Descripción de los códigos y notas del técnico:
[ ] Datos de fotograma congelado (RPM):
[ ] Datos de fotograma congelado (velocidad):
[ ] Fecha de escaneo:
[ ] Tiempo de escaneo:

--- DOCUMENTACIÓN Y CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE ---
[ ] Nombre del cliente
[ ] Número de identificación del vehículo (VIN)
[ ] Resumen de los resultados de la inspección (para el cliente)
[ ] Confirmación del cliente sobre el alcance de la inspección. (De acuerdo con el alcance., Solicitud de modificación del alcance: explicación proporcionada al cliente.)
[ ] Firma del cliente
[ ] Fecha de confirmación
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