КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ПОДДРЪЖКА НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (EV)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ВИЗУАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ---
[ ] Идентификатор на станцията
[ ] Околна температура (°C)
[ ] Общо състояние (Отлично, Добро, Справедлив, Беден)
[ ] Опишете всякакви видими повреди
[ ] Доказателства за вандализъм? (Да, Не)
[ ] Качете снимка на станцията

--- ОЦЕНКА НА КАБЕЛА И КОНЕКТОРА ---
[ ] Състояние на кабела (Отлично, Добро, Справедлив, Беден)
[ ] Състояние на пиновете на конектора (Почистване, Лека корозия, Умерена корозия, Значителна корозия)
[ ] Дължина на изтърпване на кабела (mm)
[ ] Изкривяване на пиновете на конектора (mm)
[ ] Допълнителни бележки
[ ] Снимки на щетите

--- ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ДИСПЛЕЯ И ИНТЕРФЕЙСА ---
[ ] Четимост на дисплея (Яркост, Контраст)
[ ] Показват ли се съобщения за грешка? (Да, Не)
[ ] Описание на всички показани съобщения за грешка
[ ] Ниво на яркост (ако е регулируемо)
[ ] Реактивност на потребителския интерфейс (Много отзивчив, Адаптивен, Леко забавяне, Закъсване)
[ ] Дата на последната актуализация на фърмуера

--- ЦЕЛОСТ НА ЗАРЯДНИЯ ПОРТ ---
[ ] Опишете всякакви видими повреди по зарядния порт (драскотини, пукнатини и др.)
[ ] Ниво на корозия на пиновете на конектора (0-5, 0=няма, 5=тежка)
[ ] Тип на конектора (Тип 1 (CHAdeMO), Тип 1 (J1772), Тип 2 (Mennekes), CCS Combo 1, CCS Combo 2, Собственост на Tesla)
[ ] Съпротивление на пиновете на конектора (Омове)
[ ] Записвайте всички необичайни звуци или миризми, открити в зарядното гнездо.
[ ] Състояние на конектора (Отлично, Добро, Справедлив, Беден)

--- ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ---
[ ] Подпис на техника (Тест на аварийното спиране)
[ ] Време за активиране на аварийното спиране (секунди)
[ ] Статус на бутона за аварийно спиране (Функционален, Нуждае се от ремонт)
[ ] Брой натискания на бутона за аварийно спиране (за тест на функционалността)
[ ] Проверка на функционалността на междинната заключваща защита на захранването (Премини, Неуспех)

--- АКТУАЛИЗАЦИИ НА СОФТУЕР И ФЪРМУЕР ---
[ ] Дата на последната актуализация
[ ] Текуща версия на фърмуера
[ ] Метод за актуализация (Автоматично, Ръководство, Мрежово избускване)
[ ] Бележки за актуализацията
[ ] Статус на изпълнението (Успешен, Частичен успех, Неуспешно)

--- ЗАХРАНВАНЕ И ВРЪЗКИ ---
[ ] Входно напрежение (V)
[ ] Изходно напрежение (V)
[ ] Входен ток (A)
[ ] Изходен ток (A)
[ ] Тип на връзката (Вграден, Приложение (Plug-in))
[ ] Статус на връзката (Сигурно, Свободен, Кородиран)
[ ] Забележки относно интегритета на връзката

--- ЕКОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ---
[ ] Околна температура (°C)
[ ] Относителна влажност (%)
[ ] Излагане на директна слънчева светлина (Не, Минималистичен, Умерена, Значителен)
[ ] Доказателства за валежи/влажност (Не, Невъзрастен, Умерена, Значителен)
[ ] Последно събитие със сняг/лед

--- ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ---
[ ] Дата на инспекция
[ ] Време за инспекция
[ ] Температура (°C)
[ ] Подробни наблюдения/бележки
[ ] Общо състояние (Отлично, Добро, Справедлив, Беден)
[ ] Подпис на инспектора
[ ] Придружаващи снимки (по желание)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/automotive/automotive-electric-vehicle-ev-charging-station-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)