WARTUNGSCHECKLISTE FÜR LADESTATIONEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE (EV)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VISUELLE INSPEKTION ---
[ ] Stations-ID
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Gesamtzustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, arm)
[ ] Beschreiben Sie jeglichen sichtbaren Schaden
[ ] Hinweise auf Vandalismus? (Ja, Nein)
[ ] Foto des Bahnhofs hochladen

--- KABEL- UND STECKVERBINDERPRÜFUNG ---
[ ] Kabelzustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Zustand der Anschlussstifte (Sauber, Leichte Korrosion, Moderate Korrosion, Starke Korrosion)
[ ] Kabelfransenlänge (mm)
[ ] Anschlussstiftbiegung (mm)
[ ] Zusätzliche Anmerkungen
[ ] Fotos von Schäden

--- ANZEIGE- UND SCHNITTSTELLENFUNKTIONALITÄT ---
[ ] Anzeigbarkeit (Helligkeit, Kontrast)
[ ] Anzeigen von Fehlermeldungen? (Ja, Nein)
[ ] Beschreibung aller angezeigten Fehlermeldungen
[ ] Helligkeitsstufe (falls einstellbar)
[ ] Benutzeroberflächenreaktionsfähigkeit (Sehr reaktionsschnell, Reaktionsschnell, Etwas nachlaufend, Nachziehend)
[ ] Datum des letzten Firmware-Updates

--- INTEGRITÄT DES LADEANSCHLUSSES ---
[ ] Beschreiben Sie jegliche sichtbaren Schäden am Ladeanschluss (Kratzer, Risse usw.).
[ ] Korrosionsgrad des Steckverbinder-Pins (0-5, 0=kein Befall, 5=stark)
[ ] Anschlussart (Typ 1 (CHAdeMO), Typ 1 (J1772), Typ 2 (Mennekes), CCS Combo 1, CCS Combo 2, Tesla Proprietär)
[ ] Kontaktstiftwiderstand (Ohm)
[ ] Jegliche ungewöhnlichen Geräusche oder Gerüche am Ladeanschluss dokumentieren.
[ ] Anschlusszustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)

--- ÜBERPRÜFUNG DER SICHERHEITSMERKMALE ---
[ ] Techniker-Unterschrift (Not-Aus-Test)
[ ] Betätigungszeit des Not-Aus (Sekunden)
[ ] Status des Not-Aus-Tasters (Funktional, Muss repariert werden)
[ ] Anzahl der Betätigungen des Not-Aus-Tasters (für Funktionstest)
[ ] Prüfung der Stromkreisunterbrechungsfunktionalität (Pass, Fehlschlagen)

--- SOFTWARE- UND FIRMWARE-UPDATES ---
[ ] Letztes Update-Datum
[ ] Aktuelle Firmware-Version
[ ] Aktualisierungsmethode (Automatisch, Handbuch, Netzwerk-Push)
[ ] Versionshinweise
[ ] Erfolgsstatus (Erfolgreich, Teilerfolg, Fehlgeschlagen)

--- STROMVERSORGUNG UND ANSCHLÜSSE ---
[ ] Eingangsspannung (V)
[ ] Ausgangsspannung (V)
[ ] Eingestrom (A)
[ ] Aktueller Strom (A)
[ ] Anschlussart (Von Natur aus gegeben, Plug-in)
[ ] Verbindungsstatus (Sicher, Locker, Korrodiert)
[ ] Hinweise zur Verbindungsintegrität

--- UMWELTFAKTOREN ---
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Relative Luftfeuchtigkeit (%)
[ ] Exposition gegenüber direkter Sonneneinstrahlung (Nein, Minimal, Mäßig, bedeutend)
[ ] Beweis von Niederschlag/Feuchtigkeit (Nein, Geringfügig, Mäßig, Signifikant)
[ ] Letztes Schnee-/Eisereignis

--- BERICHTERSTATTUNG & DOKUMENTATION ---
[ ] Inspektionsdatum
[ ] Inspektionszeit
[ ] Temperatur (°C)
[ ] Detaillierte Beobachtungen/Notizen
[ ] Gesamtzustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Inspektor Signatur
[ ] Begleitfotos (Optional)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/automotive/automotive-electric-vehicle-ev-charging-station-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)