LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN VISUAL ---
[ ] Identificador de estación
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Estado general (Excelente, Bueno, Justo, Pobre)
[ ] Describa cualquier daño visible
[ ] ¿Evidencia de vandalismo? (Sí, No)
[ ] Subir foto de la estación

--- EVALUACIÓN DE CABLES Y CONECTORES ---
[ ] Condición del Cable (Excelente, Bien, Justo, Pobre)
[ ] Condición de los pines del conector (Limpio, Ligero desgaste por corrosión, Corrosión moderada, Corrosión significativa)
[ ] Longitud de deshilachado del cable (mm)
[ ] Doblado del pin del conector (mm)
[ ] Notas Adicionales
[ ] Fotos de daños

--- FUNCIONALIDAD DE LA PANTALLA Y LA INTERFAZ ---
[ ] Visibilidad en la pantalla (Brillo, Contraste)
[ ] ¿Se muestran mensajes de error? (Sí, No)
[ ] Descripción de cualquier mensaje de error mostrado
[ ] Nivel de brillo (si es ajustable)
[ ] Capacidad de respuesta de la interfaz de usuario (Muy receptivo, Respuesta / Sensible / Adaptable, Ligeramente retrasado, Retrasado)
[ ] Última fecha de actualización del firmware

--- INTEGRIDAD DEL PUERTO DE CARGA ---
[ ] Describa cualquier daño visible en el puerto de carga (arañazos, grietas, etc.)
[ ] Nivel de corrosión del pin conector (0-5, 0=Ninguno, 5=Severo)
[ ] Tipo de conector (Tipo 1 (CHAdeMO), Tipo 1 (J1772), Tipo 2 (Mennekes), CCS Combo 1, CCS Combo 2, Propiedad de Tesla)
[ ] Resistencia del pin del conector (Ohms)
[ ] Registre cualquier sonido u olor inusual detectado en el puerto de carga.
[ ] Estado del conector (Excelente, Bueno, Justo, Pobre)

--- VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ---
[ ] Firma del técnico (Prueba de parada de emergencia)
[ ] Tiempo de activación de parada de emergencia (segundos)
[ ] Estado del Botón de Parada de Emergencia (Funcional, Necesita reparación)
[ ] Conteo de pulsaciones del botón de parada de emergencia (para prueba de funcionalidad)
[ ] Verificación de la Funcionalidad de Bloqueo de Alimentación (Pase, Fallar)

--- ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y FIRMWARE ---
[ ] Fecha de última actualización
[ ] Versión Actual del Firmware
[ ] Método de actualización (Automático, Manual, Empuje de red)
[ ] Notas de actualización
[ ] Estado del éxito (Exitoso/a, Éxito parcial, Fallido)

--- FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CONEXIONES ---
[ ] Voltaje de entrada (V)
[ ] Voltaje de Salida (V)
[ ] Corriente actual (A)
[ ] Corriente de salida (A)
[ ] Tipo de conexión (Cableado, Complemento)
[ ] Estado de conexión (Asegurar, Suelto, Corroído)
[ ] Notas sobre la integridad de la conexión

--- FACTORES AMBIENTALES ---
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Humedad Relativa (%)
[ ] Exposición a la luz solar directa (No, Mínimo, Moderado, Significativo)
[ ] Evidencia de Precipitación/Humedad (No, Menor, Moderado, Significativo)
[ ] Último evento de nieve/hielo

--- INFORMES Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Tiempo de inspección
[ ] Temperatura (°C)
[ ] Observaciones/Notas Detalladas
[ ] Condición general (Excelente, Bien, Justo, Pobre)
[ ] Firma del inspector
[ ] Fotos de apoyo (Opcional)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/automotive/automotive-electric-vehicle-ev-charging-station-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)