LISTE DE CONTRÔLE DE MAINTENANCE POUR LES BORNES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES (VE)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE ---
[ ] ID de la station
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] État général (Excellent, Bon, Juste, Mauvais)
[ ] Décrivez tout dommage visible
[ ] Signes de vandalisme ? (Oui, Non)
[ ] Télécharger une photo de la station

--- ÉVALUATION DES CÂBLES ET CONNECTEURS ---
[ ] État du câble (Excellent, Bon, Juste, Misérable)
[ ] État des broches connecteurs (Net, Légère corrosion, Corrosion modérée, Corrosion significative)
[ ] Longueur d'effilochage du câble (mm)
[ ] Pliage de la broche de connecteur (mm)
[ ] Notes supplémentaires
[ ] Photos des dégâts

--- FONCTIONNALITÉ DE L'AFFICHAGE ET DE L'INTERFACE ---
[ ] Affichage de la lisibilité (luminosité, contraste)
[ ] Messages d'erreur affichés ? (Oui, Non)
[ ] Description des messages d'erreur affichés
[ ] Niveau de luminosité (si réglable)
[ ] Réactivité de l'interface utilisateur (Très réactif, Réactif, Légèrement en retard, En retard)
[ ] Dernière date de mise à jour du micrologiciel

--- INTÉGRITÉ DU PORT DE RECHARGE ---
[ ] Décrivez tout dommage visible au port de charge (rayures, fissures, etc.)
[ ] Niveau de corrosion des broches de connecteur (0-5, 0=Aucun, 5=Sévère)
[ ] Type de connecteur (Type 1 (CHAdeMO), Type 1 (J1772), Type 2 (Mennekes), CCS Combo 1, CCS Combo 2, Propriétaire Tesla)
[ ] Résistance des broches de connecteur (Ohms)
[ ] Enregistrez tout bruit ou odeur inhabituel détecté au port de recharge.
[ ] État du connecteur (Excellent, Bien, Juste, Malheureux)

--- VÉRIFICATION DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ---
[ ] Signature du technicien (Test d'arrêt d'urgence)
[ ] Temps d'activation de l'arrêt d'urgence (secondes)
[ ] Statut du bouton d'arrêt d'urgence (Fonctionnel, À réparer)
[ ] Nombre de pressions sur le bouton d'arrêt d'urgence (pour test de fonctionnalité)
[ ] Vérification de la fonctionnalité d'interverrouillage électrique (Passer, Échec)

--- MISES À JOUR DES LOGICIELS ET DU MICROLOGICIEL ---
[ ] Date de dernière mise à jour
[ ] Version actuelle du micrologiciel
[ ] Méthode de mise à jour (Automatique, Manuel, Poussée réseau)
[ ] Notes de mise à jour
[ ] Statut de succès (Réussi, Succès partiel, Échec)

--- ALIMENTATION ET CONNEXIONS ---
[ ] Tension d'entrée (V)
[ ] Tension de sortie (V)
[ ] Courant entrant (A)
[ ] Sortie actuelle (A)
[ ] Type de connexion (Inné, Module complémentaire)
[ ] Statut de la connexion (Sécurisé, Lâche, Corrodé)
[ ] Notes sur l'intégrité de la connexion

--- FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ---
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Humidité Relative (%)
[ ] Exposition au soleil direct (Non, Minimal, Modéré, Important)
[ ] Indices de précipitation/humidité (Non, Mineur, Modéré, Significatif)
[ ] Dernier événement de neige/glace

--- RAPPORT ET DOCUMENTATION ---
[ ] Date d'inspection
[ ] Temps d'inspection
[ ] Température (°C)
[ ] Observations/Notes détaillées
[ ] État général (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
[ ] Inspecteur Signature
[ ] Photos de soutien (Optionnel)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/automotive/automotive-electric-vehicle-ev-charging-station-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)