KIASTUNG UND VERDICHTUNGSPROTOKOLL (UM DIE FUNDAMENTE)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORAB-BEFÜLLUNGSPRÜFUNG ---
[ ] Bodenverhältnissbericht erstellt? (Ja., Nein.)
[ ] Beschreibung des bestehenden Baugrundzustandes (einschließlich organischer Materialien oder Trümmer)
[ ] Bestehende Geländehöhe (Nullpunkt)
[ ] Fotos der vorhandenen Baugrundverhältnisse
[ ] Werden unterirdische Versorgungsleitungen lokalisiert und markiert? (Ja., Nein.)
[ ] Angaben zum Auffinden und Kennzeichnen von Versorgungsleitungen (falls zutreffend)
[ ] Fundamenthöhe (Datum)

[ ] Wurde das genehmigte Füllmaterial spezifiziert? (Ja., Nein.)

--- MATERIALFREIGABE UND AUSLIEFERUNG ---
[ ] Ist das Füllmaterial zugelassen? (Ja., Nein.)
[ ] Materialspezifikationsreferenz (z. B. Projektspezifikationen, ASTM-Norm)
[ ] Materialprüfbericht (MPB) – Ersteinlieferung

[ ] Gelieferte Menge Füllmaterial (m³ oder Tonnen)
[ ] Materiallieferungsbestätigung? (Wie spezifiziert erhalten., Mit Abweichungen erhalten – siehe Hinweise, Nicht erhalten
)
[ ] Hinweise zu Materialabweichungen (falls vorhanden)
[ ] Lieferdatum des Materials

--- PLANIERUNG DES FÜLLMATERIALS ---
[ ] Genehmigter Füllmaterialtyp? (Schotterboden, Sand, Schotter, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Wenn Sonstiges als Materialtyp ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] Feuchtigkeitsgehalt des Füllmaterials (%)
[ ] Schichtdicke (Zoll)
[ ] Platzierungsmethode – Beschreibung
[ ] Werden potenzielle Gefahren berücksichtigt? (Unterirdische Versorgungsleitungen markiert., Erosion schützende Maßnahmen installiert, Hangstabilitätsaspekte, Bestehende Strukturen geschützt)
[ ] Losennummer/Herkunft des Rückfüllmaterials

--- VERDICHTUNG – SCHICHT 1 ---
[ ] Feuchtigkeitsgehalt (%) - Schicht 1
[ ] Verdichtung (lbs/ft² oder kN/m²) - Schicht 1
[ ] Verdichtungsmethode – Schicht 1 (Kaffeepöselpresse, Erdverdichter, Zylinderwalze, Rüttelwalze)
[ ] Anzahl der Pässe – Schicht 1
[ ] Schichtdicke (Zoll) - Schicht 1 (< 15 cm, 6-8 Zoll, 20 Zentimeter)
[ ] Beobachtungen/Notizen – Ebene 1
[ ] Fotos/Video – Schicht 1 Verdichtung
[ ] Inspektorenunterschrift – Ebene 1

--- VERDICHTUNG - NACHFOLGENDE SCHICHTEN ---
[ ] Schichtdicke (Zoll)
[ ] Feuchtigkeitsgehalt (%)

[ ] Kompaktionsgrad (lbs/sq ft oder kN/m²)
[ ] Dichte erreicht (%)
[ ] Verwendete Verdichtungsmethode (Schalungstampfer, Ziegenfußwalze, Rüttelwalze, Handtamper, Andere (in LANGTEXT angeben)
)
[ ] Wenn Andere Verdichtungsmethode ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] Materialkornabgetrennte Größe (mm) (< 75 mm, < 50 mm, < 25 mm, Andere (in LANGTEXT angeben))
[ ] Wenn Sonstige als Siebgröße ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] Dichteprüfergebnisse (z. B. Proctor-Test)
[ ] Inspektionsabnahme – Folgende Schichten

--- ABSCHLUSSBEWERTUNG UND SCHUTZ ---
[ ] Fertige Geländehöhe (ft)
[ ] Hang/Neigung am Fundamentperimeter (%)
[ ] Oberflächenhumus vorhanden? (Ja., Nein.)
[ ] Beschreibung der umgesetzten Erosionsschutzmaßnahmen (z. B. Scheckschutzzäune, Abdeckplanen)
[ ] Fotodokumentation der Endabnahme und des Schutzes
[ ] Schutz vor Niederschlag angebracht? (Ja., Nein.)
[ ] Details zum Niederschutz (z. B. Plane zum Abdecken des Bereichs, Art der Plane)

--- DOKUMENTATION UND FREIGABE ---
[ ] Beginn der Planbefüllung
[ ] Fertigstellung der Rückfüllung
[ ] Anzahl der Verdichtungsprüfungen
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse der Verdichtungsprobe (einschließlich Prüfstandorten und Bestanden/Nicht-Bestanden-Status)
[ ] Materialtyp verifiziert? (Ja, Nein)
[ ] Erfüllt die Verdichtung die Anforderungen? (Ja., Nein)
[ ] Vorarbeiter-Unterschrift
[ ] Inspektorenunterschrift
[ ] Projektkennung/Referenznummer

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/backfilling-and-compaction-checklist-around-foundation
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)