LISTA KONTROLNA ZAGĘSZCZANIA I WYPEŁNIANIA (WOKÓŁ FUNDAMENTÓW)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WSTĘPNA WERYFIKACJA PRZED WYPEŁNIENIEM ---
[ ] Czy wykonano ocenę istniejącego stanu gruntu? (Tak., Nie.)
[ ] Opis stanu gruntu (wraz z wszelką materią organiczną lub gruzem).
[ ] Istniejący poziom terenu (punkt odniesienia)
[ ] Zdjęcia istniejących warunków gruntowych
[ ] Zlokalizowano i oznakowano podziemne instalacje? (Tak.
, Nie.)
[ ] Szczegóły dotyczące lokalizacji i oznakowania mediów (jeśli dotyczy)
[ ] Poziom fundamentu (punkt odniesienia)
[ ] Czy określono zatwierdzony materiał do zasypywania? (Tak., Nie.)

--- ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW I DOSTAWA ---
[ ] Czy zatwierdzono rodzaj materiału wypełniającego? (Tak, Nie.)
[ ] Dokument referencyjny specyfikacji materiałowej (np. specyfikacje projektu, norma ASTM)

[ ] Raport z badań materiałowych (MTR) – Pierwsza dostawa
[ ] Dostarczona ilość materiału podsypkowego (m³ lub tony)
[ ] Potwierdzenie dostawy materiałów? (Odebrane zgodnie ze specyfikacją., Odebrane z rozbieżnościami – zobacz uwagi.
, Nie odebrano.
)
[ ] Uwagi dotyczące rozbieżności w materiałach (jeśli występują).
[ ] Data dostawy materiału

--- USTAWIANIE MATERIAŁU PODSYPKOWEGO ---
[ ] Czy zatwierdzony jest typ materiału podkładającego? (Zwięzła gleba, Piasek, Kruszec, Inne (Proszę określić w długim tekście)
)
[ ] Jeśli wybrano typ materiału Inne, podaj:
[ ] Wilgotność materiału wypełniającego (%)
[ ] Grubość warstwy (cale)
[ ] Opis metody rozmieszczenia
[ ] Czy uwzględniono potencjalne zagrożenia? (Oznaczone sieci podziemne., Zaimplementowano środki ochrony przed erozją., Rozważania dotyczące stabilności zboczy, Zachowane istniejące konstrukcje.)
[ ] Numer partii / Źródło materiału wypełniającego

--- UBICIE - WARSTWA 1 ---
[ ] Wilgotność (%) - Warstwa 1
[ ] Ubicie (lbs/ft² lub kN/m²) - Warstwa 1
[ ] Metoda zagęszczania - Warstwa 1
 (Praska ręczna, Ubita
, Walec zagęszczający, Walec wibracyjny)
[ ] Liczba Przejść - Warstwa 1
[ ] Grubość warstwy (cale) – Warstwa 1 (poniżej 15 centymetrów, 6-8 cali, 8 cali)
[ ] Obserwacje/Uwagi – Warstwa 1
[ ] Zdjęcia/Wideo - Kompresja warstwy 1
[ ] Podpis Inspektora - Warstwa 1

--- UBICIE - KOLEJNE WARSTWY ---
[ ] Grubość warstwy (cale)
[ ] Wilgotność (%)
[ ] Wyrównanie zagęszczenia (lbs/sq ft lub kN/m²)
[ ] Gęstość osiągnięta (%)
[ ] Metoda zagęszczania (Ubita
, Wałek do zagęszczania, Walec wibracyjny, Ręczny Tampor, Inne (Określ w TEKŚCIE_DŁUGIM))
[ ] Jeśli wybrano metodę zagęszczania Inne, proszę określić:

[ ] Przechodzący przez sito rozmiar (mm) (< 75 mm, < 50 mm, < 25 mm, Inne (Określ w DŁUŻYM TEKŚCIE))
[ ] Jeśli wybrano rozmiar sita „Inne”, proszę określić:
[ ] Wyniki badań gęstości (np. badanie Proctora)
[ ] Zatwierdzenie przez inspektora - Kolejne warstwy

--- KOŃCOWE OCENIANIE I OCHRONA ---
[ ] Gotowy poziom posadzki (ft)

[ ] Nachylenie/Spad na obwodzie fundamentu (%),
[ ] Występuje warstwa humusu? (Tak., Nie.)
[ ] Opis zastosowanych środków ochrony przed erozją (np. bariery przeciwosadowe, maty).
[ ] Dokumentacja fotograficzna końcowego oceniania i zabezpieczenia
[ ] Zastosowano ochronę przed opadami? (Tak., Nie)
[ ] Szczegóły dotyczące zabezpieczenia przed opadami (np. plandeka zakrywająca obszar, rodzaj plandeki)

--- DOKUMENTACJA I ZATWIERDZENIE ---
[ ] Data rozpoczęcia wypełniania luki
[ ] Data zakończenia rekultywacji.
[ ] Liczba wykonanych prób zagęszczania
[ ] Podsumowanie wyników badań zagęszczenia (wraz z lokalizacją badań i wynikiem zdawalności/niezdawalności)

[ ] Czy zweryfikowano typ materiału? (Tak, Nie.)
[ ] Czy wymagane zagęszczenie zostało spełnione? (Tak.
, Nie)
[ ] Podpis brygadzisty
[ ] Podpis Inspektora
[ ] Identyfikator Projektu/Numer Referencyjny

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/backfilling-and-compaction-checklist-around-foundation
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)