FADIGA DOS MOTORISTAS DE ÔNIBUS E FLUXO DE TRABALHO PARA MONITORAMENTO DA SEGURANÇA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Obtenha o perfil do motorista.: Recupere os dados do condutor (informações sobre a carta de condução, histórico de turnos e configurações do limite de fadiga) a partir do Modelo de Dados do Condutor.
[ ] Obtenha dados telemáticos.: Recupere os dados de telemetria mais recentes do veículo, incluindo a intensidade da travagem e a duração da condução, a partir do Modelo de Dados de Telemática.
[ ] Calcular o índice de fadiga.: Calcule um índice de risco de fadiga em tempo real, utilizando uma fórmula que combine o número de horas de condução, o tempo decorrido desde a última pausa e o número de eventos recentes de travagem.
[ ] Calcular o tempo restante da viagem: Calcule o tempo restante até o momento em que o motorista deverá iniciar o período de descanso obrigatório, com base no horário atual de início do turno.
[ ] Atualizar o estado do driver: Atualize a entrada do Modelo de Dados do Condutor para refletir o estado atual (por exemplo, «Ativo», «Em Risco» ou «Obrigatório»).
[ ] Criar registo de incidentes: Crie uma nova entrada no Modelo de Dados de Incidentes de Segurança se o índice de fadiga exceder o limite de segurança.
[ ] Atribuir a Tarefa de Inspeção de Segurança: Crie uma tarefa para que o gestor da frota analise o incidente de fadiga sinalizado.
[ ] Atribuir Tarefa de Descanso Obrigatório: Crie uma tarefa para que o motorista realize uma inspeção do veículo e preencha uma lista de verificação sobre o período de descanso.
[ ] Notificar o Gestor da Frota: Envie um alerta por e-mail para o responsável pela frota sempre que for detetado um evento de fadiga de alto risco.
[ ] Motorista Alerta: Envie uma mensagem SMS urgente para o telemóvel do motorista, instruindo-o a encostar o veículo em segurança.
[ ] Tendências Semanais Consolidadas de Fadiga: Some todos os valores de fadiga e calcule a média para um determinado condutor nos últimos 7 dias, a fim de identificar padrões de longo prazo.
[ ] Gerar o relatório semanal de conformidade de segurança.: Elabore um relatório resumido de todos os alertas de fadiga, tempos de resposta e períodos de descanso cumpridos, para a análise de gestão semanal.
[ ] Alertas resolvidos e eliminados.: Apague as entradas temporárias de alertas de alta prioridade assim que a tarefa de segurança for marcada como concluída.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/public-transport-management/bus-driver-fatigue-and-safety-monitoring-workflow
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)