PRÜFLISTE ZUR WÄSCHE UND INSTANDHALTUNG DES BUSFAHRZEUGBESTANDES – ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- AUSSENREINIGUNG DES FAHRZEUGS ---
[ ] Wasserdruck (PSI)
[ ] Waschmittelart (Biologisch abbaubar, Standard, Spezialisiert (Angabe machen))
[ ] Hinweise zur Waschmittelbeschaffenheit/Qualität
[ ] Letztes Waschdatum
[ ] Waschmethode (Automatisiert, Handbuch)
[ ] Wassertemperatur (Fahrenheit)

--- RADKASTENREINIGUNG ---
[ ] Radkästen-Schmutztiefe (mm)
[ ] Detritusart (beobachtet) (Schlamm, Kies, Blätter, Streusalz, Andere)
[ ] Beschreibung des beobachteten Treibguts (falls „sonstiges“)
[ ] Verwendete Reinigungsmethode (Hochdruckreinigung, Handpinsel, Kombination)
[ ] Wasserdruck (PSI)
[ ] Hinweise zum Reinigungsprozess

--- UNTERBODENREINIGUNG ---
[ ] Wasserdruck (PSI)
[ ] Verwendeter Wassertyp (Süß/Recycelt) (Süßwasser, Recyceltes Wasser)
[ ] Wassertemperatur (°C)
[ ] Beobachtungen bezüglich Rost oder Korrosion
[ ] Verwendete Düsentypen (z. B. Rotierend, Lüfter) (Drehbare Düse, Lüfterdüsen)
[ ] Datum der letzten Unterbodenwäsche
[ ] Probleme beim Waschen (z. B. verstopfte Düsen)

--- SCHEIBEN- UND FENSTERREINIGUNG ---
[ ] Streifen-Sichtbarkeits-Score (1-10, 1=Keine Streifen, 10=Stark)
[ ] Verwendetes Reinigungsmittel (Zur Konsistenz) (Produkt A, Produkt B, Produkt C)
[ ] Verwendete Reinigungsmethode (Automatisches Waschen, Manuelle Reinigung)
[ ] Beschreiben Sie ungewöhnliche Beobachtungen (z. B. Ätzungen, Verfärbungen)
[ ] Datum der letzten Scheiben-/Fensterreinigung
[ ] Reinigungszeit (bei manueller Reinigung)
[ ] Foto der Windschutzscheibe nach der Reinigung hochladen (als visueller Nachweis)

--- SPIEGELREINIGUNG UND ZUSTAND ---
[ ] Spiegel-Sichtbarkeits-Bewertung (1-10, 10=Ausgezeichnet)
[ ] Verwendete Spiegelreinigungsmethode (Standardreinigungslösung, Spezialglasreiniger, Manueller Abwischvorgang, Automatisiertes Reinigungssystem)
[ ] Anmerkungen zur Reinigungswirkung von Spiegeln (Streifen, Nebel, Rückstände)
[ ] Spiegelsorte (Konvex, Wohnung, Spiegelspiegel)
[ ] Spiegelbefestigungsstabilität (1-5, 1=locker, 5=sicher)

--- INSPEKTION VON VERKLEIDUNGEN (WASCHMASCHINENBEZOGEN) ---
[ ] Anzahl der festgestellten Kratzer
[ ] Schwere des Kratzers (falls vorhanden) (Geringfügig, Mäßig, Schwer)
[ ] Vorhandensein von Wasserflecken (Ja, Nein)
[ ] Detaillierte Beschreibung aller gefundenen Mängel
[ ] Foto-Nachweis von Mängeln (sofern vorhanden)
[ ] Zustand der Lackierung (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)

--- INNENREINIGUNG ---
[ ] Anzahl der gereinigten Plätze
[ ] Anmerkungen zu größeren Flecken oder Schäden
[ ] Sauberkeitsgrad des Bodens (Subjektiv) (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Geruchsbewertung (Subjektiv) (Frisch, Leichter Geruch, Mäßiger Geruch, Starker Geruch)
[ ] Bereiche gereinigt (Alle auswählen) (Sitze, Etagen, Dashboard, Windows, Mauern)
[ ] Art des Reinigungsmittels

--- GEPLANTE WARTUNG – MOTORRAUM ---
[ ] Datum des letzten Ölwechsels
[ ] Ölwechsel-Kilometerstand
[ ] Kühlmittelniveau (Zoll)
[ ] Zustand des Luftfilters (Skala von 1-5, 1=neu, 5=ersetzen)
[ ] Riemenzustand (visuelle Begutachtung) (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Schlecht - Austausch erforderlich)
[ ] Foto des Motorraums hochladen (optional)

--- GEPLANTE WARTUNG – BREMSSYSTEM ---
[ ] Bremsbelagstärke (mm)
[ ] Rotordicke (mm)
[ ] Bremsflüssigkeitszustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Datum der letzten Bremsflüssigkeitswechselung
[ ] Zustand des Bremsleitungs (Gut, Gerissen, Leckage, Beschädigt)
[ ] Laufspiel des Bremssattels (mm)
[ ] Zusätzliche Kommentare/Anmerkungen

--- GEPLANTE WARTUNG – REIFENZUSTAND UND DRUCK ---
[ ] Vorderrad-Reifendruck (PSI)
[ ] Reifendruck hinten (PSI)
[ ] Profiltiefe des Vorderrads (in 32nd)
[ ] Profiltiefe des Hinterreifens (in 32nd)
[ ] Reifenzustand - Seitenwand (Vorderes Links) (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Schlecht – Muss ersetzt werden)
[ ] Reifenprofil - Seitenwand (Rechts vorne) (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Schlecht - Muss ersetzt werden)
[ ] Reifenprofil - Allgemein (Gut, Fair, Schlecht – Muss ersetzt werden)
[ ] Reifenfoto (Optional)

--- GEPLANTE WARTUNG – FLÜSSIGKEITSSTÄNDE UND ZUSTAND ---
[ ] Motorenölstand (Zoll)
[ ] Kühlmittelniveau (Gallonen)
[ ] Bremsflüssigkeitsstand (Zoll)
[ ] Servolenkungsflüssigkeitsstand (Zoll)
[ ] Getriebeölstand (Zoll)
[ ] Motorölzustand (Sauber, Leicht verschmutzt, Schmutzig, Sehr schmutzig)
[ ] Kühlmittelfüllstand (Gut, Bewölkt, Rostig)
[ ] Datum des letzten Ölwechsels

--- MECHANISCHE INSPEKTIONEN – FAHRWERK UND LENKUNG ---
[ ] Fahrhöhe (vorne, Fahrerseite)
[ ] Fahrhöhe (vorne, Beifahrerseite)
[ ] Fahrhöhe (Hinten, Fahrerseite)
[ ] Fahrhöhe (hinten, Beifahrerseite)
[ ] Kugelgelenk Zustand (Vorne, Fahrerseite) (Gut, Fair, Arm)
[ ] Spurstange Gelenk Zustand (Vorn, Fahrerseite) (Gut, Fair, Arm)
[ ] Lenkspiel (Keines, Leicht, Übermäßig)
[ ] Ungewöhnliche Geräusche beim Lenken?

--- ELEKTRISCHE SYSTEMPRÜFUNG ---
[ ] Batteriespannung (DC)
[ ] Ausgang des Ladesystems (Ampere)
[ ] Scheinwerferfunktionalität (Alle funktionsfähig, Teilweiser Ausfall, Totalausfall)
[ ] Blinklichterfunktion (Alle funktionsfähig, Teilfunktionsstörung, Totalausfall)
[ ] Funktionalität der Innenbeleuchtung (Alle funktionsfähig, Teilfunktionsstörung, Vollständige Fehlfunktion)
[ ] Hinweise zu Problemen mit dem elektrischen System
[ ] Foto des elektrischen Problems hochladen (falls zutreffend)

--- DOKUMENTATION UND AUFZEICHNUNG ---
[ ] Datum der letzten Inspektion
[ ] Kilometrierung bei der letzten Inspektion
[ ] Inspektion durchgeführt von (Auswahl) (Interner Mechaniker, Externer Auftragnehmer)
[ ] Inspektionsbericht anhängen (PDF)
[ ] Anmerkungen/Kommentare zur Inspektion
[ ] Nächste Inspektion fällige Kilometerleistung
[ ] Zustand der Aufzeichnungen (Vollständig und Genau, Geringfügige Unstimmigkeiten, Erhebliche Probleme)
[ ] Inspektoren-Unterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/public-transport-management/bus-fleet-vehicle-washing-maintenance-audit-checklist-public-transit
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)